## Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

El Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, subestaciones y centros de transformación, faculta al Ministerio de Industria y Energía para dictar las instrucciones técnicas complementarias y demás disposiciones precisas para su desarrollo y aplicación.

A dichos efectos se han elaborado las instrucciones técnicas complementarias que figuran a continuación, las cuales incluyen la normativa técnica que en estos momentos se considera aplicable a las instalaciones eléctricas a que se refiere el citado reglamento.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

#### Primero.-

Se aprueban las instrucciones técnicas complementarias denominadas MIE-RAT, que se incluyen como anexo a la presente Orden ministerial.

#### Disposición transitoria

Se autoriza la determinación por calculo de las tensiones de paso y contacto (punto 1.1 de la RAT 13) en las instalaciones de tercera categoría, previa medición de la resistividad del terreno y de la resistencia a tierra, durante un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta Orden.

Madrid, 6 de julio de 1984.- SOLCHAGA CATALAN.

ANEXO QUE SE CITA EN EL QUE SE RELACIONAN LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT,APROBADAS.

MIE RAT 01 "Terminologia".

MIE RAT 02 "Normas de obligado cumplimiento y hojas interpretativas".

MIE RAT 03 "Homologación de materiales y aparatos para instalaciones de alta tensión".

MIE RAT 04 "Tensiones nominales".

MIE RAT 05 "Circuitos eléctricos".

MIE RAT 06 "Aparatos de maniobra de circuitos".

MIE RAT 07 "Transformadores y autotransformadores de potencia".

MIE RAT 08 "Transformadores de medida y proteccion"

MIE RAT 09 "Protecciones".

MIE RAT 10 "Cuadros y pupitres de control".

MIE RAT 11 "Instalaciones de acumuladores".

MIE RAT 12 "Aislamiento".

MIE RAT 13 "Instalaciones de puesta a tierra".

MIE RAT 14 "Instalaciones eléctricas de interior".

MIE RAT 15: "Instalaciones eléctricas de exterior".

MIE RAT 16 "Instalaciones bajo envolvente metálica hasta 75,5 kv: conjuntos prefabricados".

MIE RAT 17 "Instalaciones bajo envolvente aislante hasta 36 kv: conjuntos prefabricados".

MIE RAT 18 "Instalaciones bajo envolvente metálica hasta 75,5 k v o superiores, aisladas con hexafloruro de azufre (SF6).

MIE RAT 19 "Instalaciones privadas conectadas a redes de servicio publico.

MIE RAT 20 "Anteproyectos y proyectos".

## Instrucciones técnicas complementarias (MIE-RAT) del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

## Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT. 01."TERMINOLOGÍA".

En esta instrucción se recogen los términos mas generales utilizados en el presente reglamento y en sus instrucciones complementarias. se han seguido, en lo posible, las definiciones que figuran para estos términos en las normas UNE.

Alta tensión

Se considera alta tensión toda tensión nominal superior a 1 KV.

Aparato extraíble

Aparato que posee dispositivos de conexión que permiten, bajo tensión pero sin carga, separarlo del conjunto de la instalación y colocarlos e una posición de seguridad en la cual sus circuitos de Alta Tensión permanecen sin tensión.

Aparato mecánico de conexión con disparo libre.

Aparato mecánico y de conexión cuyos contactos móviles vuelven a la posición abierta y permanecen en ella cuando se ordena la maniobra de apertura, incluso una vez iniciada la maniobra de cierre y aunque se mantenga la orden de cierre.

Nota: A fin de asegurar una interrupción correcta de la corriente que pueda haberse establecido, puede ser necesario que los contactos alcancen momentáneamente la posición cerrada.

Autoexinguibilidad.

Cualidad de un material que, en las condiciones establecidas por la norma correspondiente, deja de quemarse cuando cesa la causa externa que provoco la combustión.

Autoseccionador.

Aparato que abre un circuito automáticamente en condiciones predeterminadas, cuando dicho circuito esta sin tensión.

Canalización o conducción.

Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos, por los elementos que los fijan y por su protección mecánica, si la hubiere.

Central eléctrica.

Lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las construcciones de obra civil y edificios necesarios, utilizadas directa o indirectamente para la producción de energía eléctrica.

Centro de transformación.

Instalación provista de uno o varios trasformadores reductores de Alta a Baja Tensión con la aparamenta y obra complementaria precisas.

Añadido por orden de 10 de marzo de 2000

Centro de transformación Prefabricado

Instalación diseñada y construida en fábrica y de serie que comprende transformador, aparamenta de alta tensión, interconexiones (cables, barras, etc.), y en su caso aparamenta de baja tensión y equipo auxiliar en una envolvente, para suministrar energía en baja tensión desde un sistema de alta tensión. Si la envolvente es metálica y los elementos componentes no son funcionalmente independientes, el centro se denomina "Centro de transformación Integrado".

Circuito.

Conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, etc) alimentados por la misma fuente de energía y protegidos contra las sobreintensidades por el o los mismos dispositivos de protección. no quedan incluidos en esta definición los circuitos que forman parte de los aparatos de utilización o receptores.

Coeficiente de falta a tierra.

El coeficiente de falta a tierra en un punto P de un instalación trifasica es el cociente Upf/Up siendo upf la tensión eficaz entre una fase sana del punto P y tierra durante una falta a tierra, y up la tensión eficaz entre cualquier fase del punto p y tierra en ausencia de falta.

Las tensiones Upf y Up 1c serán a la frecuencia industrial.

La falta a tierra referida puede afectar a una o mas fases en un punto cualquiera de la red.

El coeficiente de falta a tierra en un punto es, pues, una relación numérica superior a la unidad que caracteriza, de un modo general, las condiciones de puesta a tierra del neutro del sistema desde el punto de vista del emplazamiento considerado, independientemente del valor particular de la tensión de funcionamiento en este punto.

Los coeficientes de falta a tierra se pueden calcular a partir de los valores de las impedancias de la red en el sistema de componentes simétricas, vistas desde el punto considerado y tomado para las maquinas giratorias las reactancias subtransitorias Modificado por orden de 23 de junio de 1988:, o cualquier otro procedimiento de calculo de suficiente garantía.

Cuando para cualquiera que sea el esquema de explotación, la reactancia homopolar es inferior al riple de la reactancia directa y la resistencia homopolar no excede a la reactancia directa, el coeficiente de falta a tierra no sobrepasa 1,4.

Conductores activos.

En toda instalación se consideran como conductores activos los destinados normalmente a la transmisión de energía eléctrica.

Esta consideración se aplica a los conductores de fase y al conductor neutro.

Conexión equipotencial

Conexión que une dos partes conductoras de manera que la corriente que pueda pasar por ella no produzca una diferencia de potencial sensible entre ambas.

Añadido por orden de 23 de junio de 1988:

Corriente de cortocircuito máxima admisible.

Valor de la corriente de cortocircuito que puede soportar un elemento de la red durante una corta duración especificada.

Corriente de defecto o de falta.

Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento.

Corriente de defecto a tierra.

Es la corriente que en caso de un a solo punto de defecto a tierra, se deriva por el citado punto desde el citado punto desde el circuito averiado a tierra o a partes conectadas a tierra.

Corriente de puesta a tierra.

Es la corriente total que se deriva a tierra es la parte de la corriente de defecto que provoca la elevación de potencial de una instalación de puesta a tierra.

Añadido por orden de 23 de junio de 1988:

Corriente nominal (de una maquina o de un aparato).

Corriente que figura en las especificaciones de una maquina o de un aparato, a partir de la cual se determinan las condiciones de calentamiento o de funcionamiento de esta maquina o de este aparato.

Corte omnipolar.

Corte de todos los conductores activos de un mismo circuito.

Defecto a tierra (o a masa).

Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra (o masa).

Defecto franco.

Conexión accidental, de impedancia despreciable, entre dos o mas puntos con distintos potencial.

Dispositivo antibombeo.

Dispositivo que impide un nuevo cierre inmediatamente después de una maniobra de cierre-apertura mientras se mantenga la orden de cierre.

Electrodo de tierra.

Conductor, o conjunto de conductores, enterrados que sirven para establecer una conexión con tierra. los conductores no aislados, colocados en contacto con tierra para la conexión al electrado, se consideraran parte de este.

Añadido por orden de 23 de junio de 1988:

Frecuencia nominal (de una maquina o de un aparato).

Frecuencia que figura en las especificaciones del aparato, de la que se deducen las condiciones de prueba y las frecuencias limites de utilización de esta maquina o de este aparato.

Instalación de tierra.

Es el conjunto formado por electrodos y líneas de tierra de una instalación eléctrica.

Instalación de tierra general.

Es la instalación de tierra resultante de la interconexión de todas las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación.

Instalaciones de tierra independientes.

Dos instalaciones de tierra se consideran independientes entre si cuando tienen electrodos de tierra por una de ellas, la otra no adquiere respecto a una tierra de referencia una tensión superior a 50 V.

Instalación de tierra separada.

Dos instalaciones de tierra se denominan separadas cuando entere sus electrodos no existe una conexión especifica directa.

Instalación eléctrica.

Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, previstos para un fin particular: producción, conversión, Modificado por orden de 23 de junio de 1988: rectificación, transformación, trasmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica.

Instalación eléctrica de exterior.

Instalación eléctrica expuesta a la intemperie.

Instalación eléctrica de interior.

Instalación eléctrica realizada en el interior de un local que la protege contra la intemperie.

Instalación privada.

Es la instalación estimada, por un único usuario, a la producción o utilización de la energía eléctrica en locales o emplazamientos de su uso exclusivo.

Interruptor.

Aparato dotado de poder de corte, destinado a efectuar la apertura y el cierre de un circuito, que tiene, dos posiciones en las que puede permanecer en ausencia de acción exterior y que corresponden, una a la apertura y la otra al cierre del circuito.

Interruptor automático.

Interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir la intensidad de la corriente de servicio, o de interrumpir automáticamente o establecer, en condiciones predeterminadas intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito.

Interruptor de apertura automática.

Interruptor en el que la apertura del circuito se produce automáticamente en condiciones predeterminadas.

Línea de enlace con el electrodo de tierra.

Cuando existiera punto de puesta a tierra, se denomina línea de enlace con el electrodo de tierra la parte de la línea, de tierra comprendida entre el punto de puesta a tierra y el electrodo, siempre que el conductor este fuera del terreno o colocado aislado del mismo.

Línea de tierra.

Es el conductor o conjunto de conductores que une el electrodo de tierra con una parte de la instalación que se haya de poner a tierra, siempre y cuando los conductores estén fuera del terreno o colocados en el pero aislados del mismo.

Masa de un aparato.

Conjunto de las partes metálicas de un aparato que en condiciones normales están aisladas de las partes activas.

Nivel de aislamiento nominal.

A) para materiales cuya tensión mas elevada para el materia sea menor que 300kv el nivel de aislamiento esta definido por las tensiones soportadas nominales a frecuencia industrial de corta duración.

B) para materiales cuya tensión mas elevada para el material sea igual o mayor que 300 kv el nivel de aislamiento esta definido por las tensiones soportadas nominales a los impulsos tipo maniobra y rayo.

No propagación de la llama.

Cualidad de un material por la que deja de arder en cuanto cesa de aplicársele el calor que provoca su combustión.

Poner o conectar a masa.

Unir eléctricamente un conductor al armazón de una maquina o una masa metálica.

Poner o conectar a tierra.

Unir eléctricamente con la tierra una parte del circuito eléctrico o una parte conductora no perteneciente al mismo por medio de la instalación de tierra.

Puesta a tierra de protección.

Es la conexión directa a tierra de las partes conductotas de los elementos de una instalación no sometidos normalmente a tensión eléctrica, pero que pudieran ser puestos en tensión por averías o contactos accidentales, a fin de proteger a las personas contra contactos con tensiones peligrosas.

Puesta a tierra de servicio.

Es la conexión que tiene por objeto unir a tierra temporalmente parte de las instalaciones que están normalmente bajo tensión o permanentemente ciertos puntos de los circuitos eléctricos de servicio.

Estas puestas a tierra pueden ser:

- Directas; cuando no contienen otra existencia que la propia de paso a tierra.

- Indirectas; cuando se realizan a través de resistencias o impedancias adicionales.

Punto a potencial cero.

Punto del terreno a una distancia tal de la instalación de toma de tierra, que el gradiente de tensión en dicho punto resulta despreciable, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto.

Punto puesta a tierra.

Es un punto situado generalmente fuera del terreno, que sirve de unión de las líneas de tierra con el electrodo, directamente o a través de líneas de enlace con el.

Punto neutro.

Es el punto de un sistema polifásico que en las condiciones de funcionamiento prevista, presenta la misma diferencia de potencial con relación a cada uno de los polos o fases del sistema.

Red compensada mediante bobina de extinción.

Red cuyo neutro esta unido a tierra mediante una bobina cuya reactancia es de un valor tal que en caso de una falta entre una fase de la red y tierra, la corriente inductiva a la frecuencia fundamental que circula entre la falta y la bobina neutraliza esencialmente la componente capacitiva a la frecuencia fundamental de la corriente de falta.

Red con neutro aislado.

Red desprovista de conexión intencional a tierra, excepto a es de dispositivos de indicación, medida o protección, de impedancias muy elevadas.

Reenganche automático.

Secuencia de maniobras por las que a continuación de una apertura se cierra automáticamente un aparato mecánico de conexión después de un tiempo predeterminado.

Resistencia global o total a tierra.

Es la resistencia entre un conductor puesto a tierra y un punto de potencial cero.

Seccionador.

Aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición abierto, asegura una distancia de seccionamiento que satisface a condiciones especificadas.

Nota; un seccionador es capaz de abrir y cerrar un circuito cuando es despreciable la corriente a interrumpir o a establecer, o bien cuando no se produce cambio apreciable de tensión en los bornes de cada uno de los polos del seccionador. Es también capaz de soportar corrientes de paso en las condiciones normales del circuito, así como durante un tiempo especificado en condiciones anormales, tales como las de cortocircuitos.

Sobretensión.

Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación eléctrica, superior al valor máximo que puede existir entre ellos en servicio normal.

Sobretensión temporal.

Es la sobretensión entre fase y tierra o entre fases en un lugar determinado a la red, de duración relativamente larga y que no esta amortiguada, o solo lo esta débilmente.

Sobretensión tipo maniobra.

Es la sobretensión entre fase y tierra o entre fases en un lugar determinado de la red debido a una descarga atmosférica u otra causa y cuya forma puede asimilarse, en lo relativo a la coordinación de aislamiento, a la de los impulsos normalizados utilizados para los ensayos de impulso tipo rayo.

Sobretensión tipo rayo.

Es la sobretensión entre fase y tierra o entre fases en un lugar determinado de la red debido a una descarga atmosférica u otra causa y cuya forma puede asimilarse, en lo relativo a la coordinación de aislamiento, a la de los impulsos normalizados utilizados para los ensayos de impulso tipo maniobra.

Subestación.

Conjunto situado en un mismo lugar, de la aparamenta eléctrica y de los edificios necesarios para realiza alguna de las funciones siguientes: transformación de la tensión, de la frecuencia, del numero de fases, rectificación, compensación del factor de potencia y conexión de dos o mas circuitos.

Quedan excluidos de esta definición los centros de transformación.

Subestación de maniobra.

Es la destinada a la conexión entre dos o mas circuitos y su maniobra.

Subestación de transformación.

Es la destinada a la transformación de energía eléctrica mediante uno o mas transformadores cuyos secundarios se emplean en la alimentación de otras subestaciones o centros de trasformación.

Tensión.

Diferencia de potencial entre dos puntos. en los sistemas de corriente alterna se expresara por su valor eficaz, salvo indicación en contrario.

Tensión a tierra o con relación a tierra.

Es la tensión que aparece entre un elemento conductor y la tierra.

- En instalaciones trifásicas con neutro no unido directamente a tierra, se considerara como tensión a tierra la tensión entre fases.

- En instalaciones trifásicas con neutro unido directamente a tierra es la tensión entre fase y neutro.

Tensión a tierra transferida.

Es la tensión de paso o de contacto que puede aparecer en un lugar cualquiera transmitida por un elemento metálico desde una instalación de tierra lejana.

Tensión de contacto aplicada.

Es la parte de la tensión de contacto que resulta directamente aplicada entre dos puntos del cuerpo humanos, considerando todas las resistencia que intervienen en el circuito y estimándose la del cuerpo humano en 1000 ohmios.

Tensión de defecto.

Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una masa y un elemento conductor, o entre una masa y tierra.

Tensión de paso.

Es la parte de la tensión de paso que resulta directamente aplicada entre los pies de un hombre, teniendo en cuenta todas las resistencia que intervienen en el circuito y estimándose la del cuerpo humanos en 1000 ohmios.

Tensión de puesta a tierra.

Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre una masa y tierra ( ver tensión de defecto).

Tensión de servicio.

Es el valor de la tensión realmente existente en un punto cualquiera de una instalación en un momento determinado.

Tensión de suministro.

Es el valor o valores de la tensión que constan en los contratos que se establecen con los usuarios y que sirven de referencia para la comprobación de la regularidad en el suministro. la tensión de suministro puede tener varios valores distintos, en los diversos sectores de una misma red, según la situación de estos y demás circunstancias.

Tensión mas elevada de una red trifásica.

Es el valor mas elevado de la tensión entre fases, que puede presentarse en un instante y en un punto cualquiera de la red, en las condiciones normales de explotación. este valor no tiene en cuenta las variaciones transitorias (por ejemplo, maniobras en la red) ni a las variaciones temporales de tensión debidas a condiciones anormales de la red (por ejemplo, averías o conexiones bruscas de cargas importantes).

Tensión mas elevada para el material (Um).

Es el valor mas elevado de la tensión entre fases para el que el material esta especificado en lo que respecta a su aislamiento, así como otras características relacionadas con esta tensión en las normas propuestas para cada material.

Tensión nominal.

Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación y para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento.

La tensión nominal expresada en kilovoltios, se designa en el presente reglamento por un.

Tensión nominal de una red trifásica.

Es el valor de la tensión entre fases por el cual se denomina la red, y a la cual se refieren ciertas características de servicio de la red.

Tensión nominal para el material.

Es la tensión mas elevada para el material asignada por el fabricante.

Tensión soportada.

Es el valor de la tensión especificada, que un aislamiento debe soportar sin perforación ni contorneamiento, en condiciones de ensayo preestablecidas.

Tensión soportada convencional a impulsos tipo maniobra o tipo rayo.

Es el valor de cresta de una sobretensión tipo maniobra o tipo rayo aplicada durante un ensayo de impulso, para el que un aislamiento no debe presentar ninguna descarga disruptiva cuando esta sometido a un numero especificado de impulsos de este valor bajo condiciones especificadas en la norma de ensayo.

Este concepto se aplica en particular a los aislamientos no autorregenerables.

Tensión soportada nominal a los impulsos tipo maniobra o tipo rayo.

Es el valor de la cresta de la tensión soportada a los impulsos tipo maniobra o tipo rayo prescrita para un material, el cual caracteriza el aislamiento de este material en lo relativo a los ensayos de tensión soportada.

Tensión soportada nominal a frecuencia industrial.

Es el valor eficaz mas elevado de una tensión alterna sinusoidal a frecuencia industrial, que el material considerado debe ser capaz de soportar sin perforación ni contorneamiento durante los ensayos realizados en las condiciones especificadas.

Tierra.

Es la masa conductora de la tierra, o todo conductor unido a ella por una impendancia despreciable.

Transformador para distribución.

Es el que transforma un sistema de corrientes de alta tensión en otro en baja tensión.

Zona de protección.

Es el espacio comprendido entre los limites de los lugares accesibles, por un lado, y los elementos que se encuentran bajo tensión, por otro.

## Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 02: "NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y HOJAS INTERPRETATIVAS".

#### 1.Normas de obligado cumplimiento.

En el ámbito del reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, y de acuerdo con lo especificado en el Real Decreto 2584/1981 por el que se aprueba el reglamento general de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación, se podrán declarar de obligado cumplimiento, total o parcialmente, normas une, normas europeas (EN) o documentos de armonización (HD) del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) o Publicaciones de la Comisión Electrotécnica internacional (CEI), por las razones que se especifican a continuación:

A) Por razones de seguridad de las personas o cosas a iniciativa del centro directivo del Ministerio de Industria y Energía competente en materia de Seguridad Industrial o a petición de los Órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

B) Por razones de calidad del Servicio Eléctrico a iniciativa de la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía o a petición de los Órganos competentes de las comunidades Autónomas.

C) Por acuerdos internacionales.

D) Por las razones anteriores o por otras de tipo económico relacionadas con la fabricación de los materiales y equipos, a petición de las empresas eléctricas o de los sectores fabricantes e instaladores, por entidades o asociaciones de consumidores o usuarios, o por persona física o jurídica interesada, previo informe favorable de las direcciones generales responsables.

Cuando una norma o parte de ella, se declare como de obligado y cumplimiento, se incluirá en la lista aneja a esta Instrucción y además se indicara en los textos de las Instrucciones Afectadas.

Añadido por orden de 23 de junio de 1988:

Periódicamente, el Ministerio de Industria y Energía pondrá al día la citada lista de normas une.

En el caso de productos provenientes de los estados miembros de la CEE, se admitirán igualmente las correspondientes normas nacionales de esos estados, siempre que las mismas garanticen niveles de seguridad equivalentes a los exigidos por las normas une relacionadas en dicha lista.

#### 2. Disposiciones aclaratorias.

De acuerdo con el artículo segundo del Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, el Ministerio de Industria y Energía podrá dictar las Ordenes Ministeriales o Resoluciones aclaratorias, ampliatorias o complementarias sobre las instrucciones técnicas Complementarias (MIE-RAT) del Reglamento que considere convenientes para facilitar la correcta aplicación de ellas.

### ANEXO RAT 02. RELACIÓN DE NORMAS -UNE- QUE SE DECLARAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Modificado por orden de 10 de marzo de 2000:

Generales |
UNE 21308-1:1994 | Ensayos en alta tensión. Parte 1: Definiciones y prescripciones generales relativas a los ensayos.
UNE-EN 60060-2: 1997 | Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida.
UNE-EN 60060-2 ER:1999 | Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida.
UNE-EN 60060-2/A11: 1999 | Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida.
UNE-EN 60071-1: 1997 | Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.
UNE-EN 60071-2: 1999 | Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación.
UNE 21405-1: 1995 | Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades.
UNE 21405-4: 1995 | Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 4: Símbolos de magnitudes relativas , a máquinas eléctricas rotativas.
UNE-EN 60617-2: 1997 | Símbolos gráficos para esquemas. Parte 2: Elementos de símbolos. símbolos distintivos V otros símbolos de aplicación general.
UNE-EN 60617-3: 1997 | Símbolos gráficos para esquemas. Parte 3: Conductores y dispositivos de conexión.
UNE-EN 60617-6: 1997 | Símbolos gráficos para esquemas. Parte 6: Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica.
UNE-EN 60617-7:1997 | Símbolos gráficos para esquemas. Parte 7: Aparatos y dispositivos de control y protección.
UNE-EN 60617-8: 1997 | Símbolos gráficos para esquemas. Parte 8: Aparatos de medida. lámparas y dispositivos de señalización.
Aisladores y pasatapas: |
UNE-EN 60168: 1997 | Aisladores de apoyo para interior y exterior de cerámica o vidrio para instalaciones de tensión nominal superior a 1OOOV.
UNE-EN 601681 A 1: 1999 | Aisladores de apoyo para interior y exterior .de cerámica o vidrio para instalaciones de tensión nominal superior a 1 kV.
UNE 21110-2: 1996 | Características de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para instalaciones de tensión nominal superior a 1000 V.
UNE 21110-2 ER: 1997 | Características de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para instalaciones de tensión nominal superior a 1000 V.
UNE-EN 60137: 1997 | Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1 kV.
UNE-EN 60507: 1995 | Ensayos de contaminación artificial de aisladores para alta tensión destinados a redes de corriente alterna.
Aparamenta: |
UNE-EN 60694: 1998 | Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de A.T.
UNE-EN 60694 COR:1999 | Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de A.T.
Seccionadores: |
UNE-EN 60129: 1996 | Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.
UNE-EN 601291 A 1: 1996 | Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.
UNE-EN 60129/ A2: 1997 | Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.
UNE-EN 61129:1996 | Seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. Establecimiento y corte de corrientes inducidas.
UNE-EN 61129/A1:1996 | Seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. Establecimiento y corte de corrientes inducidas.
Interruptores, contactores e interruptores automáticos:
UNE-EN 60265-1:1999 | Interruptores de A.T. Parte 1: Interruptores de A.T. para tensiones asignadas superiores a 1 kVe inferiores a 52 kV.
UNE-EN 60265-2: 1994 | Interruptores de A.T. Parte 2: Interruptores de A.T. para tensiones asignadas iguales o superiores a 52 kV.
UNE-EN 60265-2/ A 1: 1997 | Interruptores de A.T. Parte 2: Interruptores de A.T. para tensiones asignadas iguales o superiores a 52 kV.
UNE-EN 60265-2/A2:1999 | Interruptores de A.T. Parte 2: interruptores de A.T. para tensiones asignadas iguales o superiores a 52 kV.
UNE 20149: 1980 | Contactores de corriente alterna para A.T.
UNE 21081: 1994 | Interruptores automáticos de corriente alterna para A.T.
UNE 21 0817 / 3M: 1999 | Interruptores automáticos de corriente alterna para A.T.
Aparamenta bajo envolvente metálica:
UNE-EN 60298: 1998 | Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kVe inferiores o iguales a 52 kV.
UNE-EN 60298 COR:2000 | Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kVe inferiores o iguates a 52 kV.
EN 60298/ A11:1999 (PNE-EN 60298/A11:2000) | Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kVe inferiores o iguales a 52 kV.
UNE-EN 60517: 1998 | Aparamenta bajo envolvente metálica con aislamiento gaseoso para tensiones asignadas iguales o superiores a 72.5 kV.
EN 60517/ A 11: 1999 (PNE-EN 60514/ A 11:2000) | Aparamenta bajo envolvente metálica con aislamiento gaseoso, . para tensiones asignadas iguales o superiores a 72,5 kV.
UNE 20324: 1993 | Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)
UNE-EN 50102: 1995 | Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
UNE-EN 501021 A 1: 1999 | Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
Transformadores de potencia:
UNE-EN 60076-1: 1998 | Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades
UNE-EN 60076-1/A 11:2000 | Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 60076-2: 1998 | Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento,
UNE 20101-3:1987 | Transformadores de potencia. Niveles de aislamiento y ensayos dieléctricos.
UNE 20101-3/1M:1996 | Transformadores de potencia. Niveles de aislamiento y ensayos dieléctricos.
UNE 20101-3-1:1990 | Transformadores de potencia. Niveles de aislamiento y ensayos dieléctricos. Distancias de aislamiento en el aire.
UNE 20101-5:1982 | Transformadores de potencia. Aptitud para soportar cortocircuitos
UNE 20101-5/1 M:1996 | Transformadores de potencia. Aptitud para soportar cortocircuitos
UNE 20178:1986 | Transformadores de potencia tipo seco.
UNE 20178/1C:1989 | Transformadores de potencia tipo seco.
UNE 20178/2M:1994 | Transformadores de potencia tipo seco.
UNE 20178/3M:1996 | Transformadores de potencia tipo seco.
UNE 20178/ 4M:1996 | Transformadores de potencia tipo seco.
UNE 21428-1:1996 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA. 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.
UNE 21428-1-1:1996 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Sección 1: Requisitos generales para transformadores multitensión en alta tensión.
UNE 21428-1-2: 1996 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Sección 2: Requisitos generales para transformadores bitensión en baja tensión.
UNE 21428-1-2 ER: 1999 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Sección 2: Requisitos para transformadores bitensión en baja tensión.
UNE 21428-2-1: 1996 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA. 50 Hz. con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2: Transformadores de distribución con cajas de cables en alta y /o baja tensión. Sección 1: Requisitos generales.
UNE 21428-2-2:2000 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA. 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2: Transformadores de distribución con cajas de cables en Alta Tensión y /o Baja Tensión. Sección 2: Cajas de cables tipo 1 para uso en transformadores de distribución que cumplan los requisitos de la norma 21428-2-1.
UNE 21428-2-3:1998 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material, de hasta 36 kV. Parte 2: Transformadores de distribución con cajas de cables en alta y/o baja tensión. Sección 3: Cajas de cables tipo 2 para uso en transformadores de distribución que cumplan los requisitos de la norma 21428-2-1.
UNE 21428-4:1996 | Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 kVA Q 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para eI material de hasta 36 kV. Parte 4: Determinación de la potencia asignada de, un transformador cargado con corrientes no sinusoidales. .
UNE 21538-1:1996 | Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en baja tensión de 100 a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.
UNE 21538-3:1997 | Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en baja tensión de 100 a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 3:Determinación de las características de potencia de un transformador cargado con corrientes no sinusoidales.
Centros de transformación prefabricados:
UNE-EN 61330: 1997 | Centros de Transformación Prefabricados
Transformadores de medida y protección:
UNE 21088-1: 1995 (*) | Transformadores de medida y protección. Parte 1: Transformadores de intensidad
UNE 21 088-1/ER: 1995 (*) | Transformadores de medida, y protección. Parte 1: Transformadores de intensidad
UNE 21088-1/1m:1997 (*) | Transformadores de medida y .protección. Parte 1: Transformadores de intensidad
UNE-EN 60044-1:2000 | Transformadores de medida y protección. Parte 1: Transformadores de intensidad
UNE 21088-2: 1995 (*) | Transformadores de medida y protección. Parte 2: Transformadores de tensión
UNE 21 088-2/ER: 1995 (*) | Transformadores de medida y protección. Parte 2: Transformadores de tensión
UNE 21088-2/1 M: 1997 (*) | Transformadores de medida y protección. Parte 2: Transformadores de tensión
UNE-EN 60044-2: 1999 | Transformadores de medida. Parte 2: Transformadores de tensión inductivos.
UNE 21088-3: 1983 | Transformadores de medida y protección. Transformadores combinados.
UNE 21587: 1996 | Transformadores de medida. Transformadores de tensión trifásicos para niveles de tensión con Um hasta 52 kV.
(*) Solo aplicable para transformadores de protección; los de medida deben cumplir las normas UNE-EN 60044-1:2000 y UNE-EN 60044-2:1999.
Pararrayos: |
UNE-EN 60099-1:1996 | Pararrayos. Parte 1: Pararrayos de resistencia variable con explosores para redes de corriente alterna.
UNE-EN 60099-4:1995 | Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna.
UNE-EN 60099-4/ER:1996 | Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna.
UNE-EN 60099-4/ A1:1999 | Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para sistemas de corriente alterna.

Lista de normas anuladas y sustituidas por nuevas.

Normas anuladas | Normas qua las sustituyen
UNE 20004-1 | UNE 21405-1 UNE 21405-2
UNE 20004-2 UNE 20004-3 UNE 20004-6 | UNE-EN 60617-2 UNE-EN 60617-3 UNE-EN 60617-6 UNE-EN 60617-7
UNE 20099 | UNE-EN 60298
UNE 20100 | UNE-EN 60129
UNE 20101-1 | UNE-EN 60076-1
UNE 20101-2 | UNE-EN 60076-2
UNE 20101-4 | UNE-EN 60076-1
UNE 20104 | UNE-EN 60265-1
UNE 20138 | UNE-EN 21428-1
UNE20138-2 | UNE-EN 21428-1-2
UNE 20141 | UNE-EN 60517
UNE 21062-1 | UNE-EN 60071-1
UNE 21062-2 | UNE-EN 60071-2
UNE 21087 | UNE-EN 60099-1
UNE 21088-1 (*) UNE 21088-1 ER (*) UNE21 088/1 M (*) | UNE-EN 60044-1
UNE 21088-2 (*) UNE 21088-2 ER (*) UNE 21088/1 M (*) | UNE-EN 60044-2
UNE 21110-1 | UNE-EN 60168
UNE 21308-2 | UNE-EN 21308-1
UNE 21308-3 | UNE-EN 60060-2
UNE Z 1308-4 | UNE-EN 60060-2

(*) Anuladas solo para transformadores de medida, para los de protección está vigente.

## Instrucción técnica complementaria MIE-RAT 03: " HOMOLOGACION DE MATERIALES Y APARATOS PARA INSTALACIONES DE ALTA TENSION.

#### 1.Generalidades.

Cuando el Ministerio de Industria y Energía lo estime necesario o conveniente podrá establecer la homologación de un tipo de maquina o aparato utilizable en instalaciones de alta tensión.

Dicha homologación implica el reconocimiento oficial de que la citada maquina o aparato cumple lo establecido en una Instrucción de este Reglamento o en una norma relacionada con el mismo.

La homologación podrá establecerse a iniciativa del Ministerio de Industria y Energía, o a petición de otros organismos de la administración, Asociaciones, Entidades o Particulares.

La homologación se establecerá mediante una disposición que regulara las maquinas o aparatos afectados, así como las exigencias técnicas requeridas.

## Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 04: "Tensiones Nominales".

#### 1. Tensiones nominales normalizadas.

Las tensiones nominales normalizadas se indican en el cuadro siguiente.

Tensión nominal de la red (Un) kV | Tensión mas elevada para el material (Un) kV
3 | 3.6
6 | 7.2
10 | 12
15 | 17.5
20* | 24
30 | 36
45 | 52
66* | 72.5
110 | 123
132* | 145
220* | 245
380* | 420

(*) Tensiones de uso preferente en redes de distribución públicas.

#### 2. Tensiones nominales no normalizadas.

Existiendo en el Territorio Nacional extensas redes a tensiones nominales diferentes de las que como normalizadas figuran en el apartado anterior, se admite su utilización dentro de los sistemas a que correspondan.

## Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 05: "CIRCUITOS ELECTRICOS".

#### 1. Circuitos eléctricos de baja tensión considerados como de alta tensión.

Todos los circuitos de baja tensión no conectados a tierra, que estén en contacto con maquinas y aparatos de alta tensión, o que estén muy próximos a otros circuitos de alta tensión, deben ser considerados, a efectos de su disposición y servicio, como si fuesen ellos mismos elementos de alta tensión. se exceptuaran de esta prescripción los circuitos de baja tensión próximos a otros de alta tensión debidamente protegidos para que no alcancen tensiones peligrosas.

En casos especiales en los que no fuera conveniente la conexión directa a tierra de los circuitos de baja tensión, puede ser sustituida por la conexión a través de un cargador adecuado.

#### 2. Separación de circuitos.

Los circuitos correspondientes a distintas y diversas clases de corriente, deberán separarse entre si y disponerse de modo que se reduzcan al mínimo los riesgos para las personas y las cosas.

#### 3. Conductores eléctricos.

Los conductores podrán ser de cualquier material metálico que permita construir cables o perfiles de características adecuadas para su fin, debiendo presentar, además, resistencia a la corrosión.

Los conductores podrán emplearse a desnudos o recubiertos de materiales aislantes apropiados.

#### 4. Conexiones.

Las conexiones de los conductores a los aparatos, así como los empalmes entre conductores, deberán realizarse mediante dispositivos adecuados, de forma tal que no incrementen sensiblemente la resistencia eléctrica del conductor.

Los dispositivos de conexión y empalme serán de diseño, y naturaleza tal que eviten los efectos electrolíticos si estos fueran de temer, y deberán tomarse las precauciones necesarias para que las superficies en contacto no sufran deterioro que perjudique la resistencia mecánica necesaria.

En estos dispositivos, así como en los aisladores, se procurara evitar, o por lo menos reducir al mínimo, las posibles perdidas por histéresis y por corrientes de Foucault, al establecer circuitos cerrados de materiales magnéticos alrededor del conductor.

#### 5. Canalizaciones.

Los conductores de energía eléctrica en el interior del recinto de la instalación se consideran divididos en conducciones o canalizaciones de baja tensión y de alta tensión. Las primeras deberán ser dispuestas y realizadas de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

En cuanto a las segundas, se tendrá en cuenta, en la disposición de las canalizaciones, el peligro de incendio, su propagación y consecuencias, para lo cual se procurara reducir al mínimo sus riesgos adoptando las medidas que a continuación se indican:

- Las conducciones o canalizaciones no deberán disponerse sobre materiales combustibles no autoextinguibles, ni se encontraran cubiertas por ellos.

- Los revestimientos exteriores de los cables deberán ser difícilmente inflamables.

- Los cables auxiliares de medida, mando, etc., se mantendrán, siempre que sea posible, separados de los cables con tensiones de servicio superiores a 1 KV o deberán estar protegidos mediante tabiques de separación o en el interior de canalizaciones o tubos metálicos puestos a tierra.

- Las galerías subterráneas, atarjeas, zanjas, y tuberías para alojar conductores deberán ser amplias y con ligera inclinación hacia los puntos de recogida de aguas, o bien estarán provistas de tubos de drenaje.

#### 5.1 Canalizaciones con conductores desnudos.

Las canalizaciones realizadas con conductores desnudos sobre aisladores de apoyo, deberán diseñarse teniendo en cuenta lo siguiente:

- Tensión nominal entre conductores y entre estos y tierra.

- Nivel de aislamiento previsto.

- Grado y tipo de contaminación ambiental.

- Intensidades admisibles.

- Diseño mecánico de la instalación bajo los efectos de los esfuerzos dinámicos derivados del cortocircuito.

- Campo metálico resultante cuando este pueda afectar a elementos metálicos situados en las proximidades de la canalización.

En centros de Transformación, si no se justifica expresamente, la resistencia mecánica de los conductores, deberá verificarse, en caso de cortocircuito, que:

I2*L2/ 60*Dw <= ð

siendo:

I= intensidad permanente de cortocircuito trifásico, en KA.

L= separación longitudinal entre aisladores de apoyo en centímetros.

D= separación entre fases, en centímetros.

W= modulo resistente de los conductores en centímetros cúbicos.

ð =valor de la carga de rotura de tracción del material de los conductores en daN/cm2

En cualquier caso, el diámetro mínimo de los conductores de cobre de 0,8 cm. para materiales o perfiles diferentes, los conductores no tendrán una resistencia eléctrica superior ni una rigidez mecánica inferior a las correspondientes a la varilla de cobre de 0,8 de diámetro.

#### 5.2 Canalizaciones con conductores aislados.

En el diseño de estas canalizaciones deberá tenerse presente lo siguiente:

- Tensión nominal entre conductores y entre estos y tierra.

- Nivel de aislamiento previsto.

- Intensidad admisibles.

- Disipación del calor.

- Protección contra acciones de tipo mecánico (golpes, roedores y otras).

- Radios de curvatura admisible por los conductores.

- Intensidad de cortocircuito.

- Corrientes de corrosión cuando exista envuelta metálica.

- Vibraciones.

- Propagación del fuego.

- Radiación (solar, ionizante y otras).

#### 5.2.1 Cables aislados.

Los cables aislados podrán ser de aislamiento seco termoplástico o termoestable, de papel impregnado, de aceite fluido y otros.

La instalación de estos cables aislados podrá ser:

A) Directamente enterrado en zanja abierta en el terreno con lecho y relleno de arena debidamente preparado. se dispondrá una línea continua de ladrillos o rasillas encima del cable, a modo de protección mecánica.

Cuando el trazado discurra por zonas de libre acceso al publico, se dispondrá asimismo, una cinta de señalización con la indicación de A.T.

B) En tubos de hormigón, cemento o fibrocemento, plástico o metálicos, debidamente enterrados en zanjas.

C) En atarjeas o canales revisables, con un sistema de evacuación de agua cuando estén a la intemperie. este tipo de canalizaciones no podrá usarse en las zonas de libre acceso al publico.

D) En bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared, adoptando las protecciones mecánicas adecuadas cuando discurran por zonas accesibles a personas o vehículos.

E) Colgados de cables fiadores, situados a una altura que permita, cuando sea necesario, la libre circulación sin peligro de personas o vehículos, siendo obligatorio la indicación el máximo gálibo admisible.

Cuando cualquiera de estas canalizaciones atraviesen paredes, muros, tabiques o cualquier otro elemento que delimite secciones de protección contra incendios, se hará de forma que el cierre obtenido presente una resistencia al fuego equivalente.

Los cables se colocaran de manera que no se perjudiquen sus propiedades funcionales (estanquidad en las botellas terminales, mantenimiento de la presión del aceite, etc. ).

#### 5.2.2 Conductores rígidos recubiertos de material aislante.

Estos conductores son generalmente barras, pletinas, alambrones o redondos recubiertos de material aislante. estos conductores debido a su aislamiento, permiten reducir las distancias entre fases y a tierra, pero a efectos de seguridad de las personas, deben considerarse como conductores desnudos, con la excepción de lo establecido en la RAT 17.

#### 6.Intensidad admisibles en los conductores.

La sección de los conductores desnudos se determinara de modo que la temperatura máxima en servicio (calentamiento mas temperatura ambiente), no sean superiores a 80 grados c, tanto para conductores de cobre como de aluminio se deberán tomar las medidas apropiadas para compensar las dilataciones de las barras o varillas.

Para los conductores aislados, la sección se determinara teniendo en cuenta la temperatura limite admisible, por el aislamiento, tanto en servicio continuo como en servicio momentáneo.

## Instrucción Técnica complementaria MIE-RAT 06: "APARATOS DE MANIOBRA DE CIRCUITOS".

#### 1. Maniobra de circuitos.

Las maniobras de interrupción, seccionamiento y aislamiento de circuitos, deben ser efectuadas mediante aparatos adecuados a la operación a realizar.

#### 2. Interruptores e interruptores automáticos.

2.1 Los interruptores, automáticos o no, podrán emplear para la extinción del arco sistemas basados en los principios de: gran volumen de aceite, pequeño volumen de aceite, aire comprimido hexafloruro de azufre, vacío, soplado magnético, autosoplado, o cualquier otro principio que la experiencia aconseje.

Se indicaran claramente las posiciones de "cerrado" y "abierto", por medio de rótulos en el mecanismo de maniobra.

2.2 La maniobra de los interruptores podrá efectuarse de la forma que se estime mas conveniente: mecánicamente, por resorte acumulados de energía, eléctricamente por solenoide o motor, por aire comprimido, etc.

Se prohíbe la utilización de interruptores, previstos para cierre manual, en los cuales el movimiento de los contactos sea dependiente de la actuación del operador. el interruptor debe tener un poder de cierre independiente de la acción del operador.

2.3 En el caso de interruptores de extinción de arco por aire comprimido, los depósitos de aire del propio interruptor deberán estar dimensionados de forma tal que sea posible realizar, por lo menos, el siguiente ciclo: "abrir-cerrar-abrir" partiendo de la posición normal de trabajo (cerrado), sin necesidad de reposición de aire. será obligatorio instalar un equipo de compresión y almacenamiento de aire, independiente de los depósitos del propio interruptor, cuya capacidad este prevista teniendo en cuenta el numero de interruptores y el ciclo de explotación establecido.

2.4 Cualquiera que sea el mecanismo adoptado para la maniobra de los interruptores automáticos, será de disparo libre.

todos los interruptores automáticos, estarán equipados con un dispositivo de apertura local, actuado manualmente. la apertura será iniciada por un dispositivo que podrá ser eléctrico, mecánico, neumático, hidráulico o combinación de los anteriores sistemas.

2.5 Con carácter general, salvo casos especiales, los interruptores, automáticos, que no deban funcionar con reenganche rápido, deberán satisfacer con su pleno poder de corte uno de los dos, ciclos nominales siguientes:

Abrir-3min - Cerrar-Abrir-3min - Cerrar-Abrir.

Abrir-15 sg- Cerrar -Abrir.

Al final del ciclo en interruptor será capaz de soportar permanentemente el paso de su intensidad nominal en servicio continuo.

#### 3. Seccionadores.

3.1 Los seccionadores deberán ser de modelo y tipo adecuado a la índole de su función, a la instalación y a la tensión e intensidad de servicio.

3.2 Los seccionadores, así como sus accionamientos correspondientes en su caso, tienen que estar dispuestos de manera tal que no maniobren intempestivamente por los efectos de la presión o de la tracción ejercida con la mano sobre el varillaje, por la presión del viento, por trepidaciones, por la fuerza de la gravedad, o bajo los esfuerzos electrodinámicos producidos por las corrientes de cortocircuito.

3.3 En el caso de que los seccionadores estén equipados con servomecanismos de manto de cualquier tipo, la concepción de estos será tal que no puedan producirse maniobras intempestivas por avería en los elementos de dichos mandos, en sus circuitos de alimentación o por falta de la energía utilizada para realizar el accionamiento.

3.4 Cuando los seccionadores estén equipados de cuchillas de puesta a tierra deberán estar dotados de un enclavamiento seguro entre las cuchillas principales y las de puesta a tierra.

3.5 Para tensiones nominales de los seccionadores iguales o inferiores a 36 kv la tensión soportada entre los contactos de un mismo polo del seccionador en posición de abierto debe ser superior a la tensión máxima soportada a a tierra o entre polos diferentes, lo mismo a frecuencia industrial que a ondas de choque. Derogado por orden de 10 de marzo de 2000:

3.5 Los aisladores de los seccionadores y de los seccionadores de puesta a tierra estarán dispuestos de tal forma, que las corrientes de fuga vayan a tierra y no entre bornes de un mismo polo ni entre polos.. Modificado o añadido por Orden de 16 de abril de 1991:que ninguna corriente de fuga peligrosa circule entre bornes de un lado y cualquiera de los bornes del otro lado del seccionador. Esta prescripción de seguridad se considerara satisfecha cuando este previsto que toda corriente de fuga se dirija hacia tierra, por medio de una conexión de tierra segura, o cuando el aislamiento utilizado este protegido eficazmente contra la polución en servicio.

3.6 La intensidad nominal mínima de los seccionadores será de 200 amperios.

#### 4. Condiciones de empleo.

4.1 Para aislar o separar maquinas, transformadores, líneas y otros circuitos, independientemente de la existencia de interruptores, automáticos o no, deberán instalarse seccionadores cuya disposición debe ser tal que pueda ser comprobada a simple vista su posición o, de lo contrario, deberá disponerse un sistema seguro que señale la posición del seccionador.

4.2 Cuando el interruptor, sea o no automático, presente las características de aislamiento exigidas a los seccionadores y su posición de "abierto " sea visible o señalado por un medio seguro, podrá omitirse el seccionador citado en 4.1.

4.3 Podrán suprimirse los seccionadres en el caso de utilizarse aparatos extraibles, con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar falsas maniobras, e impedir el acceso involuntario a los puntos con tensión que quedasen al descubierto al retirar el aparato.

4.4 Cuando en los circuitos secundarios de los transformadores existieses dispositivos que permitan quitar previamente la carga, bastara instalar en el lado de alimentación de los primarios un aparato de corte solamente para la intensidad de vacío de los transformadores.

En el caso de que el dispositivo de accionamiento de este aparato actúe simultáneamente sobre las tres fases, se recomienda disponga de un enclavamiento, que impida su accionamiento en tanto los secundarios estén conectados.

4.5 En el seccionamiento sin carga de líneas aéreas y cables aislados, debe tenerse presenta la posible existencia de corrientes de capacidad. particularmente, se tendrá en cuenta el caso en que estas intensidades, combinadas con las magnetizantes de los transformadores, puedan dar lugar a fenómenos de ferrorresonancia en el seccionamiento unipolar.

4.6 Se recomienda el uso de enclavamientos adecuados para evitar, en las maniobras, la apertura o cierre indebidos de un seccionador.

4.7 Los cortacircuitos fusibles que al actuar den lugar automáticamente a una separación de contactos equiparable a las características de aislamiento exigidas a los seccionadores, serán considerados como tales, a efectos de lo señalado en 4.1.

## Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 07: "TRANSFORMADORES y AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA.

#### 1. Generalidades.

En general, tanto los transformadores como los autotransformadores de potencia conectados a una red trifásica, serán del tipo de maquina trifásica, si bien se admitirán los bancos constituidos por tres unidades monofásicas.

Para pequeñas cargas Modificado o añadido por orden de 23 de junio de 1988: potencias podrán emplearse transformadores monofásicos o agrupaciones de estos cuando sea aconsejable.

Los transformadores de potencia construidos a partir de un a/o de la entrada en vigor de esta instrucción deberán cumplir con la norma une 20. 101.

Los transformadores trifásicos en baño de aceite para distribución en baja tensión hasta 2.500 kva y tensión primaria mas elevada para el material de 3,6 a 36 kv, construidos a partir de un a/o de la entrada en vigor de esta instrucción, cumplirán con la norma une 20. 138.

De cada transformador deberá existir el correspondiente protocolo de ensayos, certificado por el fabricante.

#### 2. Grupos de conexión.

Los grupos de conexión de los transformadores de potencia, se fijaran de acuerdo con la norma une 20. 101, debiéndose elegir el mas adecuado para el punto de la red donde se instale el transformador.

El grupo de conexión de los transformadores trifásicos para distribución en baja tensión hasta a 2.500 kva y tensión primaria mas elevada para el material de 3,6 a 36 kv, estará de acuerdo con la norma une 20. 138.

En el caso de autotransformadores su conexión será en estrella, recomendándose la puesta a tierra directa del neutro, y de no ser esto posible o conveniente, la conexión a tierra se realizara a través de un descargador apropiado.

Los transformadores conectados directamente a una red de distribución publica deberán tener un grupo de conexión adecuado, de forma que los desequilibrios de la carga repercutan lo menos posible en la red de baja tensión.

#### 3.Regulación.

Tanto los transformadores como los autotransformadores podrán disponer de un dispositivo que permita, en escalones apropiados, la regalasen en carga de la tensión para asegurar la continuidad del servicio.

Se admite también la existencia de una regulación de tensión, estando la maquina sin servicio, a fin de adaptar su relación de transformación a las exigencias de la red. se ha de procurar que esta operación se realice desde el exterior, sin tener que recurrir a levantar la tapa de la maquina.

#### 4. Anclaje.

Los transformadores de potencia, si disponen de ruedas, deberán tenerlas bloqueadas durante su normal funcionamiento.

#### 5. Cableado auxiliar.

Todos los cables de fuerza, control y señalización instalados exteriormente al transformados o autotransformador y que forman conjunto con el, deberán ser resistentes a la degradación por líquidos aislantes, agentes meteorológicos y no propagaran la llama.

#### 6. Pantallas.

En el caso de grandes transformadores, y a fin de evitar el deterioro de uno de ellos por la proyección de aceite o cascotes Modificado o añadido por orden de 23 de junio de 1988:u otros materiales al averiarse otro muy próximo, se procurara instalar una pantalla entre ambos de las dimensiones y resistencia mecánica apropiadas.

## Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 08: <TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCION>.

#### 1. Características generales.

Los transformadores de medida y protección cumplirán con lo prescrito en la norma UNE 21. 088 y tendrán la potencia y grado de precisión correspondientes a las características de los aparatos que van a alimentar.

En los transformadores de tensión e intensidad destinados a la medida de energía suministrada o recibida por una instalación y que ha de ser objeto de posterior facturación se tendrá muy especialmente en cuenta lo que a este respecto determina el vigente reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía.

En los transformadores de intensidad destinados a alimentar redes de protección, se deberá comprobar que la saturación que se produce cuando están sometidos a elevadas corrientes de cortocircuito, no hace variar su relación de transformación y ángulo de fase en forma tal que impida el funcionamiento correcto de los redes de protección alimentados por ellos.

Los transformadores de intensidad deberán elegirse de forma que puedan soportar los efectos térmicos y dinámicos de las máximas intensidades que puedan producirse como consecuencia de sobrecargas y cortocircuitos en las instalaciones en que están colocados.

Añadiendose por orden de 23 de junio de 1988

Asimismo se tendrán en cuenta las sobretensiones que tengan que tensión. Modalidades de ensayo.

une 21-308-77 (3) 1r ensayos en alta soportar, tanto por maniobra como por la puesta a tierra accidental de una fase, en especial en los sistemas de neutro aislado o por otras de origen atmosférico.

No obstante, en las instalaciones de tercera categoría, en aquellos casos excepcionales en los que la intensidad térmica del transformador de intensidad, elegido de acuerdo con el reglamento de verificaciones eléctricas dentro de las series normales de fabricación, no alcance el valor limite de la intensidad de cortocircuito prevista para la instalación, el proyectista deberá justificar dicha circunstancia e incluir en el proyecto las medidas de protección necesarias para evitar daños a las personas o al resto de la instalación.>

#### 2. Instalación.

Deberán ponerse a tierra todas las partes metálicas de los transformadores de medida que no se encuentren sometidas a tensión.

Asimismo deberá conectarse a tierra un punto del circuito o circuitos secundarios de los transformadores de medida. esta puesta a tierra deberá hacerse directamente en las bornes secundarias de los transformadores de medida, excepto en aquellos casos en que la instalación aconseje otro montaje.

En los circuitos secundarios de los transformadores de medida se aconseja la instalación de dispositivos que permitan la separación, para su verificación o sustitución, de aparatos por ellos alimentados o la inserción de otros, sin necesidad de desconectar la instalación y, en el caso de los transformadores de intensidad, sin interrumpir la continuidad del circuito secundario.

La instalación de estos dispositivos será obligatoria en el caso de aparatos de medida de energía que sirvan para la facturación de la misma.

La instalación de los transformadores de medida se hará de forma que sean fácilmente accesibles para su verificación o eventual sustitución.

Cuando los aparatos de medida no se instales cerca de los transformadores de medida, se tendrá especial cuidado en el dimensionado de los conductores que constituyen los circuitos secundarios para evitar la introducción de errores en la medida.

En el caso de transformadores de tensión, deberán tenerse muy en cuenta tanto sus características y las de la instalación, como los valores de la tensión de servicio, para evitar en los posible la aparición de fenómenos de ferrorresonancia.

Añadiendo por orden de 23 de junio de 1988

Se prohíbe la instalación de contadores, maximetros, relojes, bloques de prueba, etcétera, sobre los frentes de las celdas de medida donde la proximidad de elementos sometidos a alta tensión (MIE-RAT 12), presentan riesgos de accidentes para el personal encargado de las operaciones de verificación, cambio de horario y lectura.

Esto no se aplicara a los conjuntos de aparamenta previstos en las MIE-RAT 16 y 17.

## Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 09: "PROTECCIONES".

#### 1. Protección contra sobreintensidades.

Todas las instalaciones a que se refiere este reglamento deberán estar debidamente protegidas contra los efectos peligrosos, térmicos y dinámicos, que puedan originar las corrientes de cortocircuito y las de sobrecarga cuando estas puedan producir averías y da/os en las citadas instalaciones.

Para las protecciones contra las sobreintensidades se utilizaran interruptores automáticos o cortocircuitos fusibles, con las características de funcionamiento que correspondan a las exigencias de la instalación que protegen.

Las sobreintensidades deberán eliminarse por un dispositivo de protección utilizado sin que produzca proyecciones peligrosas de materiales ni explosiones que puedan ocasionar da/os a personas o cosas.

Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades pertenecientes a la misma instalación, o en relación con otras exteriores a esta, se establecerá una adecuada coordinación de actuación para que la parte desconectada en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menos posible.

#### 2. Protección contra sobretensiones.

Las instalaciones eléctricas deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas tanto de origen interno como de origen atmosférico cuando la importancia de la instalación, el valor de las sobretensiones y su frecuencia de ocurrencia, así lo aconsejen.

Para ello se utilizaran, como regla general, pararrayos autoválvulas de resistencia variable. los bornes de tierra de estas autoválvulas se unirán a la toma de tierra de acuerdo con lo establecido en la RAT13.

La protección anteriormente citada podrá también encomendar a explosores, según las condiciones de explotación de la red, excepto en los casos siguientes:

a) En los sistemas con neutro a tierra con intensidades defecto Id en A, tales que con la resistencia a tierra RM en omega de las masas, se cumpla que Id. Rm >= 5000v.

b) En lugares de altitud superior a 1000 m o en instalaciones conectadas a una línea de alta tensión que discurra por cotas superiores a 1000 m a distancias de la instalación menores a 3 km.

c) En zonas expuestas a frecuentes descargas atmosféricas clasificadas en el plano nº 1 con índice de frecuencia de tormentas "muy elevado" o "elevado".

#### 3.Protección contra sobrecalentamiento.

En caso necesario las instalaciones deberán estar debidamente protegidas contra los sobrecalentamientos, de acuerdo con lo que se indica en el apartado 4.

#### 4. Protecciones especificas de máquinas e instalaciones.

#### 4.1 Generadores rotativos.

Los generadores rotativos y sus motores de arrastre estarán dotados de dispositivos que los protejan tanto contra los defectos mecánicos como contra los defectos eléctricos.

Se deberán instalar las necesarias protecciones y alarmas contra los defectos de lubricación y refrigeración.

Asimismo será necesario disponer en los grupos turbina-generador de un dispositivo que detecte la sobrevelocidad o embalamiento y produzca la parada segura del grupo.

En las protecciones contra defectos eléctricos será necesario, para generadores de cualquier potencia, instalar protección de sobreintensidad contra cortocircuito o sobrecarga, protección contra sobretensiones de origen atmosférico o internas y protección de falta a tierra en el estátor.

Para generadores de potencia superior a 5 MVA se aconseja disponer, entre otras, protección diferencial, protección de máxima y mínima frecuencia, inversión de potencia, falta a tierra en el rotor y defecto de excitación, aunque siempre estarán dotados de dispositivos de control de la temperatura de los bobinados y del circuito magnético, tales que puedan provocar en caso necesario la desconexión de la maquina de la red.

En los generadores de potencia superior a los 5 MVA es muy aconsejable instalar un sistema de protección contra incendios accionado por el relé de protección diferencial o por termostatos adecuadamente situados. en los grandes generadores que utilicen como fluido de refrigeración el hidrógeno, será obligatorio la instalación de este sistema de protección contra incendios

Se deberá prestar atención, en el proyecto y montaje, a los problemas de vibraciones.

Los generadores asincronos conectados a redes públicas, equipados con baterías de condensadores, estarán protegidos contra las sobretensiones de autoexcitación en caso de falta de tensión en la red pública.

#### 4.2 Transformadores y autotransformadores de potencia.

#### 4.2.1 Transformadores para distribución.

Los transformadores para distribución deberán protegerse contra sobreintensidades de acuerdo con los criterios siguientes:

A) Los transformadores en los que no se prevean sobrecargas eventuales o se disponga de un sistema de seguimiento de las evolución de las cargas, no necesitaran protección contra estas sobreintensidades. en los demás casos, se protegerán contra sobrecargas bien por medio de interruptores accionados por redes de sobreintensidades, bien por medio de dispositivos térmicos que detecten la temperatura del devanado o las del medio refrigerante.

B) Todos los transformadores estarán equipados con protección Modificando por orden de 23 de junio de 1988 para distribución estarán protegidos contra los cortocircuitos de origen externo, en el lado de alta tensión o en el de baja tensión. Contra los cortocircuitos internos habrá siempre una protección adecuada en el circuito de alimentación de alta tensión.

#### 4.2.2 Transformadores y autotransformadores de potencia de relación de transformación de AT/AT.

Estos transformadores estarán equipados con protección contra sobreintensidades de cualquier tipo, situadas en el lado que mas convenga salvo que el organismo competente de la administración por razones justificadas, autorice su supresión.

Para cualquier potencia, los transformadores y autotransformadores, estarán provistos de dispositivos térmicos que detecten la temperatura de los devanados o del medio refrigerante y de dispositivos liberadores de presión que evacuen los gases del interior de la cuba en caso de ardo interno. Para potencia superior a 2,5 MVA el transformador o autotransformador, estará dotado de un relé que detecte el desprendimiento de gases en el liquido refrigerante.

Para potencia superior a 10 MVA los transformadores deberán estar provistos de relé de protección diferencial o de cuba que provoque la apertura de los interruptores de todos los devanados simultáneamente. Es aconsejable dotar al relé de un rearme manual que impida el cierra de los interruptores después de la actuación de este, sin antes haberse comprobado la gravedad de la avería.

#### 4.2.3 Ubicación y Agrupación de los elementos de protección.

Los transformadores se protegerán contra sobreintensidades de alguna de las siguientes maneras:

A) De forma individual con los elementos de protección situados junto al transformador que protegen.

B) De forma individual con los elementos de protección situados en la salida de la línea, en la subestación que alimenta al transformados, o en un punto adecuado de la derivación, siempre que esta línea o derivación alimente un solo transformador.

A los efectos de los párrafos anteriores a) y b) se considera que la conexión en paralelo de varios transformadores trifásicos o la conexión de tres monofásicos para un banco trifásico, constituye un solo transformador.

C) De forma agrupada cuando se trate de centros de transformación de distribución publica colocándose los elementos de protección en la salida de la línea en la subestación de alimentación o en un punto adecuado de la red.

En este caso, el numero de transformadores en cada grupo no será superior a ocho, la suma de las potencias nominales de todos los transformadores del grupo no será superior a 800 kva y la distancia máxima entre cualquiera de los transformadores y el punto donde este situado el elemento de protección será de 4 km como máximo. cuando estos centros de transformación sean sobre poste, la potencia máxima unitaria será de 250 kva.

En el caso de que se prevean sobrecargas deberá protegerse cada transformador individualmente en B. T.

#### 4.3 Salidas de líneas.

Las salidas de líneas deberán estar protegidas contra cortocircuitos y, cuando proceda, contra sobrecargas. en redes de 1 y 2 categoría se efectuara esta protección por medio de interruptores automáticos.

Las líneas aéreas de transporte o de distribución publica en las que se prevea la posibilidad de numerosos defectos transitorios, se protegerán con sistemas que eliminen rápidamente el defecto transitorio, equipados con dispositivos de reenganche automático, que podrá omitirse cuando se justifique debidamente.

Para redes de distribución publica de 3 categoría, las empresas eléctricas establecerán una normalización de las potencias máximas de cortocircuito en barras de salida, para las diversas tensiones.

#### 4.3.1 Protección de líneas en redes con neutro a tierra.

En estas redes deberá disponerse de elementos de protección contra cortocircuitos que puedan producirse en cualquiera de las fases. el funcionamiento de la protección de sobreintensidades no debe aislar el neutro de tierra.

#### 4.3.2 Protección de líneas en redes con neutro aislado de tierra.

En estas redes cuando se utilicen interruptores automáticos para la protección contra cortocircuito, será suficiente disponer solamente de redes sobre dos de las fases.

En el caso de líneas aéreas habrá siempre un sistema detector de tensión homopolar en la subestación donde este la cabecera de línea. además, en el caso de subestaciones donde no haya vigilancia directa o por telecontrol, se instalaran dispositivos automáticos, sensibles a los efectos eléctricos producidos por las corrientes de defecto a tierra, que provoquen la apertura de los aparatos de cote.

#### 4.4 Baterías de condensadores.

En la instalación de las baterías de condensadores y a fin de evitar que la avería de un elemento de lugar a la propagación de la misma a otros elementos de la batería, se dispondrá de una protección adecuada que provoque su desconexión, o bien, cada elemento dispondrá de un fusible que asegure la desconexión individual del elemento averiado. estas protecciones estarán completadas con un rele de desequilibrio que provocara la desconexión de la batería a través del interruptor principal.

Todas las baterías de condensadores estarán dotadas de dispositivos para detectar las sobreintensidades, las sobretensiones y los defectos a tierra, cuyos redes a su vez provocaran la desconexión del interruptor principal antes citado.

Cada elemento condensador tendrá una resistencia de descarga que reduzca la tensión entre bornes a menos de 50v al cabo de un minuto desde su conexión para elementos de tensión nominal igual o inferior a 660v y de cinco minutos para condensadores de tensión nominal superior.

4.5 Reactancias y resistencias Modificado por orden de 23 de junio de 1988.

Las reactancias conectadas a los neutros de transformadores o generadores cuya misión sea crear un neutro artificial, no se dotaran de dispositivos de protección específicos que provoquen su desconexión individual de la red.

Las reactancias destinadas a controlar la energía reactiva de la red, dado que pueden ser por su técnica constructiva equiparables a los transformadores, se protegerán con dispositivos similares a los indicados para los transformadores en el apartado 4.2.

#### 4.6 Motores de alta tensión.

De forma general, los motores estarán protegidos contra los defectos siguientes:

- Motores y co mpensadores Modificado por orden de 23 de junio de 1988síncronos y asíncronos:

- Cortocircuito. en el cable de alimentación y entre espiras.

- Sobrecargas excesivas (mediante detección de la sobreintensidad, o por sonda de temperatura, o por imagen térmica).

- Rotor bloqueado en funcionamiento.

- Arranque excesivamente largo.

- Mínima tensión.

- Desequilibrio o inversión de fases.

- Defecto a masa del estator.

- Descebado de bombas (en el caso de accionamiento de este tipo de cargas).

Para los motores síncronos se podrán tomar además medidas de protección contra:

- Pérdida de sincronismo.

- Pérdida de excitación.

- Defecto a masa del rotor.

- Marcha como asíncrono excesivamente larga.

- Sobretensión y subfrecuencia.

- Subpotencia y potencia inversa.

La decisión acerca de las protecciones a prever en cada caso dependerá de los riesgos potenciales de los defectos mencionados del tamaño del motor y de la importancia de la función que presta dicho motor.

## Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 10: "Cuadros y Pupitres de Control".

#### 1. Ámbito de aplicación.

Esta instrucción se aplicará a los cuadros utilizados para el control de subestaciones, centrales generadoras, centros de transformación y demás instalaciones de alta tensión.

Quedan excluidos en esta instrucción los cuadros y pupitres de control, compuestos de paneles y equipados con aparatos de medida, monitores, aparatos indicadores, lámparas, alarmas, y aparatos de mando. estos cuadros o pupitres podrán ir equipados con esquemas sinópticos.

#### 2. Señalización.

La función de todos los aparatos situados en el frente de los cuadros y pupitres deberá poder ser perfectamente identificada por un profesional competente, bien por:

A) Estar los aparatos situados en un panel o bastidor de uso exclusivo de una maquina, línea, transformador o servicio, con un letrero indicador general en ese panel.

B) Llevar el aparato un letrero indicador complementario.

Par la parte posterior del cuadro o pupitre deberán existir letreros indicadores visibles situados junto a todos los aparatos o elementos desmontables existentes, de forma que si se desmontan, pueda identificarse de nuevo su posición.

Las regletas y sus bornas y los hilos o cables terminales estarán debidamente marcados de forma que si se desconectan puedan ser identificados para volver a colocarlos.

#### 3. Conexionado.

Las conexiones internas en los armarios de control se harán con cables aislados, preferentemente flexibles o circuitos impresos.

Los cables flexibles llevaran en sus extremos terminales metálicos del tipo conveniente para su conexión el aparato correspondiente, el cableado de los cuadros o pupitres convencionales deberá poder soportar un ensayo de aislamiento de 2000 voltios a frecuencia industrial durante un minuto.

El aislamiento y la cubierta de protección de los cables serán del tipo autoextinguible y no propagador de la llama.

La sección de los cables será la adecuada para poder soportar las intensidades previstas, con caídas de tensión admisibles.

#### 4. Bornes.

los bornes utilizados en cuadros y pupitres estarán dimensionados para soportar los esfuerzos térmicos y mecánicos previsibles, y serán de tamaño adecuado a la sección de los conductores que hayan de recibir.

Los bornes de circuitos de intensidad en los que se prevea la necesidad de hacer comprobaciones serán de un tipo tal que permita derivar el circuito de comprobación antes de abrir el circuito para evitar que quede abierto el secundario de los transformadores de intensidad.

#### 5. Componentes constructivos.

La estructura y los paneles de los cuadros y pupitres tendrán una rigidez mecánica suficiente para el montaje de los aparatos que en ella se coloquen, y serán capaces de soportar sin deformaciones su accionamiento y las vibraciones que se pudieran transmitir de las maquinas próximas.

Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar los da/os que puedan producirse por la presencia de humedades, condensaciones, insectos y otros animales que puedan provocar averías.

Todos los componentes constructivos tendrán un acabado que los proteja contra la corrosión. El frente de los cuadros y pupitres tendrán un acabado que no produzca brillos.

#### 6. Montaje.

Cuando se precise acceso a la parte posterior, los pasillos correspondientes serán de 0,8 metros de ancho como mínimo.

Cuando se prevea la transmisión de vibraciones, se colocaran dispositivos amortiguadores adecuados.

Los cuadros y pupitres estarán debidamente iluminados en su frente y en su interior.

## Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 11: "INSTALACIONES DE ACUMULADORES".

#### 1. Generalidades.

Los sistemas de protección y control de las instalaciones eléctricas de alta tensión se alimentaran mediante corriente continua procedente. De baterías de acumuladores asociados con sus cargadores alimentados por corriente alterna. se exceptúan de esta obligación las instalaciones de centros de transformación de 3 categoría y aquellos casos en los que se justifique debidamente no ser necesario su empleo. En condiciones normales de explotación, el equipo de carga de la batería será capaz de suministrar los consumos permanentes y además de mantener la batería en condiciones óptimas.

En caso de falta de corriente alterna de alimentación al equipo de carga o fallo por avería del mismo, deberá ser la propia batería de acumuladores la encargada de efectuar el suministro de corriente continua a los sistemas de protección y control de la instalación.

#### 2. Tensiones nominales.

En el diseño de los sistemas de protección y control, se tendrá en cuenta la normalización de las tensiones nominales de corriente continua que se establece a continuación:

12-24-48-125-220 voltios.

Las citadas tensiones nominales serán utilizadas como referencia por el usuario y permitirán definir el numero de elementos de acumulador que contendrá la batería, así como la tensión de flotación que deberá suministrar el equipo de carga.

#### 3. Elección de las baterías de acumuladores.

#### 3.1 Tipos de baterías de acumuladores.

Los tipos de baterías de acumuladores que se utilizaran normalmente serán los siguientes:

- Baterías ácidas, también denominadas de plomo, en las versiones de vaso abierto o cerrado.

- Baterías alcalinas en las versiones de vaso semiestanco o hermético.

#### 3.2 Datos básicos para su elección

En la elección del tipo de baterías, se tendrá en cuenta el valor de las puntas de descarga, el consumo permanente y la capacidad de las baterías. se emplearan bacterias de tipo lento cuando las puntas sean pequeñas en relación con el consumo permanente y baterías de descarga rápida cuando las puntas sean importantes en relación con el citado consumo permanente.

#### 4. Instalación.

En los proyectos y posteriores realización de instalaciones de baterías de acumuladores, han de tenerse cuenta dos aspectos fundamentales:

- Requisitos mínimos que han de reunir los locales destinados a su emplazamiento.

- Condiciones mínimas que han de cumplirse en las instalaciones propiamente dichas de las mismas.

#### 4.1 Locales.

4.1.1 Las baterías de acumuladores eléctricos que puedan desprender gases corrosivos o inflamables en cantidades peligrosas en emplazaran de acuerdo con las recomendaciones siguientes:

- El local de su instalación estará destinado exclusivamente a este fin, será seco y bien ventilado a ser posible con ventilación natural.

- El local estará protegido contra temperaturas externas y aislado, en lo posible, de aquellos lugares o instalaciones donde se puedan producir vapores, gases, polvo, trepidaciones u otros agentes nocivos.

- Cuando la batería de acumuladores sea ácida y los vasos de la misma sean abiertos, se evitara la comunicación directa entre el local de instalación de la batería de acumuladores y las salas de maquinas o locales donde se hallen instalados los cuadros y otros equipos eléctricos cuyos aparatos puedan ser afectados en su funcionamiento por los gases corrosivos procedentes de la batería.

- Los materiales empleados en la construcción de los locales destinados a la instalación de la batería de acumuladores destinados a la instalación de la batería de acumuladores serán resistentes bien por si mismos, o bien mediante preparación por recubrimientos adecuados, a la acción de los gases que puedan desprender los acumuladores. este extremo se tendrá particularmente en cuenta en el pavimento, el cual se recomienda disponerlo con una ligera pendiente y un drenaje en forma tal que permita la evacuación en caso de derrame del electrolito y facilite su lavado con agua abundante.

4.1.2 Cuando la batería de acumuladores no despida gases corrosivos o inflamables en cantidades peligrosas (como pueden ser los de tipo alcalino o ácido en vasos cerrados y herméticos), se podrán emplazar en locales debidamente ventilados, destinados a otros fines (salas de redes, control, o similares) recomendándose su instalación en el interior de armarios metálicos. dichos armarios pueden llevar o no incorporados los equipos de carga.

#### 4.2 Condiciones de instalación.

La instalación de los acumuladores debe ser tal, que permita el eventual relleno de electrolito, la limpieza y la sustitución de elementos sin riesgo de contactos accidentales peligrosos para el personal de trabajo.

En lugar visible del local en que este instalada la batería de acumuladores o en el interior de los armarios metálicos, cuando la instalación sea de este tipo, se dispondrá un cartel donde estén debidamente especificadas las características principales de la batería, así como las instrucciones precisas para realizar sus cargas periódicas y su mantenimiento.

#### 4.2.1 Baterías ácidas abiertas.

En el caso de que la instalación se realice en locales destinados exclusivamente a contener acumuladores del tipo ácido, con vasos abiertos, se tendrá además en cuenta que los pasillos intermedios de acceso no podrán tener un ancho inferior a 75 cm.

Los acumuladores estarán aislados de sus soportes y éstos del suelo mediante piezas de materiales aislantes no higroscópicos, permitiéndose la utilización de maderas tratadas.

En estos locales no existirá otra instalación eléctrica además de la propia de la batería, que la correspondiente al alumbrado, que se realizara según lo indicado en la instrucción MI BT 026 del reglamento electrotécnico para baja tensión. Se prohíbe expresamente el uso de cualquier tipo de toma de corriente.

Las protecciones eléctrica a las que se refiere el apartado 5 de esta instrucción se situaran fuera de estos locales y las conexiones de salida hasta estas protecciones se realizarán tomando las debidas precauciones para evitar cortocircuitos.

Se recomienda disponer en estos locales de espacio para almacenar el electrólito, así como de un grifo y pila de agua corriente que permita el rápido lavado del personal que accidentalmente haya tenido contacto con los ácidos.

#### 4.2.2 Baterías alcalinas o ácidas en vasos cerrados.

Las baterías de acumuladores alcalinas o ácidos en vasos cerrados, que estén instalados en armarios metálicos, podrán ubicarse a la intemperie siempre que dichos armarios metálicos sean apropiados para este tipo de instalación y estén dotados de ventilación adecuada y provistos de un aislamiento térmico que evite temperaturas peligrosas.

#### 5. Protecciones eléctricas de la batería de acumuladores.

Como norma general los dos polos de la batería de acumuladores estarán aislados de tierra.

Las protecciones mínimas que deberán ser previstas son:

- A la salida de la batería de acumuladores y antes de las barras de distribución deben instalarse cartuchos fusibles calibrados o interruptor automático.

- Sobre las barras de distribución se instalara un detector de tierras que como mínimo facilite una alarma preventiva en caso de una eventual puesta a tierra de cualquier polo.

- Todos los circuitos a los distintos servicios deben ir equipados con cartuchos fusibles calibrados o con interruptores automáticos.

- Se instalara un dispositivo detector que indique la falta de alimentación a la batería.

- Se instalaran sistemas de alarma de falta de corriente continua en los circuitos esenciales, tales como protección y maniobra.

#### 6. Equipo de carga de baterías de acumuladores.

Las baterías de acumuladores deberán ir asociadas a un equipo de carga adecuado, que cumpla las siguientes condiciones mínimas:

- En régimen de flotación debe ser capaz de mantener la tensión de flotación en bornas de batería dentro de una banda de fluctuación de + 1%, para una variación del + 10% de la tensión de alimentación, debiendo compensar en las condiciones anteriores, la autodescarga propia de la batería y además dar el consumo permanente del sistema de protección y control de instalación.

- Habrá de mantener el factor de rizado máximo, en cualquier condición de carga, que exijan los equipos alimentados por el conjunto batería-equipo de carga.

- Estará dotado de un mínimo de alarmas que permitan detectar un mal funcionamiento del equipo.

- El régimen normal de funcionamiento será el de flotación, si se emplean otros sistemas se justificara debidamente, su utilización.