# ¿QUÉ ES LA TELEASISTENCIA?

## Funcionamiento

3.- Unidad de Control Remoto .

Dispositivo portátil de reducidas dimensiones y peso que porta cada usuario del servicio.

Dispone de un único botón, que una vez pulsado, genera una llamada de alarma a través del terminal, es decir, al pulsar el botón provoca que el Terminal domiciliario genere una llamada la central receptora.

También sirve para recibir las llamadas desde la central. Para ello, al oír el “ring” solo es necesario pulsar el botón que incorpora.

Esto es posible gracias a que se comunica con el Terminal domiciliario por radiofrecuencia, siendo su alcance suficiente para poder utilizarse desde cualquier punto de una vivienda convencional.

7 DE 8