TEMA 7. Introducción a las redes TCP/IP. |
Actividades. 1) Calcular exactamente el número de redes y máquinas disponibles en los tipos de redes A, B y C. 2) Escribe los puertos y el protocolo que utilizan los siguientes servicios: POP3, SMTP, HTTP, FTP. 3) Suponiendo que existe la siguiente línea en /etc/inetd.conf: pop3 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/ipop3d imap2 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/imapd configura los TCP wrappers para que el primero no sea utilizado por la red 192.168.10.0, y el segundo pueda ser utilizado por los clientes 192.168.10.14 y 192.168.10.15; la política de seguridad debe ser del tipo “casi todo abierto”. 4) Repite el ejercicio anterior con una política de “casi todo cerrado”. Soluciones 1) En las expresiones siguientes se han sustituidos por “x” los valores que van cambiando en cada caso: Tipo A: 0.0.0.0 a 127.255.255.255, máscara 255.0.0.0 Primera red: 0.x.x.x, última: 127.x.x.x -> 128 redes, pero 0.0.0.0 y 127.x.x.x están reservadas = 126 redes Máquinas: de x.0.0.0 a x.255.255.255, pero hay que restar 2 (direcciones de red y difusión) -> 256*256*256 = 16777216, menos 2 = 16777214 máquinas. Tipo B: 128.0.0.0 a 191.255.255.255, máscara 255.255.0.0 Primera red: 128.0.x.x; última red: 191.255.x.x -> (191-128)*256 = 16128 Máquinas: x.x.0.0 a x.x.255.255, a las que hay que restar 2 -> (256*256)-2 = 65534 máquinas. Tipo C: 192.0.0.0 a 223.255.255.255, máscara 255.255.255.0 Primera red: 192.0.0.x; última: 223.255.255.x -> (223-192)*256*256 = 2031616 redes. Máquinas: x.x.x.0 a x.x.x.255, menos 2 -> 256 – 2 = 254 máquinas. 2) Los puertos y protocolos son (consultar /etc/services): POP3 = 110 (tcp y udp), SMTP = 25 (tcp), HTTP o WWW = 80 (tcp y udp), FTP = 21(tcp). Debes ir familiarizándote con ellos porque los usaremos más adelante. 3) Política “casi todo abierto”: hosts.allow vacío; host.deny con las líneas: pop3: 192.168.10.0 imap2: ALL EXCEPT 192.168.10.14,192.168.10.15 4) Política “casi todo cerrado”: host.deny con “ALL: ALL”; host.allow: pop3: ALL EXCEPT 192.168.10.0 imap2: 192.168.10.14,192.168.10.15 |
Copyright - © ANFORA, 2004. Todos los derechos reservados. Condiciones Legales.