PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE xxxx/2024

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO, SIN OPCIÓN DE COMPRA, DE EQUIPOS DE ENDOSCOPIA PARA LOS CENTROS DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE ALMERÍA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO VI

# AGRUPACIÓN V. VIDECOLONOSCOPIOS CON SISTEMAS DE BALÓN

# VIDECOLONOSCOPIO CON SISTEMA DE DOBLE BALÓN (VCOL-DB)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VENT\_R- MÍN\_1** | **Longitud útil** | 1550 mm aprox. |
| **VENT\_R- MÍN\_2** | **Longitud total** | 1850 mm aprox. |
| **VENT\_R- MÍN\_3** | **Sistema óptico** | CMOS/CCD |
| **VENT\_R- MÍN\_4** | **Campo de visión** | 140º o mayor |
| **VENT\_R- MÍN\_5** | **Dirección de visión** | Frontal |
| **VENT\_R- MÍN\_6** | **Rango de angulación mínima** | Arriba 180º, abajo 180º, derecha/izquierda 160º |
| **VENT\_R- MÍN\_7** | **Calidad de imagen** | SDTV o HDTV |
| **VENT\_R- MÍN\_8** | **Función de identificación de endoscopio** | Sí |
| **VENT\_R- MÍN\_9** | **Sistema de facilitación de la inserción** | Sí |
| **VENT\_R- MÍN\_10** | **Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio** | Sí (en tres pasos) |
| **VENT\_R- MÍN\_11** | **Uso sobre tubo con balón**  **(sistema de facilitación de la inserción)** | Sí |
| **VENT\_R- MÍN\_12** | **Bomba de insuflación anexa** | Sí |
| **VENT\_R- MÍN\_13** | **Diámetro canal de trabajo** | 3,2 mm o mayor |
| **VENT\_R- MÍN\_14** | **Sistema de cromoendoscopia virtual** | Si, disponible desde la empuñadura |

# VIDECOLONOSCOPIO CON BALÓN DISTAL INCORPORADO (VCOL-BI)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VENT\_R- MÍN\_1** | **Longitud útil** | 1600 mm aprox. |
| **VENT\_R- MÍN\_2** | **Longitud total** | 2000 mm aprox. |
| **VENT\_R- MÍN\_3** | **Sistema óptico** | CMOS/CCD |
| **VENT\_R- MÍN\_4** | **Campo de visión** | 140º o mayor |
| **VENT\_R- MÍN\_5** | **Dirección de visión** | Frontal |
| **VENT\_R- MÍN\_6** | **Rango de angulación mínima** | Arriba 180º, abajo 180º, derecha/izquierda 160º |
| **VENT\_R- MÍN\_7** | **Calidad de imagen** | HDTV |
| **VENT\_R- MÍN\_8** | **Función de identificación de endoscopio** | Sí |
| **VENT\_R- MÍN\_9** | **Sistema de facilitación de la inserción** | Sí |
| **VENT\_R- MÍN\_10** | **Control del zoom electrónico desde los mandos del endoscopio** | Sí (en tres pasos) |
| **VENT\_R- MÍN\_11** | **Balón distal incorporado al endoscopio** | Sí |
| **VENT\_R- MÍN\_12** | **Bomba de insuflación anexa** | Sí |
| **VENT\_R- MÍN\_13** | **Diámetro canal de trabajo** | 3,2 mm o mayor |
| **VENT\_R- MÍN\_14** | **Sistema de cromoendoscopia virtual** | Si, disponible desde la empuñadura |