AMPLIACIÓN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS SINGULARES DEL PPT

[bookmark: _GoBack]Se detalla a continuación las características  técnicas correspondientes al LOTE 78: AUTOREFRACTÓMETRO.
	LOTE 78: AUTOREFRACTÓMETRO

	CARACTERISTICAS DEL BIEN A SUMINISTRAR
	CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DEL LICITADOR 
(detallar) (debe quedar perfectamente definido lo que se incluye en la oferta o lo que es una opción no incluida) 
	REFERENCIA 
[Nombre del Documento; página o referencia donde se detalla y declara el 'Valor' o 'Descripción' de las características de la oferta]

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Características Principales:
	 
	 

	Si alguna de las características que se especifican en el pliego determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como similares, como guía u orientación para la presentación de ofertas, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión previa.
	 
	 

	Las cifras de medidas y demás caracteristicas cuantificadas deben tomarse como orientativas, no excluyentes. 
	 
	 

	
	
	

	Autorefractómetro
	 
	 

	 
	 
	 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	 
	 

	Medición REF        :
	 
	 

	Intervalo de medición Potencia refractiva esférica: de -30 D a +25 D (unidad de visualización: incrementos de 0,12 D/0,25 D)
	 
	 

	Intervalo de medición Potencia refractiva cilíndrica: de 0 D a +12 D (unidad de visualización:incrementos de 0,12D/0,25D)
	 
	 

	Dirección del eje astigmático: de 0° a 180° (unidad de visualización: incrementos de 1°/5°)
	 
	 

	Diámetro mínimo de la pupila = 2 mm
	 
	 

	Intervalo de medición de PD de 20 mm a 85 mm (en incrementos de 1 mm)
	 
	 

	Sistema automático antiempañamiento
	 
	 

	Medición KRT 
	 
	 

	Intervalo de medición Radio de curvatura de la córnea: de 5,00 mm a 13,00 mm (unidad de visualización:0,01 mm) 
	 
	 

	Intervalo de medición Potencia refractiva de la córnea: de 67,50 D a 25,96 D (unidad de visualización: incrementos de 0,12D/0,25D) 
	 
	 

	Intervalo de medición Potencia astigmática de la córnea: de 0 D a ±12 D (unidad de visualización: incrementos de 0,12 D/0,25 D) 
	 
	 

	Intervalo de medición Dirección del eje astigmático de la córnea: de 0° a 180° (unidad de visualización: incrementos de 1°/5°) 
	 
	 

	Medición de la presión ocular (PIO) : de 1 mmHg a 60 mmHg con incrementos de 1 mmHg/0,1 mmHg 
	 
	 

	Medición del grosor de la córnea (Paquimetria) : de 0,4 mm a 0,750 mm con incrementos de 0,001 mm 
	 
	 

	Software
	 
	 

	Sistema de disparo instantáneo 
	 
	 

	 Función para paciente con cataratas 
	 
	 

	Peso max ≤ 25 Kg 
	 
	 

	Distancia desplazamiento mentonera arriba/abajo ≥ 65 mm 
	 
	 

	Impresora integrada con corte automático 
	 
	 

	Envío de datos e Integración con historia clínica del paciente 
	 
	 

	Otras funciones 
	 
	 

	Medición de refracción y queratometría mediante la tecnología de prisma rotatorio 
	 
	 

	Control de fogging simple y multiple 
	 
	 

	Variación de iluminación del estimulo 
	 
	 

	Pantalla táctil móvil multidireccional 
	 
	 

	Medición Robotizada: autotracking, auto-foco y auto disparo
	 
	 

	Plazo maximo de entrega (dias naturales): 30 dias
	
	

	La oferta deberá incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y sin los cuales este no pueda trabajar





