## Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE número 182 de 30 de julio de 1988

La consecución de los objetivos propuestos en la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, que incorpora al Ordenamiento interno la Directiva 78/319/CEE, de 20 de marzo, relativa a los residuos citados, exige regular minuciosamente las actividades de productor y de gestor de los indicados residuos, al objeto de garantizar plenamente que su tratamiento y el adecuado control logren la inocuidad pretendida para la población y el medio ambiente.

En cumplimiento de lo Ordenado en el punto 1 de la disposición adicional primera de la Ley básica se elabora el presente Reglamento, regulador de las actividades de producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos, del control y seguimiento de los citados residuos, y asimismo, de las responsabilidades, infracciones y sanciones que puedan derivarse del inadecuado ejercicio de las citadas actividades.

Se trata, pues, de una norma que desarrolla la Ley en los aspectos indicados, posibilitando su efectiva aplicación, de la que se van a obtener los datos precisos para la elaboración e implantación de ulteriores medidas que completen las posibilidades ofrecidas por la Ley y el logro pleno de sus objetivos.

El Reglamento se estructura en cinco capítulos, reguladores, respectivamente, de: disposiciones generales (capítulo I), régimen jurídico de la producción (capítulo II), régimen jurídico de la gestión (capítulo III), de la vigilancia, inspección y control (capítulo IV), responsabilidades, infracciones y sanciones (capítulo V). Dos disposiciones transitorias y una adicional regulan la obligación de someterse a lo dispuesto en el a los productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos existentes a la fecha de su entrada en vigor.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera, puntos 2 y 3, de la Ley básica, los preceptos del Reglamento reguladores de las condiciones mínimas para la autorización de instalaciones de industrias productoras y de operaciones de gestión, de las obligaciones de productores y gestores y de la confidencialidad de la información tienen carácter básico, teniendo el resto de los preceptos del mismo el carácter de normas supletorias aplicables, en su caso, en los territorios de las Comunidades Autónomas en la forma que proceda según sus respectivas competencias.

En su virtud, de acuerdo con el consejo de estado, a propuesta del ministro de obras públicas y urbanismo y previa deliberación del consejo de ministros en su reunión del día 20 de julio de 1988,

Dispongo:

#### Articulo único.

Se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, que figura como anexo al presente Real Decreto.

#### Disposición final

Se faculta al ministro de obras públicas y urbanismo para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el citado Reglamento.

Dado en Madrid a 20 de julio de 1988.

Juan Carlos R.

El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Luis Sáenz de Cosculluela

Capitulo primero. Disposiciones generales

#### Articulo 1. Objeto .

El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos para que las actividades productoras de dichos residuos y la gestión de los mismos se realicen garantizando la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

#### Artículo 2. Normas básicas

1. Tendrán carácter básico las normas del presente Reglamento contenidas en los artículos 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46 y 47, reguladoras de las condiciones mínimas para la autorización de instalaciones de industrias productoras y de operaciones de gestión, de las obligaciones de productores y gestores y de la confidencialidad de información.

#### Artículo 3. Definiciones

A efectos de la aplicación de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998) y del presente Reglamento, además de las definiciones recogidas en el artículo 2. de aquella, se tendrán en cuenta las siguientes:

Pretratamiento: operación que mediante la modificación de las características físicas o químicas del residuo persigue una mayor facilidad para su manipulación, tratamiento o eliminación.

Envases: material o recipiente destinado a envolver o contener temporalmente residuos tóxicos y peligrosos durante las operaciones que componen la gestión de los mismos. Centro de recogida: instalación destinada a la recogida y agrupamiento, almacenamiento temporal y posible pretratamiento de los residuos tóxicos y peligrosos procedentes de los productores, con la finalidad de actuar como centros de regulación de flujo de residuos remitidos a una instalación de tratamiento o eliminación.

Instalación de tratamiento: las instalaciones industriales que a través de una serie de procesos físicos, químicos o biológicos persiguen la reducción o anulación de los efectos nocivos de los residuos tóxicos y peligrosos o la recuperación de los recursos que contienen.

Instalaciones de eliminación: las instalaciones destinadas al confinamiento definitivo o destrucción de los residuos tóxicos y peligrosos.

Reutilización: empleo de un material recuperado en otro ciclo de producción distinto al que le dio origen o como bien de consumo.

Reciclado: introducción de un material recuperado en el ciclo de producción en que ha sido generado.

Regeneración: tratamiento a que es sometido un producto usado o desgastado a efectos de devolverle las cualidades originales que permitan su reutilización.

#### Artículo 4. Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento será de aplicación a las actividades productoras de residuos tóxicos y peligrosos, a las actividades de gestión de los citados residuos, a los recipientes y a los envases vacíos que los hubieran contenido.

2. Tendrán el carácter de residuos tóxicos y peligrosos aquellos que por su contenido, forma de presentación u otras características puedan considerarse como tales, según los criterios que se establecen en el anexo I del presente Reglamento, incluyendo asimismo los recipientes y envases que los hubieran contenido y se destinen al abandono.

3. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente Real Decreto los residuos radiactivos, los residuos mineros, las emisiones a la atmósfera y los efluentes cuyo vertido al alcantarillado, a los cursos de agua o al mar este regulado en la legislación vigente, sin perjuicio de que en dichos vertidos se evite trasladar la contaminación o el deterioro ambiental a otro medio receptor.

#### Artículo 5. Régimen especial para situaciones de emergencia .

1. En las situaciones de emergencia que pudieran derivarse de la producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil.

2. Las autorizaciones que se otorguen tanto para la producción como para la gestión de residuos tóxicos y peligrosos se condicionaran al cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislación citada en el párrafo anterior.

#### Artículo 6. Seguro de responsabilidad civil .

1. La administración pública competente para el otorgamiento de la autorización de instalación y funcionamiento de industrias o actividades productoras de residuos tóxicos y peligrosos podrá exigir la constitución de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades.

2. La autorización de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos quedara sujeta a la constitución por el solicitante de un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a terceras personas o a sus cosas, derivado del ejercicio de las actividades objeto de la citada autorización administrativa.

   Asimismo, se exigirá la contratación del seguro de responsabilidad civil a aquellos productores que realicen actividades de gestión, para cubrir las responsabilidades que de ellas se deriven.

3. Cuando la ampliación o modificación de instalaciones o actividades tanto productoras como gestoras, a juicio de la administración, impliquen un aumento de la cuantía a asegurar, esta, asimismo, se fijara en la correspondiente autorización.

4. El seguro debe cubrir, en todo caso:

   1. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.

   2. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.

   3. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

5. El limite cuantitativo de las responsabilidades a asegurar será fijado por la administración, al tiempo de concederse la autorización, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 y deberá actualizarse anualmente en el porcentaje de variación que experimente el índice general de precios oficialmente publicado por el instituto nacional de estadística. El referido porcentaje se aplicara cada año sobre la cifra de capital asegurado del periodo inmediatamente anterior.

6. Solo podrá ser extinguido el contrato de seguro a instancia del asegurado en alguno de los casos siguientes:

   1. Que el contrato sea sustituido por otro de las mismas características y que cubra, como mínimo, los riesgos expresados en el punto 4 del presente artículo.

   2. Que cese la actividad productora o gestora de residuos tóxicos y peligrosos, previa comunicación a la administración que la autorizo, y en el caso de empresas gestoras, una vez autorizado el cese por la administración, sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven del periodo en que han estado ejerciendo las actividades, de conformidad con lo preceptuado en el código civil.

7. El productor o gestor de residuos tóxicos o peligrosos deberá mantener el contrato de seguro apto para la cobertura de los riesgos asegurados.

   En el supuesto de suspensión de esta cobertura, o de extinción del contrato de seguro por cualquier causa, la compañía aseguradora comunicara tales hechos a la administración autorizante, quien otorgara un plazo al productor o gestor de los residuos para la rehabilitación de aquella cobertura o para la suscripción de un nuevo seguro.

   Entretanto quedara suspendida la eficacia de la autorización otorgada, no pudiendo el productor o gestor ejercer las actividades para las que ha sido autorizado.

#### Artículo 7. Confidencialidad .

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Leyes reguladoras de la defensa nacional, la información que proporcionen a la administración los productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos será confidencial en los aspectos relativos a los procesos industriales.

2. Los productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos podrán formular a la administración petición de confidencialidad respecto de otros extremos de la información que aportan. La administración accederá a lo solicitado, salvo que existan razones suficientes para denegar la petición, en cuyo supuesto la resolución habrá de fundamentarse debidamente.

#### Artículo 8. Funciones de la administración del estado en materia de residuos tóxicos y peligrosos .

Corresponde a la administración del estado:

1. Coordinar la política de residuos tóxicos y peligrosos en todo el territorio nacional.

2. Sin perjuicio de las facultades ejecutivas que al estado le correspondan sobre los residuos importados y exportados llevara a cabo también la coordinación de las actividades relativas a los residuos tóxicos y peligrosos que afecten a más de una comunidad autónoma, para lo cual establecerá los instrumentos de información que sean necesarios, además de los previstos en este Reglamento.

3. Recabar de las administraciones públicas respecto de las actividades generadoras y de las de gestión de residuos tóxicos y peligrosos la información precisa para cumplir las directivas de la comunidad económica europea y para coordinar la política nacional en esta materia.

4. Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos del presente Reglamento.

5. Coordinar la política de residuos tóxicos y peligrosos con los estados miembros de la comunidad europea y con terceros estados.

Las funciones señaladas en los apartados anteriores se realizaran por el ministerio de obras públicas y urbanismo al que también corresponde conceder, en coordinación con el ministerio de transportes, turismo y comunicaciones la autorización a que se refiere el artículo 23 y siguientes del presente Reglamento para las actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos a realizar en cualquier zona del mar territorial, sin perjuicio de las demás autorizaciones e informes que se requieran por la normativa vigente.

Artículo 9. Cooperación entre administraciones públicas

1. La administración del estado prestara a las Comunidades Autónomas la asistencia necesaria al objeto de lograr una coordinación adecuada que haga posible de manera eficaz la consecución del triple objetivo establecido en el artículo primero de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

2. Recíprocamente, con idéntico objeto, para posibilitar a la administración del estado el cumplimiento de lo previsto en la Ley y en el artículo 8 del presente Reglamento, las Comunidades Autónomas prestaran a aquella la colaboración que precise.

3. La administración local y las demás administraciones públicas ajustaran sus relaciones reciprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos, en los términos establecidos en las normas reguladoras de las bases del régimen local.

Capitulo II. Régimen jurídico de la producción

Sección 1. Autorizaciones

#### Artículo 10. Régimen de autorización de actividades productoras de residuos tóxicos y peligrosos.

1. La instalación, ampliación o reforma de industrias o actividades generadoras o importadoras de residuos tóxicos y peligrosos o manipuladoras de productos de los que pudieran derivarse residuos del indicado carácter, requerirá la autorización del órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio se pretendan ubicar, sin perjuicio de las demás autorizaciones exigibles por el Ordenamiento jurídico.

2. La persona física o jurídica que se proponga instalar una industria o realizar una actividad de las indicadas en el punto anterior, deberá acompañar a la solicitud de autorización, un estudio sobre cantidades e identificación de residuos según el anexo I, prescripciones técnicas, precauciones que habrán de tomarse, lugares y métodos de tratamiento y deposito.

3. Las autorizaciones para la realización de actividades productoras de residuos tóxicos y peligrosos deberán determinar las condiciones y requisitos necesarios para su ejercicio y específicamente la necesidad o no de suscribir un contrato de seguro en los términos previstos en el artículo 6 del presente Reglamento; igualmente, incluirán la obligación por parte del titular de la actividad de cumplir todas las prescripciones que sobre la producción de residuos tóxicos y peligrosos se establecen en la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos y en este Reglamento. La existencia de los requisitos determinados en la autorización deberá perdurar durante todo el tiempo de ejercicio de la actividad autorizada.

4. La efectividad de las autorizaciones quedara subordinada al cumplimiento de todas las condiciones y requisitos establecidos en las mismas, no pudiendo comenzarse el ejercicio de la actividad hasta que dicho cumplimiento sea acreditado ante la administración autorizante, quien levantara el oportuno acta de comprobación en presencia del interesado.

#### Artículo 11. Contenido del estudio.

El estudio a que se refiere el artículo anterior tendrá, al menos, el contenido siguiente:

1. Memoria de la actividad industrial, haciendo una declaración detallada de los procesos generadores de los residuos, cantidad, composición, características físico-químicas y código de identificación de los mismos, según se especifica en el anexo I.

2. Descripción de los agrupamientos, pretratamientos y tratamientos <in situ> previstos.

3. Destino final de los residuos, con descripción de los sistemas de almacenamiento y recogida, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación previstos.

4. Plano de la implantación de la instalación prevista, sobre cartografía a escala 1:5.000 con descripción del entorno.

5. Plano de parcela a escala 1:500 en el que se representen las instalaciones proyectadas.

6. Justificación de la adopción de las medidas de seguridad exigidas para la actividad, y de aquellas otras exigidas en la vigente legislación sobre protección civil.

#### Artículo 12. Autorización para la importación de residuos tóxicos y peligrosos

1. Cada importación de residuos tóxicos y peligrosos con destino final en España deberá contar con una autorización previa del ministerio de obras públicas y urbanismo, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación vigente en materia de comercio exterior. Esta autorización será independiente de las autorizaciones que precise el importador en cuanto productor y, en su caso, gestor de los indicados residuos.

2. El importador, en la solicitud de autorización, hará constar, al menos, los siguientes datos:

   1. Cantidad, composición, estado, características físico-químicas y código de identificación de los residuos, conforme al anexo número I del presente Reglamento.

   2. Descripción de las operaciones a realizar por el propio importador y justificación de contar con las correspondientes autorizaciones para su realización.

   3. Destino final previsto para los residuos.

   4. Copia del documento de aceptación de los residuos por gestor autorizado.

3. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo deberá responder al solicitante en un plazo máximo de quince días, a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud, autorizando o denegando la autorización solicitada mediante resolución motivada.

   Sustituido por el Anexo III del R.D. 1771/1994 por el texto:

   La Dirección General de Política Ambiental dictará resolución motivada en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, pudiendo entenderse desestimada la autorización de no recaer resolución expresa en dicho plazo.

   Las resoluciones de la Dirección General de Política Ambiental podrán ser recurridas ante el Secretario de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Sección 2. Obligaciones de los productores

#### Artículo 13. Envasado de residuos tóxicos y peligrosos.

Los productores, además de cumplir las normas técnicas vigentes relativas al envasado de productos que afecten a los residuos tóxicos y peligrosos, deberán observar las siguientes normas de seguridad:

1. Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier perdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar con este combinaciones peligrosas.

2. Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y si fugas aparentes.

3. Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se encuentren en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplirán la legislación vigente en la materia.

4. El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de forma que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión.

#### Artículo 14. Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos

1. Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del estado.

2. En la etiqueta deberá figurar:

   1. El código de identificación de los residuos que contiene, según el sistema de identificación que se describe en el anexo I.

   2. Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.

   3. Fechas de envasado.

   4. La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

3. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los envases los siguientes pictogramas, representados según el anexo II y dibujados en negro sobre fondo amarillo-naranja:

   Explosivo: una bomba explosionando (E).

   Comburente: una llama por encima de un circulo (O).

   Inflamable: una llama (F).

   Fácilmente inflamable y extremadamente inflamable: una llama (F ).

   Toxico: una calavera sobre tibias cruzadas (T).

   Nocivo: una cruz de san Andrés (X N ).

   Irritante: una cruz de san Andrés (Xi).

   Corrosivo: una representación de un ácido en acción (C).

4. Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo se tendrán en cuenta los criterios siguientes:

   1. La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo tóxico hace que sea facultativa la inclusión de los indicadores de riesgo de residuos nocivo y corrosivo.

   2. La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo explosivo hace que sea facultativa la inclusión del indicador de riesgo de residuo inflamable y comburente.

5. La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo.

   El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 cm.

6. No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara las inscripciones a que hace referencia el apartado 2, siempre y cuando estén conformes con los requisitos exigidos en el presente artículo.

#### Artículo 15. Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos

1. Los productores dispondrán de zonas de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos para su gestión posterior, bien en la propia instalación, siempre que este debidamente autorizada, bien mediante su cesión a una entidad gestora de estos residuos.

2. El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el mismo deberán cumplir con la legislación y normas técnicas que les sean de aplicación.

3. El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos por parte de los productores no podrá exceder de seis meses, salvo autorización especial del órgano competente de la comunidad autónoma donde se lleve a cabo dicho almacenamiento.

#### Artículo 16. Registro

1. El productor de residuos tóxicos y peligrosos esta obligado a llevar un registro en el que conste la cantidad, naturaleza, identificación según el anexo I, origen, métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de tales residuos.

2. Asimismo debe registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento o eliminación a que se refiere el artículo 34 del presente Reglamento durante un tiempo no inferior a cinco años.

3. Durante el mismo periodo debe conservar los ejemplares del <documento de control y seguimiento> del origen y destino de los residuos a que se refiere el artículo 35 del presente Reglamento.

#### Artículo 17. Contenido del registro

En el registro a que se refiere el artículo anterior deberán constar concretamente los datos que a continuación se indican:

1. Origen de los residuos, indicando si estos proceden de generación propia o de importación.

2. Cantidad, naturaleza y código de identificación de los residuos según el anexo I.

3. Fecha de cesión de los mismos.

4. Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso.

5. Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso.

6. Fecha y número de la partida arancelaria en caso de importación de residuos tóxicos y peligrosos.

7. Fecha y descripción de las operaciones de tratamiento y eliminación en caso de productor autorizado a realizar operaciones de gestión <in situ>.

   El R.D. 952/1997 añade un nuevo párrafo:

8. Frecuencia de recogida y medio de transporte

#### Artículo 18. Declaración anual

1. Anualmente el productor de residuos tóxicos y peligrosos deberá declarar al órgano competente de la comunidad autónoma, y por su mediación a la dirección general del medio ambiente del ministerio de obras públicas y urbanismo, el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentren almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior.

2. El productor conservara copia de la declaración anual durante un periodo no inferior a cinco años.

#### Artículo 19. Formalización de la declaración anual

La declaración anual, que se presentara antes del día 1 de marzo, así como, en todo caso, la correspondiente información a la dirección general del medio ambiente del ministerio de obras públicas y urbanismo, se formalizara en el modelo que se especifica en el anexo III del presente Reglamento.

#### Artículo 20. Solicitud de admisión

1. El productor de un residuo tóxico y peligroso, antes de su traslado desde el lugar de origen hasta una instalación de tratamiento o eliminación, tendrá que contar, como requisito imprescindible, con un compromiso documental de aceptación por parte del gestor.

2. El productor deberá cursar al gestor una solicitud de aceptación por este ultimo de los residuos a tratar, que contendrá, además de las características sobre el estado de los residuos, lo datos siguientes:

   Identificación según anexo I.

   Propiedades físico-químicas.

   Composición química.

   Volumen y peso.

   El plazo de recogida de los residuos.

3. El productor es responsable de la veracidad de los datos relativos a los residuos y esta obligado a suministrar la información necesaria que le sea requerida para facilitar su gestión.

4. El falseamiento demostrado de los datos suministrados a la instalación gestora para conseguir la aceptación de los residuos, obliga al productor a sufragar los gastos del transporte de retorno al lugar de producción de los residuos no aceptados por dicha causa.

#### Artículo 21. Otras obligaciones del productor

Serán también obligaciones del productor:

1. Cumplimentar los documentos de control y seguimiento de los residuos tóxicos y peligrosos desde el lugar de producción hasta los centros de recogida, tratamiento o eliminación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35.

2. Comunicar, de forma inmediata, al órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio este ubicada la instalación productora, y por su mediación a la dirección general del medio ambiente del ministerio de obras públicas y urbanismo, los casos de desaparición, perdida o escape de residuos tóxicos y peligrosos, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven del cumplimiento el artículo 5 del presente Reglamento.

3. No entregar residuos tóxicos y peligrosos a un transportista que no reúna los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de productos.

#### Artículo 22. De los pequeños productores

1. Se consideraran pequeños productores aquellos que por generar o importar menos de 10.000 kilogramos al año de residuos tóxicos y peligrosos, adquieran este carácter mediante su inscripción en el registro que a tal efecto llevaran los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

2. No obstante, en atención al riesgo que para la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente represente el residuo tóxico y peligroso producido, conforme a los criterios señalados en el anexo I del presente Reglamento, se podrá denegar o autorizar la inscripción en el registro a quienes, respectivamente, no alcancen o superen la cuantía señalada en el apartado anterior.

3. Los pequeños productores cumplirán las obligaciones impuestas en el presente capítulo, salvo las establecidas en el artículo 4 de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos, y la relativa a la presentación de la declaración anual a que se refiere el artículo 18 del presente Reglamento.

Capitulo III. Régimen jurídico de la gestión

Sección 1. Autorizaciones

#### Artículo 23. Régimen de autorizaciones

1. La realización de actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos estará sometida a autorización administrativa previa, expedida por el órgano ambiental competente sin perjuicio de la legislación vigente en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

2. La autorización es exigible igualmente al productor que trate o elimine sus propios residuos, salvo que carezca de la consideración de gestor con arreglo al artículo siguiente.

#### Artículo 24. Condición de gestor

1. Tendrán la condición de gestores:

   1. Las personas físicas o jurídicas que, no siendo productores, realicen actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos, definidas como tales en la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos, o en el presente Reglamento.

   2. Los productores respecto a sus propios residuos, cuando realicen actividades de gestión de los mismos.

   3. Los productores cuando realicen operaciones de gestión con residuos procedentes de otros productores o gestores.

2. No tendrán la condición de gestor aquellos productores que realicen operaciones de agrupamiento de sus residuos o de almacenamiento temporal de los mismos, al objeto de facilitar o posibilitar las operaciones de gestión posteriores.

#### Artículo 25. Tramitación de autorizaciones

1. La autorización relativa al ejercicio de actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos será otorgada o denegada por el órgano competente de la comunidad autónoma en cuyo territorio vayan a ser ubicadas las instalaciones correspondientes, previa solicitud por parte de la persona física o jurídica que se proponga realizar la actividad.

2. La solicitud a que se refiere el punto anterior habrá de justificarse mediante un estudio de la tecnología aplicable a las instalaciones y a su funcionamiento, proceso de tratamiento o eliminación, dotaciones de personal y material y, en general, prescripciones técnicas, así como de las medidas de control y corrección de las consecuencias que puedan derivarse de averías o accidentes.

#### Artículo 26. Contenido del estudio

El estudio a que se refiere el punto 2 del artículo anterior constara de los siguientes documentos:

1. Proyecto técnico. El contenido del mismo se ajustara en todo momento a las normas e instrucciones técnicas vigentes para el tipo de actividad e instalaciones de que se trate.

   El proyecto constara de:

   1. Memoria: comprenderá un estudio descriptivo con justificaciones técnicas y económicas relativas a la tecnología adoptada; de las soluciones utilizadas en las diferentes instalaciones y procesos; de la obra civil; de los equipos; del laboratorio; de los servicios auxiliares, y de cuantos otros aspectos se consideren de interés.

      Como anexos a la memoria se incluirán, como mínimo, los siguientes:

      - Justificación del conjunto de las dimensiones de la instalación, su proceso y otros elementos.

      - Soluciones o variantes adoptadas para futuras ampliaciones con justificación de que su implantación no supondrá obstrucción en el funcionamiento de la primera instalación.

      - Sistema de toma de muestras.

      - Esquema funcional de la instalación. Balances de materia y energía.

      - Descripción y diagramas de principio de las instalaciones generales, tales como suministro y evaluación de aguas, generación de calor, abastecimiento de energía, alimentación de receptores, etc.

      - Seguridad e higiene en las instalaciones.

      - Plan de obras.

      - Descripción de pruebas, ensayos y análisis de reconocimiento y funcionamiento.

      - Normativa aplicable.

   2. Planos:

      Se incluirán planos de las obras e instalaciones, que comprenderán:

      - Plano de situación.

      - Plano de conjunto.

      - Plantas, alzados y secciones.

      - Cualquier referencia necesaria para la completa definición y conocimiento de las estructuras e instalaciones.

   3. Relación de prescripciones técnicas particulares.

   4. Presupuesto:

      Presupuesto de las obras e instalaciones y cuantos elementos ilustrativos se considere oportuno para la mejor comprensión del proyecto, teniendo en cuenta, en todo caso, que los distintos documentos que en su conjunto constituyen el proyecto deberán definir las obras e instalaciones de tal forma que otro facultativo distinto del autor de aquel pueda dirigir, con arreglo al mismo, los trabajos correspondientes.

2. Proyecto de explotación. El proyecto de explotación de la instalación de tratamiento o eliminación constara de los siguientes documentos:

   1. Explotación:

      1. Esquema general de los procesos de tratamiento y eliminación.

      2. Relación de equipos, aparatos y mobiliario a instalar en las diferentes líneas de proceso.

      3. Relación de personal técnico, administrativo y operarios, con indicación de sus categorías y especialidades, que van a ser dedicados al servicio de la instalación.

      4. Descripción y justificación de la forma de llevar la explotación de la instalación. Se indicaran las operaciones que sean rutinarias y aquellas que se consideren especiales o para circunstancias extraordinarias.

         Se indicara número de personas en cada una de las operaciones y cuantos datos sean necesarios para el mejor conocimiento del sistema de operación.

      5. Régimen de utilización del servicio por los usuarios y de las particularidades técnicas que resulten precisas para su definición.

      6. Descripción y justificación de la forma de llevar a cabo el mantenimiento, preventivo y correctivo, así como la conservación de los elementos de la instalación.

      7. Descripción y justificación de las medidas de control, detección y corrección de la posible contaminación, como consecuencia de avería, accidente, etc.

      8. Avance manual de funcionamiento de explotación del servicio, que incluya:

         - Características de las instalaciones.

         - Conservación general.

         - Manipulación de residuos tóxicos y peligrosos.

         - Medidas de seguridad.

         - Mantenimiento preventivo.

         - Gestión de <stock> de residuos.

         - Régimen de inspecciones y controles sistemáticos.

      9. Relación de los trabajos de mantenimiento y explotación realizados en instalaciones industriales.

      10. Relación de experiencia en trabajos realizados en relación a los residuos tóxicos y peligrosos.

      11. Certificado del cumplimiento de las exigencias

          Recogidas en la legislación vigente sobre protección relativas a los planes de emergencia previstos en la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos.

   2. Personal:

      - El solicitante deberá especificar el personal que se compromete a tener en las instalaciones para atender y cumplir todas las obligaciones derivadas de la actividad. Al frente del personal, y para todas las relaciones con los servicios de la administración, se hallara un titulado superior especializado.

      - Para el resto del personal se tendrá en cuenta lo siguiente:

      - El jefe de los laboratorios deberá ser un titulado de grado superior especializado.

      - Los jefes de explotación y mantenimiento serán técnicos, como mínimo, de grado medio.

      - El resto del personal tendrá una titulación, formación profesional y experiencia acordes con las funciones que vayan a tener encomendadas.

3. Estudio de impacto ambiental.

   Cuando, por aplicación de la legislación vigente en materia de evaluación del impacto ambiental, proceda realizar el estudio de impacto, se efectuara conforme a las exigencias de la citada legislación.

#### Artículo 27. Prestación de fianza

1. La autorización para la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos quedara sujeta a la prestación de la fianza en cuantía suficiente para responder del cumplimiento de todas las obligaciones que, frente a la administración, se deriven del ejercicio de la actividad objeto de autorización, incluidas las derivadas de la ejecución subsidiaria prevista en el artículo 19.2 de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y de la imposición de las sanciones previstas en el artículo 17 de la citada Ley.

2. No se autorizara la transferencia de titularidad para la actividad concreta de gestión en tanto no se haga cargo de la fianza el adquirente; en cuyo momento se efectuara la devolución del importe de la misma al transmitente.

#### Artículo 28. Cuantía, forma y devolución de la fianza

1. En el supuesto de que no existan factores que permitan determinar la cuantía de la fianza, a los efectos indicados en el punto 1 del artículo anterior, el importe de la misma será del 10 por 100 del presupuesto de las obras proyectadas para instalación de depósitos de seguridad y del 5 por 100 del presupuesto de las obras proyectadas para el resto de las instalaciones de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.

2. A fin de asegurar en todo momento la efectividad de la fianza, la administración que otorgo la autorización podrá actualizarla anualmente, de acuerdo con la variación del índice general de precios del instituto nacional de estadística, tomando como índice base el vigente en la fecha de la constitución de la fianza.

3. La fianza podrá constituirse de cualquiera de las formas siguientes:

   1. En metálico.

   2. En títulos de la deuda pública del estado o de la c. A. Afectada.

   3. Mediante aval otorgado por un establecimiento de crédito de los señalados en el artículo 1. , 2, del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio.

4. En el documento de formalización de la fianza prestada mediante aval se hará constar el consentimiento prestado por el fiador o avalista a la extensión de la responsabilidad ante la administración en los mismos términos que si la garantía fuese constituida por el mismo titular sin que pueda utilizar los beneficios de excusión y división regulados en el código civil.

5. Cuando la actividad vaya a desarrollarse en fases claramente diferenciadas, la fianza podrá ser satisfecha escalonadamente de forma que las cantidades depositadas correspondan a las diferentes fases.

6. La devolución de la fianza no se realizara en tanto no se hayan cumplido las condiciones exigidas en la propia autorización para la clausura de la actividad y en tanto el órgano competente de la comunidad autónoma no haya autorizado el cese de la misma.

7. La autorización fijara el plazo en que dicha fianza ha de ser devuelta. En caso de depósitos de seguridad, la devolución no se efectuara hasta pasados diez años, como mínimo, desde su clausura.

#### Artículo 29. Condiciones de autorización

1. Las autorizaciones para realizar actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos deberán determinar las condiciones y requisitos necesarios para su ejercicio y, específicamente, el tiempo de su vigencia, la constitución por el solicitante de un seguro de responsabilidad civil en los términos del artículo 6. de este Reglamento, las causas de caducidad y la prestación de fianza en la forma y cuantía que en ellas se determine.

2. La efectividad de las autorizaciones quedara subordinada al cumplimiento de todas las condiciones y requisitos establecidos en las mismas, no pudiendo comenzarse el ejercicio de la actividad hasta que dicho cumplimiento sea acreditado ante la administración autorizante y aceptado documentalmente por esta, previa la oportuna comprobación.

#### Artículo 30. Vigencia y caducidad de la autorización

La autorización se concederá por un periodo de cinco años, susceptible de dos prórrogas sucesivas y automáticas de otros cinco años cada una, previo informe favorable tras la correspondiente visita de inspección. Transcurridos quince años desde la autorización inicial, esta caducara, pudiendo el titular solicitar, con anticipación suficiente, nueva autorización, de acuerdo con el procedimiento ordinario, regulado en el presente capítulo.

Sección 2. Obligaciones del gestor

#### Artículo 31. Envasado, etiquetado y almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos.

En aquellas actuaciones en que el gestor tenga que proceder al envasado y almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos le será de aplicación lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del presente Reglamento.

#### Artículo 32. Contestación a la solicitud de admisión

1. En caso de admisión de los residuos tóxicos y peligrosos, el gestor, en el plazo máximo de un mes, a partir de la recepción de la correspondiente solicitud, deberá manifestar documentalmente la aceptación y los términos de esta.

2. En caso de no admisión, el gestor, en el mismo plazo, comunicara al productor las razones de su decisión.

#### Artículo 33. Ampliación de información

El gestor, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de admisión de residuos, podrá requerir ampliación de información o, en su caso, envío de muestras para análisis, cuyos resultados deberán incorporarse a la citada solicitud.

#### Artículo 34. Documento de aceptación

1. El documento de aceptación deberá expresar la admisión de los residuos cuya entrega solicita el productor o gestor, debiendo incluir la fecha de recepción de los residuos y el número de Orden de aceptación que figurara en el <documento de control y seguimiento>.

2. En caso de admisión de residuos, a enviar por el productor o gestor solicitante periódica o parcialmente, figurara el mismo número de Orden de aceptación en todos los <documentos de control y seguimiento> correspondientes a los envíos periódicos o parciales.

#### Artículo 35. Transferencia de titularidad

El gestor se convierte en titular de los residuos tóxicos y peligrosos aceptados, a la recepción de los mismos, en cuyo acto se procederá a la formalización del <documento de control y seguimiento> de los residuos, en el que constaran, como mínimo, los datos identificadores del productor y de los gestores y, en su caso, de los transportistas, así como los referentes al residuo que se transfiere, debiendo tener constancia de tal documento la comunidad autónoma correspondiente y por su mediación la dirección general del medio ambiente del ministerio de obras públicas y urbanismo.

#### Artículo 36. Documento de control y seguimiento

El <documento de control y seguimiento> indicado en el artículo 35 se ajustara al modelo recogido en el anexo v del presente Reglamento. El gestor conservara un ejemplar del citado documento, debidamente cumplimentado, durante un periodo no inferior a cinco años.

#### Artículo 37. Registro

1. El gestor esta obligado a llevar un registro comprensivo de todas las operaciones en que intervenga y en el que figuren, al menos, los datos siguientes:

   Párrafo sustituido por el R.D. 952/1997 por:

   El gestor, incluido el transportista, está obligado a llevar un registro comprensivo de todas las operaciones en las que intervenga y en el que figuren, al menos, los datos siguientes:

   1. Procedencia de los residuos.

   2. Cantidades, naturaleza y composición y código de identificación, según anexo I del presente Reglamento.

   3. Fecha de aceptación y recepción de los mismos.

   4. Tiempo de almacenamiento y fechas.

   5. Operaciones de tratamiento y eliminación, fechas, parámetros y datos relativos a los diferentes procesos y destino posterior de los residuos.

2. Asimismo deberá registrar y conservar las solicitudes de admisión, los documentos de aceptación y los documentos de control y seguimiento.

3. El gestor deberá mantener en su poder la documentación registrada y los registros correspondientes durante un periodo de cinco años.

#### Artículo 38. Memoria anual de actividades

1. Anualmente el gestor de residuos tóxicos y peligrosos deberá presentar una memoria anual de actividades ante el órgano competente de la comunidad autónoma y, por su mediación, a la

   Dirección general del medio ambiente del ministerio de obras públicas y urbanismo.

2. La memoria anual deberá contener, al menos, referencia suficiente de las cantidades y características de los residuos gestionados, la procedencia de los mismos; los tratamientos efectuados y el destino posterior; la relación de los que se encuentran almacenados, así como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior.

3. El gestor conservara copia de la memoria anual durante un periodo no inferior a cinco años.

#### Artículo 39. Formalización de la memoria anual

La memoria anual de actividades, que se presentara antes del día 1 de marzo, así como, en todo caso, la correspondiente información a la dirección general del medio ambiente del ministerio de obras públicas y urbanismo, se formalizara en el modelo que se especifica en el anexo IV del presente Reglamento.

#### Artículo 40. Otras obligaciones del gestor

Serán asimismo obligaciones del gestor:

1. Mantener el correcto funcionamiento de la actividad y las instalaciones, asegurando en todo momento nuevos índices de tratamiento que corresponden, como mínimo, a los rendimientos normales y condiciones técnicas en que fue autorizada.

2. No aceptar residuos tóxicos procedentes de instalaciones o actividades no autorizadas.

3. Comunicar inmediatamente al órgano de medio ambiente que autorizo la instalación cualquier incidencia que afecte a la misma.

4. Mantener un servicio suficiente de vigilancia para garantizar la seguridad.

5. Enviar al órgano que autorizo la instalación cuanta información adicional le sea requerida en la forma que este determine.

6. Comunicar con anticipación suficiente a la administración autorizante el cese de las actividades a efectos de su aprobación por la misma.

7. En general todas aquellas que se deriven del contenido de la Ley, del presente Reglamento y de las respectivas autorizaciones.

   El R.D. 952/1997 añade un nuevo párrafo:

8. No mezclar las diferentes categorías de residuos tóxicos y peligrosos ni éstos con residuos que no tienen la consideración de tóxicos y peligrosos.

   No obstante, no será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior siempre que se garantice que los residuos se valorizarán o eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente. En tal caso, la mezcla de residuos será considerada una operación independiente de gestión de residuos tóxicos y peligrosos y requerirá, por tanto, autorización administrativa en los términos establecidos en la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998) y en este Reglamento.

   Si los residuos ya están mezclados con otras sustancias o materiales deberá procederse a su separación cuando ello sea necesario para que los residuos tóxicos y peligrosos puedan valorizarse o eliminarse sin poner en peligro la salud humana ni perjudicar el medio ambiente, siempre que ello sea técnica y económicamente viable

Sección 3. Obligaciones relativas al traslado de residuos tóxicos y peligrosos

#### Artículo 41. Condiciones del traslado de residuos tóxicos y peligrosos

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de transporte de mercancías peligrosas, en el traslado de residuos tóxicos y peligrosos se cumplirán las siguientes normas:

1. Ningún productor o gestor podrá entregar residuos tóxicos y peligrosos sin estar en posesión del documento de aceptación del gestor destinatario.

2. En caso de exportación de residuos tóxicos y peligrosos serán necesarias previamente las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes del país de destino, así como las de los países de transito, y todo ello sin perjuicio de la legislación vigente en materia de comercio exterior.

3. El productor o gestor que se proponga ceder residuos tóxicos y peligrosos deberá remitir, al menos, con diez días de antelación a la fecha del envío de los citados residuos una notificación de traslado, en la que deberán recogerse los siguientes datos:

   - Nombre o razón social del destinatario y del transportista.

   - Medio de transporte e itinerario previsto.

   - Cantidades, características y código de identificación de los residuos.

   - Fecha o fechas de los envíos.

   - La notificación será remitida al órgano competente de la comunidad autónoma a la que afecte el traslado o al ministerio de obras públicas y urbanismo si afecta a más de una comunidad autónoma. En este caso, el citado departamento comunicara tal extremo a las Comunidades Autónomas afectadas por el transito.

4. Durante el traslado no se podrá efectuar ninguna manipulación de los residuos que no sea exigible por el propio traslado o que este autorizada.

5. Tanto el expedidor como el transportista y el destinatario intervendrán en la formalización del documento de control y seguimiento del residuo a que se refiere el artículo 35, en la parte que a cada uno de ellos corresponde en función de las actividades que respectivamente realicen.

#### Artículo 42. Formalización de la notificación

La constancia documental de intervención a que se refiere el artículo anterior, y en todo caso la información sobre ella al ministerio de obras públicas y urbanismo, se efectuaran con arreglo al modelo establecido en el anexo V del presente Reglamento.

#### Artículo 43. Régimen aplicable a la actividad de recogida y traslado

Las actividades de recogida y traslado de residuos tóxicos y peligrosos estarán sometidas al régimen de control y seguimiento de origen y destino en la forma establecida para los gestores en los artículos precedentes.

Capitulo IV. De la vigilancia, inspección y control

#### Artículo 44. Inspección

1. Todas las actividades e instalaciones relativas a la producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos estarán sometidas al control y vigilancia del órgano ambiental de la administración pública competente.

   Los productores y los gestores de los citados residuos estarán obligados a prestar toda la colaboración a las inspecciones de las autoridades, a fin de permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, encuestas, tomas de muestras y recogida de información necesaria para el cumplimiento de su misión.

2. Los inspectores ostentaran el carácter de agentes de la autoridad y estarán facultados por la administración competente para:

   1. Acceder, previa identificación y sin previo aviso, a las instalaciones donde se realizan actividades de producción y gestión de residuos tóxicos y peligrosos.

   2. Requerir información y proceder a los exámenes y controles necesarios que aseguren el cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las condiciones de las autorizaciones.

   3. Comprobar la existencia y puesta al día de los registros y cuanta documentación es exigida obligatoriamente por este Reglamento.

   4. Comprobar en los centros de producción y de gestión de residuos las operaciones de agrupamiento y pretratamiento de los mismos, la organización del almacenamiento temporal y su tiempo de permanencia.

   5. Requerir, en el ejercicio de sus funciones, la asistencia de las policías locales, autonómica, si la hubiera, y nacional.

3. Girada visita de inspección al productor o gestor de residuos tóxicos y peligrosos, el inspector actuante levantara la correspondiente acta compresiva de los extremos objeto de la visita y resultado de la misma, copia de cuya acta se entregara al productor o gestor visitado.

4. Si del contenido del acta se desprende la existencia de indicios de posible infracción de los preceptos de la Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos o del presente Reglamento, se incoara por la administración competente el oportuno expediente sancionador, que se instruirá con arreglo a lo dispuesto en la Ley de procedimiento administrativo.

5. En caso de visita de comprobación previa a la entrada en vigor de autorización o prorroga de la misma, se emitirá informe detallado sobre la procedencia o no del funcionamiento de la actividad, y en su caso, se propondrán las medidas correctoras a adoptar.

#### Artículo 45. Toma de muestras y análisis

1. Las instalaciones de productores y gestores deberán contar, necesariamente, con los dispositivos, registros, arquetas y demás utensilios pertinentes que hagan posible la realización de mediciones y tomas de muestras representativas.

2. Las muestras se tomaran de modo que se asegure su representatividad, y en cantidad suficiente para poder separar tres porciones iguales para las operaciones que deban realizarse en laboratorio.

3. Se introducirán en recipientes convenientemente sellados para impedir su manipulación y etiquetados. En las etiquetas figurara:

   1. Un número de Orden.

   2. Descripción de la materia contenida.

   3. Lugar preciso de la toma.

   4. Fecha y hora de la toma.

   5. Nombres y firmas del inspector y de la persona responsable de la instalación objeto de la inspección.

4. De las tres porciones a que se refiere el apartado 1, una quedara en poder del productor o gestor, otra será entregada por el inspector a un laboratorio acreditado para su análisis y la tercera quedara en poder de la administración que hubiera realizado la inspección.

5. Una vez realizado el análisis, el laboratorio acreditado hará tres copias, enviando una al órgano de la administración que hizo entrega de la muestra, para su archivo, una segunda copia al productor o gestor y la tercera copia junto a la porción de la muestra que quedo en poder de la administración permanecerán en el laboratorio para ponerla, en caso necesario, a disposición de la autoridad judicial.

6. Si el titular de los residuos analizados manifiesta disconformidad con el resultado de los análisis, se procederá a realizar un nuevo análisis por otro laboratorio acreditado, cuyo resultado será definitivo, siendo los gastos de su realización a cargo del titular de los residuos. La manifestación de disconformidad deberá ser realizada por el titular de los residuos analizados, ante el órgano competente que haya Ordenado el análisis, en el plazo de un mes a partir del día del recibo de la comunicación del resultado del mismo.

Capitulo V. Responsabilidades, infracciones y sanciones

#### Artículo 46. Infracciones

Las infracciones a lo establecido en la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y en el presente Reglamento serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III de aquella, sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles y penales.

#### Artículo 47. Titular responsable

1. A todos los efectos, los residuos tóxicos y peligrosos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al productor o al gestor de los mismos.

2. La titularidad originaria se atribuirá a los productores de residuos.

   También se considerara titularidad originaria la del poseedor del residuo que no justifique su adquisición conforme a este Reglamento.

3. Las cesiones sucesivas producirán transferencia de titularidad, cuando los residuos sean aceptados para su gestión en instalación autorizada, siempre que la cesión se haya realizado conforme a lo dispuesto en la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos y en el presente Reglamento y conste en el documento de aceptación del gestor.

#### Artículo 48. Responsabilidad solidaria

1. La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:

   1. Cuando el productor o gestor de los residuos tóxicos y peligrosos haga su entrega a persona física o jurídica que no este autorizada para recibirlos.

   2. Cuando sean varios los responsables de deterioros ambientales, o de daños o perjuicios ocasionados a terceros y no fuese posible determinar el grado de participación de las distintas personas físicas o jurídicas en la realización de la infracción.

2. En el caso de que los efectos perjudiciales se produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes personas, la administración competente podrá imputar individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos.

#### Artículo 49. Circunstancias agravantes

Se consideraran como circunstancias que agravan la responsabilidad el grado de incidencia en la salud humana, recursos naturales y medio ambiente, la reincidencia, la intencionalidad y el riesgo objetivo de contaminación grave del agua, aire, suelo, subsuelo, fauna o flora.

#### Artículo 50. Clasificación de las infracciones

Artículo derogado por la Ley 10/1998:

1. Son infracciones muy graves los siguientes hechos, cuando generen riesgos de ese carácter a las personas, sus bienes, los recursos naturales o al medio ambiente:

   1. La realización de actividades de producción, de importación, de exportación o de gestión de residuos tóxicos y peligrosos sin las autorizaciones previstas en este Reglamento.

   2. La inobservancia de las condiciones fijadas en dichas autorizaciones.

   3. El abandono, vertido o deposito incontrolado de residuos tóxicos y peligrosos.

   4. La omisión de información obligatoria a la administración del estado y a las administraciones autonómicas o la aportación de datos falsos que encubran irregularidades reglamentarias.

   5. La mezcla de residuos tóxicos y peligrosos entre si o con otros urbanos o industriales en contra de lo dispuesto en la Ley básica y en el presente Reglamento.

   6. La entrega, venta o cesión de residuos tóxicos y peligrosos a personas físicas o jurídicas no autorizadas conforme a la Ley básica y al presente Reglamento.

   7. La omisión de los necesarios planes de seguridad y de previsión de accidentes, de los planes de emergencia interior y exterior de la instalación.

   8. La no sujeción de la instalación y su funcionamiento al proyecto y condiciones para las que fue concedida la correspondiente autorización.

   9. La aceptación de residuos no admisibles según las condiciones que aparezcan en la autorización correspondiente para el ejercicio de la actividad.

   10. La falta de seguro, en los términos exigidos en el artículo 6. del presente Reglamento.

2. Se consideraran infracciones graves:

   1. Las previstas en el apartado anterior como muy graves cuando por la cantidad o calidad de los residuos producidos, importados, exportados o gestionados, o por otras circunstancias no resulte previsible la creación de un riesgo muy grave para las personas y sus bienes, los recursos naturales o el medio ambiente.

   2. La falta de etiquetado o el etiquetado incorrecto o parcial de los envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos, como el incumplimiento de las obligaciones relativas al traslado de los mismos, establecidas en este Reglamento, que no signifique riesgo mayor o muy grave.

   3. La no coincidencia de los residuos transportados con lo consignado en los documentos de aceptación o en la hoja de seguimiento o en ambas.

   4. El no cumplimiento de las obligaciones relativas a los registros de control, origen, destino y conservación de la documentación correspondiente.

   5. La obstrucción activa o pasiva a la actuación de las administraciones competentes en el ejercicio de sus funciones.

3. Infracciones leves:

   1. El incumplimiento de la obligación de separar o no mezclar los residuos tóxicos y peligrosos incompatibles entre si o con otros urbanos o industriales sin especial trascendencia por la cantidad o características de aquellos.

   2. La no aportación o el retraso en la misma, a las administraciones del estado y autonómicas de las informaciones reglamentariamente exigibles, cuando de ello no se deriven ni incluso potencialmente consecuencias peligrosas.

   3. Los leves descuidos u omisiones de colaboración con la administración sin trascendencia para la seguridad de la producción, importación, exportación o gestión de los residuos.

   4. Las omisiones o falta de coincidencia entre lo consignado y lo enviado que no suponga peligro potencial.

   5. La no puesta al día de los registros de entrada, de operaciones y de autoinspección.

   6. Cualquier incumplimiento de las obligaciones reglamentarias que no signifiquen infracción grave o muy grave.

#### Artículo 51. Clasificación de las sanciones

Artículo derogado por la Ley 10/1998:

1. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones:

   1. Las muy graves:

      - Clausura definitiva o temporal, total o parcial, de las instalaciones.

      - Cese definitivo o temporal, total o parcial, de las actividades.

      - Prohibición definitiva o temporal del ejercicio futuro de las actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.

      - Multa de hasta 100 millones de pesetas.

   2. Las graves:

      - Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones.

      - Cese temporal de las actividades.

      - Prohibición temporal del ejercicio futuro de actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.

      - Multa de hasta 50 millones de pesetas.

   3. Las leves:

      - Clausura temporal parcial de las instalaciones.

      - Multa de hasta un millón de pesetas.

      - Apercibimiento.

2. Las multas son compatibles con las sanciones de apercibimiento, cese temporal, prohibición temporal y clausura parcial.

3. El órgano sancionador impondrá una u otra sanciones una vez determinada la gravedad de la infracción y concretara la extensión de las mismas en función de las características de la infracción, y del infractor.

4. El órgano sancionador podrá además hacer públicas las sanciones en los medios de comunicación social, indicando la infracción cometida y la identidad y demás características del infractor.

5. La situación y derechos del personal afectado por la suspensión o clausura de actividades industriales se regirá por lo establecido en la legislación laboral en cuanto al pago de los salarios o de las indemnizaciones que procedan y medidas que puedan arbitrarse para su garantía.

#### Artículo 52. Obligación de reponer

1. Los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de los daños producidos, que podrá comprender la retirada de residuos, la destrucción o demolición de obras o instalaciones y, en general, la ejecución de cuantos trabajos sean precisos para tal finalidad prioritaria, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción.

2. El responsable de las infracciones debe indemnizar por los daños y perjuicios causados.

#### Artículo 53. Multas coercitivas

1. Cuando el infractor no cumpla la obligación impuesta en el número 1 del artículo anterior, o lo haga de forma incompleta, se le podrán imponer sucesivas multas coercitivas, cuyo respectivo importe no podrá exceder del tercio del montante de la multa por sanción máxima que pueda imponerse por la infracción de que se trate.

2. Antes de su imposición se requerirá al infractor, fijándole un plazo para la ejecución voluntaria de lo Ordenado, cuya duración será fijada por el órgano sancionador, atendidas las circunstancias, y que, en todo caso, será suficiente para efectuar dicho cumplimiento voluntario.

3. La multa coercitiva será independiente y compatible con las multas que se hubieran impuesto o puedan imponerse como sanción por la infracción cometida.

#### Artículo 54. Vía de apremio

Podrán ser exigidos por la vía de apremio el importe de las sanciones pecuniarias impuestas, el de las multas coercitivas y de los gastos ocasionados por la ejecución subsidiaria de las actividades de restauración de los bienes dañados a consecuencia de las infracciones reguladas en el presente Reglamento.

#### Artículo 55. Ejecución subsidiaria

1. Si el infractor no cumpliera sus obligaciones de restauración del medio ambiente y de recogida y tratamiento de los residuos tóxicos abandonados, habiendo sido requerido a tal fin por el órgano sancionador, este Ordenara la ejecución subsidiaria.

2. No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente.

3. La ejecución subsidiaria se hará por cuenta de los responsables, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y demás indemnizaciones a que hubiere lugar.

#### Artículo 56. Potestad sancionadora

Artículo derogado por la Ley 10/1998:

En el ámbito de la competencia estatal, y en el marco de este Reglamento, la potestad sancionadora se ejercerá por:

1. El director general del medio ambiente del ministerio de obras públicas y urbanismo, en sanciones correspondientes a las infracciones de carácter leve.

2. El ministro de obras públicas y urbanismo, en sanciones correspondientes a las infracciones de carácter grave.

3. El consejo de ministros, en sanciones correspondientes a las infracciones de carácter muy grave.

#### Artículo 57. Valoración de daños

1. La valoración de los daños ocasionados a la salud humana, a los bienes de las personas, recursos naturales y medio ambiente se llevara a cabo por la administración competente, con audiencia de los interesados.

2. Cuando los daños fueran de difícil evaluación, y la legislación sectorial careciera de criterios específicos de valoración, se aplicaran, conjunta o separadamente, los siguientes:

   1. Coste teórico de la restitución o restauración.

   2. Valor estimado de los daños en relación a los bienes afectados, según estudios de evaluación potencial realizados por peritos.

   3. Coste del proyecto o actividad, causante del daño, evaluando la posible disminución de los mismos a consecuencia de la infracción.

   4. Beneficio obtenido con la actividad infractora, con especial referencia a los incrementos derivados de la inobservancia de las normas reglamentarias infringidas, si las hubiere.

3. Si la dificultad de valoración de daños se derivase de la concurrencia de diversos infractores, la cuota de cada uno se concretara en función de su efectiva participación en la infracción o infracciones cometidas, y supletoriamente en atención a los criterios del apartado anterior; todo ello sin perjuicio de la solidaridad y subsidiariedad determinados en los artículo 48 y 55 del presente Reglamento.

#### Artículo 58. Procedimiento sancionador

1. No podrá imponerse sanción administrativa, por infracción de lo dispuesto en la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y en el presente Reglamento, sino en virtud del procedimiento regulado en el capítulo II de la del titulo VI de la Ley de procedimiento administrativo, con las especialidades siguientes:

   1. El procedimiento se iniciara previa denuncia seguida de inspección o por acta de inspección y vigilancia de la que se deduzca la existencia de una posible infracción a lo dispuesto en la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, o al presente Reglamento.

   2. Los servicios de inspección y vigilancia que efectúen la denuncia entregaran al denunciado copia de la misma y, en su caso, del acta de inspección.

2. Están obligados a denunciar los funcionarios y agentes de los servicios de inspección y vigilancia regulados en el capítulo IV de este Reglamento, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley básica, así como los agentes de la policía nacional, guardia civil, policía autonómica, si hubiere, y policía local.

3. La resolución, que de ser sancionatoria fijara los plazos para el cumplimiento de las sanciones y obligaciones derivadas de la infracción, se notificara en la forma y plazos establecidos en la Ley de procedimiento administrativo, siéndole aplicable el régimen común de recursos.

#### Artículo 59. Medidas cautelares

1. Para garantizar la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, la administración competente podrá imponer cautelarmente el precintado de la maquinaria, del lugar o de parte de las instalaciones, utensilios o envases con los que presuntamente se hubiere cometido la infracción, así como su deposito en lugar adecuado. Cuando no existiera otro medio de preservar aquellos objetivos, podrá procederse a la destrucción, sin perjuicio de la indemnización que proceda, si la resolución final del procedimiento fuera absolutoria.

2. Si se tratara de residuos tóxicos y peligrosos que no puedan permanecer en deposito durante el tiempo del procedimiento administrativo sin dar lugar a riesgo para la salud humana, a los bienes de las personas y los recursos naturales o el medio ambiente, se levantara acta en la que se definan, en relación a la infracción, las circunstancias características, con la firma del presunto infractor, dándoles a los residuos el destino que sea más adecuado y seguro.

3. Las indicadas medidas cautelares se mantendrán aun en el supuesto de suspensión del procedimiento administrativo o del de ejecución de la sanción impuesta en el mismo por la incoación de causa penal, sin perjuicio de las resoluciones que en su propio ámbito pudieran adoptar los órganos jurisdiccionales.

#### Artículo 60. Expropiación forzosa

1. A los efectos de aplicación de la Ley de expropiación forzosa se declara de utilidad pública el tratamiento, la recuperación, el almacenamiento y la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos.

2. En caso necesario, para la correcta y segura gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, la administración que hubiera concedido la autorización de la instalación podrá sustituir al gestor que hubiera sido sancionado con medidas de suspensión, prohibición o clausura, aplicado, si fuera preciso, el régimen de expropiación forzosa, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos.

#### Disposiciones transitorias

Primera. Las empresas productoras de residuos, existentes a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, deberán formular la primera declaración anual referida al año inmediatamente anterior en el plazo de seis meses a contar desde la indicada fecha.

Segunda. Los gestores que ejerzan su actividad a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento deberán remitir la primera memoria, referida al año inmediatamente anterior, en el plazo de seis meses a partir de la indicada fecha.

Tercera. Hasta tanto la legislación del estado o, en su caso, la de las Comunidades Autónomas competentes al efecto, no dispongan otra cosa, los municipios, las provincias y las islas conservaran, en la materia regulada en el presente Reglamento, cuantas competencias de ejecución no se encuentren conferidas a otras administraciones públicas.

#### Disposición adicional

Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en las anteriores disposiciones transitorias, los productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente Reglamento, en el plazo de dieciocho meses a contar desde el momento de su entrada en vigor.

El R.D. 952/1997 añade una nueva disposición adicional:

Si una Comunidad Autónoma considerase que un residuo reúne los requisitos para ser considerado peligroso de acuerdo con los criterios que se establecen en el anexo I de este Reglamento y no figura en la lista comunitaria de residuos peligrosos señalada en el apartado anterior, lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente para notificarlo a la Comisión Europea.

### Anexo I

Sistema de identificación de residuos tóxicos y peligrosos

#### 1. código de identificación de residuos

El sistema para la identificación de los residuos tóxicos y peligrosos consiste en la utilización de un conjunto de códigos al objeto de poder disponer de una serie de informaciones que permitan en todo momento la identificación de los residuos. Estas informaciones se completan con las contenidas en las declaraciones del residuo correspondiente.

En las siete tablas que se adjuntan figuran los códigos numerados que, utilizados en conjunto, proporcionan la forma de caracterizar e identificar los residuos, y que facilitan, por tanto, el control de los mismos desde que son producidos hasta su adecuado destino final. Se trata de conocer las características potencialmente peligrosas (H), la actividad (A) y proceso (B) que los ha producido, la razón de la necesidad de que sean gestionados (Q), el tipo genérico al que pertenecen (L, P, S, G), como son gestionados (D/R) y sus principales constituyentes (C).

El contenido de las tablas es el siguiente:

Tabla 1: razones por las que los residuos deben ser gestionados (código Q)

Tabla 2: operaciones de gestión (código D/R)

Tabla 3: tipos genéricos de residuos peligrosos (código L, P, S, G)

Tabla 4: constituyentes que dan a los residuos su carácter peligroso (código C)

Tabla 5: características de los residuos peligrosos (código H)

Tabla 6: actividades generadoras de los residuos (código A)

Tabla 7: procesos en los que se generan los residuos (código B)

#### 2. Instrucciones para la utilización del código de identificación de residuos peligrosos

1. Se escogerá la razón principal por la que los residuos han de ser gestionados, seleccionando de la tabla 1 (código Q) una única designación que defina, de la forma más apropiada y especifica, y se anotara el código Q seguido de la clave numérica correspondiente.

2. Se indicara la operación de gestión prevista para el residuo, seleccionando entre las posibilidades contempladas en el apartado 2.a de la tabla 2, utilizando el código D, o en el apartado 2.b de la misma tabla, utilizando el código R. Por ejemplo, si va a eliminarse el residuo en deposito de seguridad, se anotara D5; si es una regeneración de disolventes, se anotara R2.

3. Consultar la tabla 3 y elegir uno o varios de los códigos del 1 al 41 sustituido por el R.D. 952/1997 por: 40 para identificar los tipos genéricos de residuos peligrosos. La designación de residuos como residuos peligrosos dependerá de la presencia en los residuos de uno o varios de los constituyentes enumerados en la tabla 4.

4. Si los residuos corresponden a una categoría o varias de la tabla 3, se elegirá la letra que caracteriza el estado físico que describe lo mejor posible los residuos <L>, para liquido; <P>, para lodo; <S>, para sólido; <G>, para gas licuado o comprimido.

5. Se anotara el código correspondiente a los residuos que se compone de la letra L, P, S, G, seguida del número o números de código, separados entre si por una línea oblicua (/).

6. Los residuos podrán ser clasificados como peligrosos si, y solo si contiene, uno cualquiera de los constituyentes enumerados en la tabla 4 y presentan, a su vez, una cualquiera de las características de la tabla 5.

7. Se elegirán los constituyentes que dan al residuo su carácter de peligrosidad utilizando la tabla 4 (código C). Si contiene más de un componente, se anotaran a continuación del código C las claves numéricas correspondientes, en Orden de peligrosidad decreciente y separadas por una línea oblicua. Esta estimación, se supone, en principio cualitativa y siempre al buen criterio del productor. Por ejemplo, si se trata de residuos conteniendo plomo y ácido sulfúrico (batería de coche) se anotaría C23/18.

8. Determinada la naturaleza de los residuos, se elegirá entre las características de la tabla 5. Se seleccionara una de las características más importantes o, como máximo, dos, y se anotara el código H seguido de la clave o claves numéricas, separadas por una línea oblicua, por ejemplo, si se trata de un residuo tóxico y corrosivo se utilizara H 6/8.

   En este proceso de clasificación pueden ocurrir las siguiente situaciones:

   1. Ningún código de la tabla 3 es aplicable a los residuos, pero si un código C. Si es posible elegir un código H en la tabla 5, los residuos están identificados. En este caso, el número de código L, P, S, G a utilizar es el 41 sustituido por el R.D. 952/1997 por: 40.

   2. El código de la tabla 3 es aplicable, pero no el código C. Si es posible elegir un código H en la tabla 5, los residuos están identificados. En este caso se atribuirá al código C la cifra <0>.

   3. Si no se aplica ningún código de la tabla 3 ni tampoco el código C, pero los residuos son tales que se puede elegir un código h en la tabla 5, los residuos están identificados. En este caso el número del código L, P, S, G será el 41 sustituido por el R.D. 952/1997 por: 40, y se atribuirá al código C la cifra <0>.

   4. Si es posible demostrar para los residuos con código C distinto de 0 que no presentan ninguna de las características enumeradas en la tabla 5, los residuos no están sometidos a lo dispuesto en la Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos ni al presente Reglamento de desarrollo.

9. Si los residuos constituyen residuos peligrosos, se señalara el código o códigos de la tabla 5 aplicables, pudiendo aplicarse más de una característica. Si este es el caso, las características de los residuos deberán ser enumeradas como se indico anteriormente por Orden de peligrosidad decreciente, a juicio del productor, y separadas por una línea oblicua.

10. Si los residuos constituyen residuos peligrosos, se elegirá la actividad generadora de los mismos, de acuerdo con la tabla 6. Se trata de determinar de manera especifica la actividad económica en la que se encuentra clasificado el productor, en relación con la clasificación nacional de actividades empresariales (CNAE) a través del código A.

11. Si los residuos constituyen residuos peligrosos, se elegirá el proceso productivo donde se generen los mismos de entre los incluidos en la tabla 7. Se trata de determinar, de manera especifica, el proceso u operación unitaria que genera los residuos, es decir, su origen real, y no el producto final por el que se clasifica la fabrica o empresa (código A de la tabla 6). Se elegirá el proceso más especifico aplicable de los relacionados dentro del apartado <general> o el correspondiente a la actividad entendida en sentido genérico.

12. No todas las actividades industriales se encuentran desagregadas en procesos en la tabla 7 a las actividades no desagregadas y que generen residuos en procesos que no se puedan identificar correctamente dentro del apartado <general> de la tabla 7, se les atribuirá la cifra <0> en el código B, quedando definidas por el código A.

13. El Orden de identificación de los residuos será el siguiente:

    Q-/L, P, S, G, -/C-/H-/A-/B

    La separación entre secciones principales seria indicada por dos líneas oblicuas en el sistema de identificación. La separación entre diferentes epígrafes aplicables de un mismo código o sección principal se indicara por una línea oblicua.

14. El destino de los residuos se especificara de acuerdo con las tablas 2.a o 2.b. de esta manera, se dispondrá de una información que permite el seguimiento de los residuos desde su origen hasta su destino final. Si se elige un destino que figura en el cuadro 2.a la identificación será la siguiente:

    Q-/D-/L, P, S, G, -/C-/H-/A-/B-

    Mientras que si se opta por un destino que figura en el cuadro 2.b, la identificación será:

    Q-/R-/L, P, S, G, -/C-/H-/A-/B-

    Por ejemplo, si se trata de ácidos provenientes de una fundición de metales ferrosos para fabricación de tubos de acero, el código de identificación seria el siguiente:

    Q7/R6/L27/C23/H6/A231(1)/B3124

    Siendo su destino la regeneración.

    Si se trata de lodos procedentes del lavado de gases de una acería, que han de ser desecados previamente a ser vertidos en un deposito de seguridad.

    Q9/D9/P29/27/C8/11/18/H13/6/A211/B0011

    De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), solamente tendrán la consideración de residuos tóxicos y peligrosos aquellos que incluyan en su identificación los códigos C, distinto de 0 y H, conjuntamente.

##### Tabla 1: razones por las cuales los residuos son destinados a su eliminación, tratamiento o recuperación

(número de código)

Q2 | Productos fuera de especificación o normas.
Q3 | Productos caducados.
Q4 | Materiales y productos deteriorados accidentalmente.
Q5 | Materiales contaminados como resultado de procesos industrialmente previstos.
Q6 | Elementos inutilizables.
Q7 | Sustancias que han perdido parte de las características requeridas.
Q8 | Residuos de procesos industriales de producción.
Q9 | Residuos de procesos de control de la contaminación.
Q10 | Residuos de mecanizado.
Q11 | Residuos de procesos de extracción y preparación de materias primas.
Q12 | Materiales adulterados o contaminados.
Q13 | Cualquier material, sustancia o producto cuya utilización esta prohibida en el país de origen o exportador, en su caso.
Q14 | Productos sin uso.
Q15 | Materiales, sustancias o productos resultantes de procesos de regeneración o recuperación de terrenos contaminados.
Q16 | Restantes materiales, sustancias o productos que se declaran como residuo por el productor o el gestor.

Tabla sustituida por el R.D. 952/1997 por:

Q1 | Residuos de producción o de consumo no especificados a continuación.
Q2 | Productos que no respondan a las normas.
Q3 | Productos caducados.
Q4 | Materias que se hayan vertido por occidente, que se hayan perdido o que hayan sufrido cualquier otro incidente, con inclusión del material, del equipo, etcétera, que se haya contaminado a causa del incidente en cuestión.
Q5 | Materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias (por ejemplo: residuos de operaciones de limpieza, materiales de embalaje, contenedores, etcétera).
Q6 | Elementos inutilizados (por ejemplo: baterías fuera de uso, catalizadores gastados, etcétera).
Q7 | Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables (por ejemplo: ácidos contaminados, disolventes contaminados, sales de temple agotadas, etcétera).
Q8 | Residuos de procesos industriales (por ejemplo: escorias, posos de destilación, etcétera).
Q9 | Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo: barros de lavado de gas, polvo de filtros de aire, filtros gastados, etcétera).
Q10 | Residuos de mecanización/acabado (por ejemplo: virutas de torneado o fresado, etcétera).
Q11 | Residuos de extracción y preparación de materias primas (excepto los residuos de explotación minera).
Q12 | Materia contaminada (por ejemplo: aceite contaminado con PCB, etcétera).
Q13 | Toda materia, sustancia o producto cuya utilización esté prohibida por la ley.
Q14 | Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el poseedor (por ejemplo: ar tículos desechados por la agricultura, los hogares, las oficinas, los almacenes, los talleres, etcétera).
Q15 | Materias, sustancias o productos contaminados procedentes de actividades de regeneración de suelos.
Q16 | Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías anteriores.

##### Tabla 2

(la tabla 2 comprende dos secciones)

(número de código)

###### 2.a. Operaciones que no conducen a una posible recuperación, regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos

D1 | Depósito sobre o en el suelo.
D2 | Aplicación sobre el terreno.
D3 | Inyección o deposito en profundidad.
D4 | Lagunaje.
D5 | Deposito sobre o en el suelo, especialmente acondicionados, o depósitos y balsas de seguridad.
D6 | Vertido en aguas continentales.
D7 | Vertido en aguas marinas, incluido depósitos en el fondo marino.
D8 | Tratamiento biológico previo a otra operación.
D9 | Tratamiento físico-químico previo a otra operación.
D10 | Incineración en tierra.
D11 | Incineración en alta mar.
D12 | Almacenamiento permanente.
D13 | Agrupamiento previo a otras operaciones.
D14 | Pretratamiento previo a otras operaciones.
D15 | Almacenamiento temporal previo a otras operaciones.

Tabla sustituida por el R.D. 952/1997 por:

###### 2.A / Operaciones de eliminación, que no conducen a una posible recuperación o valoración, regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos.

D1 | Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo: vertido, etcétera).
D2 | Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo: biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etcétera).
D3 | Inyección en profundidad (por ejemplo: inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etcétera).
D4 | Embalse superficial (por ejemplo: vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etcétera).
D5 | Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo: colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etcétera).
D6 | Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.
D7 | Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
D8 | Tratamiento biológico no especificado en otro apartado de la presente tabla y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos enumerados entre D1 a D12.
D9 | Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado de la presente tabla y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo: evaporación, secado, calcinación, etcétera).
D10 | Incineración en tierra.
D11 | Incineración en mar.
D12 | Depósito permanente (por ejemplo: colocación de contenedores en una mina, etcétera).
D13 | Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D12.
D14 | Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.
D15 | Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).

##### 2.b. Operaciones que llevan a una posible recuperación, regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos.

R1 | Utilización como combustible o cualquier otro medio de producir energía.
R2 | Recuperación o regeneración de disolventes.
R3 | Recuperación o regeneración de sustancias orgánicas que no son utilizadas como disolventes.
R4 | Recuperación de metales o de compuestos metálicos.
R5 | Recuperación o regeneración de materias inorgánicas.
R6 | Recuperación o regeneración de ácidos o de bases.
R7 | Recuperación o regeneración de productos que sirven para captar los contaminantes.
R8 | Recuperación de productos que provienen de catalizadores.
R9 | Recuperación, regeneración u otra reutilización de aceites.
R10 | Esparcimiento en el suelo para aprovechamiento agrícola o forestal.
R11 | Utilización de materiales obtenidos a partir de una de las operaciones numeradas de R1 a R10.
R12 | Intercambio de residuos con vistas a someterlos a una cualquiera de las operaciones numeradas de R1 a R11.
R13 | Almacenamiento temporal con objeto de someterlos a alguna de las operaciones que figuran en la tabla 2.b.,6

Tabla sustituida por el R.D. 952/1997 por:

###### 2.B / Operaciones que llevan a una posible recuperación o valorización, regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos.

R1 | Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
R2 | Recuperación o regeneración de disolventes.
R3 | Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).
R4 | Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R5 | Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R6 | Regeneración de ácidos o de bases.
R7 | Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R8 | Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.
R9 | Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
R10 | Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.
R11 | Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.
R12 | Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.
R13 | Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

##### Tabla 3: tipos genéricos de residuos peligrosos

(los residuos pueden presentarse en forma liquida, sólida, lodos o gas comprimido o licuado)

Residuos consistentes en:

1. Residuos de hospitales o de otras actividades medicas.

2. Productos farmacéuticos, medicamentos, productos veterinarios.

3. Plaguicidas.

4. Otros biocidas.

5. Residuos de productos empleados como disolventes.

6. Sustancias orgánicas halogenadas no empleadas como disolventes.

7. Sales de temple cianuradas.

8. Aceites y sustancias oleosas minerales.

9. Mezclas aceite / agua o hidrocarburo / agua, emulsiones.

10. Productos que contengan PCB y/o PCT.

11. Materias alquitranadas, producidas por refinado, destilación o pirolisis.

12. Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices.

13. Resinas, látex, plastificantes, colas.

14. Sustancias químicas no identificadas y/o nuevas que provienen de actividades de investigación, de desarrollo y de enseñanza, y cuyos efectos sobre el hombre y/o sobre el medio ambiente son desconocidos.

15. Productos pirotécnicos y otras materias explosivas.

16. Productos de laboratorios fotográficos.

17. Todo material contaminado por un producto de la familia de los dibenzofuranos policlorados.

18. Todo material contaminado por un producto de la familia de las dibenzo-para-dioxinas policloradas.

19. Jabones, materia grasa, ceras de origen animal o vegetal.

20. Sustancias orgánicas no halogenadas no empleadas como disolventes.

21. Sustancias inorgánicas sin metales.

22. Escorias y/o cenizas.

23. Tierras, arcillas o arenas, comprendidos lodos de dragado, que, por su situación, puedan estar contaminados.

24. Sales de temple no cianuradas.

25. Partículas o polvos metálicos.

26. Catalizadores usados.

27. Líquidos o lodos que contengan metales.

28. Residuos de tratamiento de descontaminación, excepto los incluidos en los epígrafes 29 y 30.

29. Lodos de lavado de gases.

30. Lodos de instalaciones de purificación de agua y de estaciones depuradoras de aguas residuales.

31. Residuos de descarbonatación.

32. Residuos de columnas intercambiadoras de iones.

33. Lodos de alcantarillado.

34. Aguas sucias no recogidas expresamente en la presente tabla.

35. Residuos de la limpieza de cisternas o de herramientas.

36. Materiales contaminados.

37. Recipientes contaminados que hayan contenido uno o varios de los constituyentes enumerados en la tabla 4.

38. Baterías y pilas eléctricas.

39. Aceites vegetales.

40. Residuos que procedan de la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos y presenten una de las características enumeradas en la tabla 5.

41. Cualquier otro residuo que contenga uno cualquiera de los constituyentes enumerados en la tabla 4.

Sustituida por el R.D. 952/1997 por:

Categorías o tipos genéricos de residuos tóxicos y peligrosos, presentados en forma líquida, sólida o de lodos, clasificados según su naturaleza o la actividad que los genera

###### Parte A

3.A / Residuos que presenten alguna de las características enumeradas en la tabla 5 y estén formados por:

1. Sustancias anatómicas: residuos hospitalarios u otros residuos clínicos.

2. Productos farmacéuticos, medicamentos, productos veterinarios.

3. Conservantes de la madera.

4. Biocidas y productos fitofarmacéuticos.

5. Residuos de productos utilizados como disolventes.

6. Sustancias orgánicas halogenadas no utilizadas como disolventes, excluidas las materias polimerizadas inertes.

7. Sales de temple cianuradas.

8. Aceites y sustancias oleosas minerales (lodos de corte, etcétera).

9. Mezclas aceite/agua o hidrocarburo/agua, emulsiones.

10. Sustancias que contengan PCB y/o PCT (dieléctricas, etcétera).

11. Materias alquitranadas procedentes de operaciones de refinado, destilación o pirólisis (sedimentos de destilación, etcétera).

12. Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices.

13. Resinas, látex, plastificantes, colas.

14. Sustancias químicas no identificadas y/o nuevas y de efectos desconocidos en el hombre y/o el medio ambiente que procedan de actividades de investigación y desarrollo o de actividades de enseñanza (residuos de laboratorios, etcétera).

15. Productos pirotécnicos y otros materiales explosivos.

16. Sustancias químicas y productos de tratamiento utilizados en fotografía.

17. Todos los materiales contaminados por un producto de la familia de los dibenzofuranos policlorados.

18. Todos los materiales contaminados por un producto de la familia de las bienzo-para-dioxinas policloradas.

###### Parte B

3.B / Residuos que contengan cualquiera de los componentes que figuran en la lista de la tabla 4, que presenten cualquiera de las características mencionadas en la tabla 5 y que estén formados por:

19. Jabones, materias grasas, ceras de origen animal o vegetal.

20. Sustancias orgánicas no halogenadas no empleadas como disolventes.

21. Sustancias inorgánicas que no contengan metales o compuestos de metales.

22. Escorias y/o cenizas.

23. Tierra, arcillas o arenas incluyendo lodos de dragado.

24. Sales de temple no cianuradas.

25. Partículas o polvos metálicos.

26. Catalizadores usados.

27. Líquidos o lodos que contengan metales o compuestos metálicos.

28. Residuos de tratamiento de descontaminación (polvos de cámaras de filtros de bolsas, ectéceta), excepto los mencionados en los puntos 29, 30 y 33.

29. Lodos de lavado de gases.

30. Lodos de instalaciones de purificación de agua.

31. Residuos de descarbonatación.

32. Residuos de columnas intercambiadoras de iones.

33. Lodos de depuración no tratados o no utilizables en la agricultura.

34. Residuos de la limpieza de cisternas y/o equipos.

35. Equipos contaminados.

36. Recipientes contaminados (envases, bombonas de gas, etcétera) que hayan contenido uno o varios de los constituyentes mencionados en la tabla 4.

37. Baterías y pilas eléctricas.

38. Aceites vegetales.

39. Objetos procedentes de recogidas selectivas de basuras domésticas y que presenten cualesquiera de las características mencionadas en la tabla 5.

40. Cualquier otro residuo que contenga uno cualesquiera de los constituyentes enumerados en la tabla 4 y presente cualesquiera de las características que se enuncian en la tabla 5.

##### Tabla 4: constituyentes que en función de las cantidades, concentración y forma de presentación del residuo le pueden dar carácter tóxico y peligroso

Residuos que tienen como constituyentes:

C1 | El berilio, compuestos de berilio.
C3 | Los compuestos de cromo hexavalente.
C6 | Los compuestos solubles de cobre.
C8 | El arsénico, compuestos de arsénico.
C9 | El selenio, compuestos de selenio.
C11 | El cadmio, compuestos de cadmio.
C13 | El antimonio, compuestos de antimonio.
C14 | El teluro, compuestos de teluro.
C16 | El mercurio, compuestos del mercurio.
C17 | El talio, compuestos del talio.
C18 | El plomo, compuestos del plomo.
C21 | Los cianuros inorgánicos.
C23 | Las soluciones ácidas y los ácidos en forma sólida.
C24 | Las soluciones básicas o las bases en forma sólida.
C25 | El amianto (polvos y fibras).
C26 | Los carbonilos metálicos.
C28 | Los peróxidos.
C29 | Los cloratos.
C30 | Los percloratos.
C31 | Los nitruros.
C32 | Los PCB y/o PCT.
C33 | Los compuestos farmacéuticos o veterinarios.
C34 | Plaguicidas y otros biocidas.
C37 | Los isocianatos.
C38 | Los cianuros orgánicos.
C39 | Los fenoles, compuestos fenolicos.
C40 | Los disolventes halogenados.
C41 | Los disolventes orgánicos no halogenados.
C42 | Los compuestos organohalogenados, con exclusión de las materias polimerizadas inertes y otras sustancias que figuran en esta tabla.
C43 | Los compuestos aromáticos, los compuestos orgánicos policiclicos y heterocíclicos.
C46 | Los éteres.
C49 | Todo producto de la familia de los dibenzofuranos policlorados.
C50 | Todo producto de la familia de las dibenzo-para-dioxinas policloradas.
C52 | Los productos a base de alquitrán procedentes de operaciones de refino y los residuos alquitranados procedentes de operaciones de destilación.
C53 | Los aceites usados minerales o sintéticos, incluyendo las mezclas agua-aceite y las emulsiones.
C54 | Las sustancias químicas de laboratorio no identificables y/o nuevas cuyos efectos sobre el medio ambiente no sean conocidos.

Sustituida por el R.D. 952/1997 por:

Constituyentes de los residuos de la parte B de la tabla 3 que permiten calificarlos de tóxicos y peligrosos cuando presenten las características enunciadas en la tabla 5

Residuos que tengan como constituyentes:

C1 | Berilio; compuestos de berilio.
C2 | Compuestos de vanadio.
C3 | Compuestos de cromo hexavalente.
C4 | Compuestos de cobalto.
C5 | Compuestos de níquel.
C6 | Compuestos de cobre.
C7 | Compuestos de zinc.
C8 | Arsénico; compuestos de arsénico.
C9 | Selenio; compuestos de selenio.
C10 | Compuestos de plata.
C11 | Cadmio; compuestos de cadmio.
C12 | Compuestos de estaño.
C13 | Antimonio; compuestos de antimonio.
C14 | Telurio; compuestos de telurio.
C15 | Compuestos de bario, excluido el sulfato bárico.
C16 | Mercurio; compuestos de mercurio.
C17 | Talio; compuestos de talio.
C18 | Plomo; compuestos de plomo.
C19 | Sulfuros inorgánicos.
C20 | Compuestos inorgánicos de flúor, excluido el fluoruro cálcico.
C21 | Cianuros inorgánicos.
C22 | Los siguientes metales alcalinos o alcalinotérreos: Litio, sodio, potasio, calcio, magnesio en forma no combinada.
C23 | Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.
C24 | Soluciones básicas o bases en forma sólida.
C25 | Amianto (polvos y fibras).
C26 | Fósforo; compuestos de fósforo, excluidos los fosfatos minerales.
C27 | Carbonilos metálicos.
C28 | Peróxidos.
C29 | Cloratos.
C30 | Percloratos.
C31 | Nitratos.
C32 | PCB y/o PCT.
C33 | Compuestos farmacéuticos o veterinarios.
C34 | Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas (plaguicidas, etcétera).
C35 | Sustancias infecciosas.
C36 | Creosotas.
C37 | Isocianatos, tiocianatos.
C38 | Cianuros orgánicos (nitrilos, etcétera).
C39 | Fenoles: Compuestos de fenol.
C40 | Disolventes halogenados.
C41 | Disolventes orgánicos, excluidos los disolventes halogenados.
C42 | Compuestos organohalogenados, excluidas las materias polimerizadas inertes y las demás sustancias mencionadas en la presente tabla.
C43 | Compuestos aromáticos; compuestos orgánicos policíclicos y heterocíclicos.
C44 | Aminas alifáticas.
C45 | Aminas aromáticas.
C46 | Éteres.
C47 | Sustancias de carácter explosivo, excluidas las ya mencionadas en la presente tabla.
C48 | Compuestos orgánicos de azufre.
C49 | Todo producto de la familia de los dibenzofuranos policlorados.
C50 | Todo producto de la familia de las dibenzo-para-dioxinas policloradas.
C51 | Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o sulfurados no incluidos en la presente tabla.

##### Tabla 5: características de los residuos peligrosos

H1 explosivos:

Sustancias y preparados que pueden explotar bajo el efecto de una llama o que son más sensibles a los choques o a la fricción que el dinitrobenceno.

H2 comburente:

Sustancias y preparados, que en contacto con otros, particularmente con los inflamables, originan una reacción fuertemente exotérmica.

H2a fácilmente inflamables. Se definen como tales:

Sustancias y preparados que, a la temperatura ambiente, en el aire y sin aporte de energía, puedan calentarse e incluso inflamarse.

Sustancias y preparados en estado liquido que tengan un punto de destello inferior a 21 °C.

Sustancias y preparados que puedan inflamarse fácilmente por la acción breve de una fuente de ignición y que continúen quemándose o consumiéndose después del alejamiento de la misma.

Sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en el aire a presión normal.

Sustancias y preparados que, en contacto con el agua o el aire húmedo, desprendan gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

H2b inflamables:

Sustancias y preparados cuyo punto de destello sea igual o superior a 21 °C e inferior o igual a 55 °C.

H2c extremadamente inflamables:

Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de destello sea inferior a 0 °C, y su punto de ebullición inferior o igual a 35 °C.

H4 irritantes:

Sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, puedan provocar una reacción inflamatoria.

H5 nocivos:

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan entrañar riesgos de gravedad limitada.

H6 tóxico:

Sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir riesgos graves agudos o crónicos, incluso la muerte (incluyendo las sustancias o preparados muy tóxicos).

H7 cancerigenos:

Sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden producir el cáncer o aumentar la frecuencia.

H8 corrosivo:

Sustancias y preparados que, en contacto con los tejidos vivos, pueden ejercer sobre ellos una acción destructiva.

H9 infeccioso:

Materias conteniendo microorganismos viables o sus toxinas, de los que se sabe o existen buenas razones para creerlo, que causan enfermedades en los animales o en el hombre.

H10 teratogenicos:

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan inducir lesiones en el feto durante su desarrollo intrauterino.

H11 mutagénicos:

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir alteraciones en el material genético de las células.

H12 sustancias o preparados:

Que, en contacto con el agua, el aire o un ácido, desprendan un gas tóxico, muy tóxico.

H13 materias susceptibles:

Después de su eliminación, de dar lugar a otra sustancia, por un medio cualquiera, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las características enumeradas anteriormente.

H14 ecotóxico:

Peligroso para el medio ambiente. Residuos que presentan riesgos inmediatos o diferidos para el medio ambiente.

Tabla sustituida por el R.D. 952/1997 por:

Características de los residuos que permiten calificarlos de tóxicos y peligrosos

(Las características de peligrosidad «tóxico», «muy tóxico», «nocivo», «corrosivo» e «irritable», así como las de «carcinogénico», «tóxico para la reproducción» y «mutagénico» se asignan con arreglo a los criterios establecidos en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Deberán aplicarse los métodos de prueba que se definen en el citado Real Decreto, con la finalidad de dar un contenido concreto a las definiciones esta tabla).

H1 | «Explosivo»: se aplica a sustancias y preparados que puedan explosionar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a los choques o las fricciones que el denitrobenceno.
H2 | «Comburente»: se aplica a sustancias y preparados que presenten reacciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias, en particular sustancias inflamables.
H3-A | «Fácilmente inflamable»: se aplica a sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de inflamación inferior a 21°C (incluidos los líquidos extremadamente inflamables), o se aplica a sustancias y preparados que puedan calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin aplicación de energía, o se aplica a sustancias y preparados sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de ignición y que continúen ardiendo o consumiéndose después del alejamiento de la fuente de ignición, o se aplica a sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en el aire a presión normal, o se aplica a sustancias y preparados que, en contacto con agua o aire húmedo, emitan gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.
H3-B | «Inflamable»: se aplica a sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de inflamación superior o igual a 21°C e inferior o igual a 55 °C.
H4 | «Irritante»: se aplica a sustancias y preparados no corrosivos que puedan causar reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas.
H5 | «Nocivo»: se aplica a sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud.
H6 | «Tóxico»: se aplica a sustancias y preparados (incluidos los preparados y sustancias muy tóxicos) que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.
H7 | «Carcinógeno»: se aplica a sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.
H8 | «Corrosivo»: se aplica a sustancias y preparados que puedan destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos.
H9 | «Infeccioso»: se aplica a sustancias que contienen microorganismos viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos.
H10 | «Tóxico para la reproducción»: se aplica a sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir malformaciones congénitas no hereditarias o aumentar su frecuencia.
H11 | «Mutagénico»: se aplica a sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia.
H12 | Sustancias o preparados que emiten gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el agua o con un ácido.
H13 | Sustancias o preparados susceptibles, después de su eliminación, de dar lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo un lixiviado, que posea alguna de las características enumeradas anteriormente.
H14 | «Peligroso para el medio ambiente»: se aplica a sustancias y preparados que presenten o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos para el medio ambiente.

##### Tabla 6: actividades que pueden generar residuos tóxicos y peligrosos

Agricultura-industria agrícola.
A100 | Agricultura. Silvicultura.
A101 | Cultivos | 01
A101(1) | Cultivo de cereales y leguminosas | 011
A101(2) | Cultivo de hortalizas y frutas, excepto agrios | 012
A101(3) | Cultivo de agrios | 013
A101(4) | Cultivo de plantas industriales | 014
A101(5) | Cultivo del olivo | 015
A101(6) | Cultivo de la vid | 016
A101(9) | Otros cultivos o producciones agrícolas | 019
A102 | Ganadería y servicios agrícola-ganaderos. |
A102(1) | Explotación de ganado bovino | 021
A102(2) | Explotación de ganado ovino y caprino | 022
A102(3) | Explotación de ganado porcino | 023
A102(4) | Avicultura | 024
A102(9) | Otras explotaciones ganaderas N.C.O.P.. | 029
A102(10) | Servicios agrícolas y ganaderos | 030
A102(20) | Caza y repoblación cinegética | 040
A103 | Silvicultura y explotación forestal | 05
A103(1) | Silvicultura y servicios forestales | 051
A103(2) | Explotación forestal | 052
A110 | Industria agro-alimentaria, productos animales y vegetales.
A11 | Industrias de la carne, mataderos y descuartizadores de reses | 413
A112 | Industria lechera | 414
A113 | Industrias de los aceites y grasas de origen animal o vegetal. |
A113(1) | Fabricación de aceite de oliva | 411
A113(2) | Fabricación de aceites y grasas vegetales o animales, sin incluir aceite de oliva | 412
A114 | Industrias del azúcar | 420
A115 | Otras. |
A115(1) | Pesca y piscicultura en mar | 061
A115(2) | Pesca y piscicultura en agua dulce | 062
A115(2) | Fabricación de jugos y conservas vegetales | 415
A115(3) | Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 416
A115(4) | Productos de molinería | 417
A115(5) | Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 418
A115(6) | Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 419
A115(7) | Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 421
A115(8) | Elaboración de productos alimenticios diversos | 423
A115(9) | Industrias del tabaco | 429
A120 | Industrias de las bebidas. |
A121 | Destilación del alcohol y del aguardiente. |
A121(1) | Industria de alcoholes etílicos de fermentación | 424
A21(2) | Industria vinícola | 425
A122 | Fabricación de la cerveza | 427
A123 | Fabricación de otras bebidas. |
A123(1) | Sidrerías | 426
A123(2) | Industrias de aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcoholicas | 428
A130 | Fabricación de alimentos para los animales | 422
Energía
A150 | Industria del carbón | 11
A151 | Extracción y preparación del carbón y de los productos carboníferos. |
A151(1) | Hulla . | 111
A151(2) | Antracita | 112
A151(3) | Lignito . | 113
A152 | Coqueficación | 114
A160 | Industria del petróleo. |
A161 | Extracción del petróleo y del gas natural. |
A161(1) | Prospección | 121
A161(2) | Extracción del petróleo | 122
A161(3) | Extracción del gas natural | 123
A161(4) | Fabricación y distribución de gas | 152
A162 | Refino del petróleo | 130
A163 | Almacenamiento del petróleo, productos derivados del refinado y del gas natural. |
A170 | Producción de electricidad. |
A171 | Centrales térmicas | 151.2
A172 | Centrales hidráulicas | 151.1
A173 | Centrales nucleares. |
A173(1) | Extracción y transformación de minerales radiactivos | 140
A173(2) | Producción de energía | 151.3
A174 | Otras centrales o instalaciones eléctricas. |
A174(1) | Transporte y distribución de energía eléctrica | 151.4
A174(2) | Producción y distribución de energía N.C.O.P. | 151.9
A180 | Producción de agua. |
A181(1) | Captación, depuración y distribución de agua | 160
A181(2) | Producción y distribución de vapor y agua caliente | 153
Metalurgia. Construcción mecánica y eléctrica.
A200 | Extracción de minerales metálicos | 21
A200(1) | Extracción de minerales de hierro | 211
A200(2) | Extracción de minerales metálicos no ferrosos | 212
A210 | Siderurgia | 221
A211 | Producción de arrabio (horno alto) | 221
A212 | Producción de acero | 221
A213 | Primera transformación del acero (laminadoras) | 221
A220 | Metalurgia de metales no ferrosos | 224
A221 | Fabricación de aluminio | 224.1
A222 | Metalurgia del aluminio | 224.1
A223 | Metalurgia del plomo y del cinc. |
A224 | Metalurgia de los metales preciosos. |
A225 | Metalurgia de otros metales no ferrosos. |
A225(1) | Metalurgia del cobre | 224.2
A225(2) | Metalurgia de otros metales no ferrosos | 224.9
A226 | Industrias de las ferroaleaciones | 221
A227 | Fabricación de electrodos | 221
A230 | Fusión, colada y conformado de metales. |
A231 | Fusión y colada de metales ferrosos. |
A231(1) | Fabricación de tubos de acero | 222
A231(2) | Trefilado, estirado, perfilado, laminado | 223
A232 | Fusión y colada de metales no ferrosos. |
A233 | Conformado de metales (no comprende su tratamiento en torno, fresa, etc.). |
A240 | Construcción mecánica, eléctrica y electrónica | 3
A241 | Fabricación |
A242 | Tratamiento térmico. |
A243 | Tratamiento superficial. |
A244 | Aplicación de pintura. |
A245 | Ensamblado y montaje. |
A246 | Fabricación de pilas eléctricas y acumuladores. |
A247 | Fabricación de hilos y cables eléctricos (envainado, aislamiento). |
A248 | Fabricación de componentes electrónicos. |
Minerales no metálicos. Materiales de construcción. Cerámica y vidrio.
A260 | Extracción de minerales no metálicos | 23
A260(1) | Extracción de materiales de construcción | 231
A260(2) | Extracción de sales potásicas, fosfatos y nitratos | 232
A260(3) | Extracción de sal común | 233
A260(4) | Extracción de piritas y azufre | 234
A260(5) | Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. Turberas | 239
A270 | Materiales de construcción, cerámica, vidrio. |
A271 | Fabricación de cal, cemento, yeso. |
A271(1) | Fabricación de cementos, cales y yeso | 242
A271(2) | Fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, escayola y otros | 243
A272 | Fabricación de productos cerámicos | 247
A273 | Fabricación de productos en amianto-cemento. |
A274 | Fabricación de otros materiales de construcción. |
A274(1) | Industrias de otros productos minerales no metálicos | 249
A274(2) | Fabricación de productos de tierras cocidas, para la construcción, excepto refractarios | 241
A274(3) | Fabricación de abrasivos | 245
A274(4) | Industrias de la piedra natural | 244
A275 | Industrias del vidrio | 246
A280 | Construcción | 50
Industria química.
A300 | Fabricación de productos químicos básicos y de productos para la industria química. |
A301 | Industrias del cloro | 251.3
A351 | Fabricación de abonos | 252.1
A401 | Otras fabricaciones de la química mineral básica. |
A401(1) | Fabricación de productos químicos inorgánicos, excepto gases comprimidos | 251.3
A401(2) | Fabricación de gases comprimidos | 253.1
A401(3) | Fabricación de artículos pirotécnicos, cerillas y fósforos | 255.5
A451 | Petroquímica y carboquimica. |
A451(1) | Petroquímica | 251.1
A451(2) | Carboquimica | 251.1
A501 | Fabricación de materias plásticas básicas. |
A501(1) | Fabricación de primeras materias plásticas | 251.4
A501(2) | Fabricación de caucho y látex sintético | 251.5
A551 | Otras fabricaciones de la química orgánica básica. |
A551(1) | Fabricación de otros productos químicos orgánicos | 251.2
A551(2) | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas | 251.6
A601 | Tratamiento químico de los cuerpos grasos, fabricación de productos básicos para detergentes | 253.5
A651 | Fabricación de productos farmacéuticos y plaguicidas. |
A651(1) | Fabricación de productos farmacéuticos de base | 254.1
A651(2) | Fabricación de especialidades farmacéuticas | 254.2
A651(3) | Fabricación de plaguicidas | 252.2
A669 | Otras fabricaciones de productos químicos. |
A669(1) | Fabricación de otros productos químicos de uso industrial N.C.O.P. | 253.9
A669(2) | Fabricación de otros productos químicos destinados principalmente al consumo final N.C.O.P. | 255.9
Paraquímica.
A700 | Fabricación de tintes, barnices, pinturas y colas. |
A701 | Fabricación de tintes | 253.4
A702 | Fabricación de pinturas. |
A702(1) | Fabricación de colorantes y pigmentos | 253.2
A702(2) | Fabricación de pinturas y colores | 253.3
A703 | Fabricación de barnices y lacas | 253.3
A704 | Fabricación de colas, ceras y parafinas. |
A704(1) | Fabricación de colas | 253.7
A704(2) | Fabricación de parafinas | 255.3
A710 | Fabricación de productos fotográficos | 255.4
A711 | Fabricación de superficies sensibles | 255.4
A712 | Fabricación de productos de tratamientos fotográficos | 255.4
A720 | Perfumería, fabricación de productos de jabonería y detergentes. |
A721 | Fabricación de jabones | 255.1
A722 | Fabricación de detergentes | 255.1
A723 | Fabricación de perfumes. |
A723(1) | Fabricación de aceites esenciales y sustancias aromáticas naturales o sintéticas | 253.6
A723(2) | Fabricación de jabón de tocador y otros productos de perfumería y cosmética | 255.2
A730 | Transformación del caucho y de las materias plásticas. |
A730 | Industria del caucho | 481
A731 | Transformación de materiales plásticos | 482
A740 | Fabricación de productos a base de amianto. |
A750 | Fabricación de pólvoras y explosivos | 253.8
Textiles. Cueros. Madera y muebles. Industrias diversas. |
A760 | Industria textil y del vestido. |
A761 | Peinado y cardado de fibras textiles (preparación). |
A761(1) | Algodón | 431.1
A761(2) | Lana | 432.1
A761(3) | Seda natural y sus mezclas y de las fibras artificiales y sintéticas | 433
A761(4) | Industria de las fibras duras y mezclas | 434
A762 | Hilado, hilandería y tejido. |
A762(1) | Algodón | 431.2
A762(2) | Lana | 432.2
A762(3) | Seda natural y sus mezclas y de fibras artificiales y sintéticas | 433
A763 | Blanqueado, teñido, estampado | 436
A764 | Confección de vestidos. |
A764(1) | Confección en serie de prendas de vestir y complementos del vestido | 453
A764(2) | Confección a medida de prendas de vestir y complementos del vestido | 454
A764(3) | Fabricación de géneros de punto | 435
A764(4) | Fabricación de alfombras | 437
A764(5) | Confección de otros artículos con materias textiles | 455
A770 | Industrias del cuero y pieles. |
A771 | Curtido | 441
A772 | Peletería | 456
A773 | Fabricación de calzado y otros artículos de cuero. |
A773(1) | Fabricación de calzado, excepto de caucho y madera | 451
A773(2) | Fabricación de calzado de artesanía y a medida, incluido zapato ortopédico | 452
A773(3) | Fabricación de artículos de cuero y similares | 442
A780 | Industrias de la madera y mueble. |
A781 | Serraderos, fabricación de tableros. |
A781(1) | Aserrado y preparación industrial de la madera | 461
A781(2) | Fabricación de productos semielaborados de madera | 462
A782 | Fabricación de productos en madera, amueblamiento. |
A782(1) | Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción | 463
A782(2) | Fabricación de envases y embalajes de madera | 464
A782(3) | Fabricación de objetos diversos de madera, excepto muebles | 465
A782(4) | Industria del mueble de madera | 468
A782(5) | Fabricación de productos de corcho | 466
A782(6) | Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas, cepillos, etc. | 467
A790 | Industrias diversas conexas. |
A790(1) | Otras industrias textiles | 439
A790(2) | Joyería y bisutería | 491
A790(3) | Fabricación de instrumentos de música | 492
A790(4) | Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 494
A790(5) | Industrias manufactureras diversas | 495
Papel, cartón imprenta.
A800 | Industria del papel y del cartón. |
A801 | Fabricación de pasta de papel | 471
A802 | Fabricación de papel y cartón | 472
A803 | Transformación de papel y cartón | 473
A810 | Imprenta, edición, laboratorios fotográficos. |
A811 | Imprenta, edición. |
A811(1) | Artes graficas y actividades anexas | 474
A811(2) | Edición | 475
A812 | Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 493
Servicios comerciales. |
A820 | Lavadoras, limpiadoras, tintorería | 971
A830 | Comercio |
A830(1) | Comercio al por mayor | 61
A830(2) | Recuperación de productos | 62
A830(3) | Intermediarios del comercio | 63
A830(4) | Comercio al por menor | 64
A830(5) | Reparación de artículos eléctricos para el hogar | 761
A830(6) | Reparación de otros bienes de consumo N.C.O.P. | 673
A830(7) | Servicios privados de telecomunicaciones | 762
A840 | Transporte, comercio y reparación de automóviles. |
A841 | Comercio y reparación de automóviles | 672
A842 | Transporte. |
A842(1) | Transporte por ferrocarril | 71
A842(2) | Transporte urbano de viajeros | 721
A842(3) | Transporte de viajeros por carretera | 772
A842(4) | Transporte de mercancías por carretera | 723
A842(5) | Transporte por tubería | 724
A842(6) | Otros transportes terrestres N.C.O.P. | 729
A842(7) | Transporte marítimo y por vías navegables | 73
A842(8) | Transporte aéreo | 74
A842(9) | Actividades anexas a los transportes | 75
A850 | Moteles, cafés, restaurantes. |
A850(1) | Hostelería | 66
A850(2) | Restaurantes y cafés, sin hospedaje | 65
Servicios colectivos. |
A860 | Sanidad y servicios veterinarios. |
A861 | Sanidad y servicios veterinarios. |
A861(1) | Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana | 941
A861(2) | Otros establecimientos sanitarios | 942
A861(3) | Consultas de médicos | 943
A861(4) | Consultas y clínicas odontológicas | 944
A861(5) | Otros profesionales independientes | 945
A861(6) | Consultas y clínicas veterinarias | 946
A870 | Investigación. |
A871 | Enseñanza, incluso los laboratorios de investigación. |
A871(1) | Centros de educación preescolar | 931
A871(2) | Centros de educación general básica | 932
A871(3) | Centros de bachillerato | 933
A871(4) | Centros de educación superior | 934
A871(5) | Centros de formación y perfeccionamiento profesional | 935
A871(6) | Otros profesionales independientes y centros de educación | 936
A871(7) | Laboratorios de investigación | 937
A880 | Otros servicios colectivos. |
(A881) | Instituciones financieras | 81
(A882) | Seguros | 82
(A883) | Auxiliares financieros y de seguros. Actividades inmobiliarias | 83
(A884) | Servicios prestados a las empresas | 84
(A885) | Alquiler de bienes muebles | 85
(A886) | Alquiler de bienes inmuebles | 86
(A887) | Administraciones públicas. |
A887(1) | Administración pública, defensa nacional y seguridad social | 91
A887(2) | Representaciones diplomáticas y organismos internacionales | 99
A887(3) | Correos y servicios oficiales de telecomunicaciones | 761
(A888) | Asistencia social y otros servicios prestados a la colectividad | 95
(A889) | Servicios recreativos y culturales | 96
Servicios domésticos.
(A890) | Servicios domésticos y personales. |
(A891) | Servicios domésticos | 980
(A892) | Servicios personales. |
A892(1) | Salones de peluquería e institutos de belleza | 972
A892(2) | Estudios fotográficos | 973
A892(3) | Servicios de limpieza | 922
A892(9) | Otros servicios N.C.O.P. | 979
Descontaminación. Eliminación de residuos.
A900 | Limpieza y mantenimiento de espacios públicos | 921
A910 | Estaciones de depuración urbana. |
A920 | Tratamiento de residuos urbanos. |
A930 | Tratamiento de efluentes y residuos industriales. |
(A931) | Incineración. |
A931(1) | Incineración en tierra. |
A931(2) | Incineración en mar. |
(A932) | Tratamientos físico-químicos. |
A932(1) | Tratamientos físico-químicos. |
(A933) | Tratamientos biológicos. |
A933(1) | Tratamientos biológicos. |
(A935) | Reagrupación y/o preacondicionamiento de residuos. |
A935(1) | Agrupamiento. |
A935(2) | Aplicación sobre el terreno. |
(A936) | Localización en, dentro o sobre el suelo. |
A936(1) | Deposito sobre o en el suelo. |
A936(2) | Aplicación sobre el terreno. |
A936(3) | Inyección o deposito en profundidad. |
A936(4) | Lagunaje. |
A936(5) | Deposito de seguridad. |
A936(6) | Vertido al medio acuático. |
A936(7) | Inmersión. |
A936(8) | Almacenamiento permanente. |
A936(9) | Almacenamiento temporal. |
Recuperación de residuos.
A940 | Actividades de regeneración. |
A941 | Regeneración de aceites. |
A942 | Regeneración de disolventes. |
A943 | Regeneración de sustancias orgánicas, no utilizadas como disolventes o aceites. |
A943(1) | Regeneración de resinas de cambio iónico. |
A943(2) | Regeneración de otras sustancias orgánicas. |
(A944) | Regeneración de sustancias inorgánicas. |
A944(1) | Regeneración de ácidos o de bases. |
A944(2) | Regeneración de otras sustancias inorgánicas. |
A950 | Actividades de recuperación. |
(A951) | Recuperación de aceites. |
(A952) | Recuperación de disolventes. |
(A953) | Recuperación de sustancias orgánicas, no utilizadas como disolventes o aceites. |
(A954) | Recuperación de sustancias inorgánicas. |
A954(1) | Recuperación de ácidos o de bases. |
A954(2) | Recuperación de metales o de compuestos metálicos. |
A954(3) | Recuperación de productos descontaminantes. |
A954(4) | Recuperación de productos provenientes de catalizadores. |
A954(5) | Recuperación de otras sustancias inorgánicas. |
(A960) | Almacenamiento e intercambio. |
(A961) | Almacenamiento temporal previo a regeneración o recuperación y reutilización. |
(A962) | Intercambio para regeneración o recuperación y reutilización. |
A970 | Actividades de reutilización. |
(A971) | Reutilización de aceites. |
A971(1) | Utilización como combustibles. |
A971(2) | Otra reutilización. |
(A972) | Reutilización de disolventes. |
(A973) | Reutilización de sustancias orgánicas, no utilizadas como disolventes o aceites. |
(A974) | Reutilización de sustancias inorgánicas. |
(A975) | Esparcimiento en el suelo para aprovechamiento agrícola o forestal. |

##### Tabla 7. Procesos generadores de residuos

General (0000)
B0001 | Sistemas auxiliares.
B0002 | Producción de vapor.
B0003 | Transporte de materias primas.
B0004 | Combustión.
B0005 | Limpieza de maquinaria y equipos.
B0006 | Tratamiento de aguas residuales.
B0007 | Refrigeración.
B0008 | Calefacción.
B0009 | Transporte de productos manufacturados.
B0010 | Limpieza de depósitos.
B0011 | Purificación de gases efluentes.
B0012 | Ablandado de aguas mediante zaolitas.
B0013 | Ablandado de aguas mediante resinas cambiadoras.
B0014 | Proceso cal-sosa.
B0015 | Acondicionamiento de agua con fosfatos.
B0016 | Eliminación de sílice del agua.
B0017 | Desaireación de aguas.
B0018 | Eliminación de compuestos orgánicos del agua.
B0019 | Servicios generales.
Agricultura-ganadería (1000)
Industria agrícola y agroalimentaria
###### Fabricación de harinas.
B1001 | Limpieza de trigo.
B1002 | Molienda.
B1003 | Lavado.
B1004 | Mojado y ablandamiento.
B1005 | Almacenaje.
B1006 | Obtención de pastas y sémolas.
B1007 | Fabricación de harina de pescado.
B1008 | Fabricación de harinas de origen animal.
B1009 | General fabricación de harinas.
###### Fabricación de azúcar.
B1101 | Secaderos.
B1102 | Jugos con expulsión de CO2
B1103 | Fermentación.
B1104 | Destilación.
B1105 | Transporte.
B1106 | General fabricación de azúcar.
###### Fabricación de conservas.
B1201 | Selección.
B1202 | Pelado físico.
B1203 | Pelado químico.
B1204 | Deshuesado.
B1205 | Desalado.
B1206 | Remojo de legumbres.
B1207 | Fermentación en salmuera.
B1208 | Cocido.
B1209 | Lavado posterior al cocido.
B1210 | Secado.
B1211 | Lavado de latas y contenedores.
B1212 | Empaquetado.
B1213 | Relleno y adición de líquidos de gobierno.
B1214 | Limpieza de materia prima.
B1215 | Salazón.
B1216 | Esterilización.
B1217 | Molturación de aceituna.
B1218 | Conservas de pescado.
B1219 | Conservas de frutas y verduras.
B1220 | Conservas de carne.
B1221 | General fabricación de conservas.
###### Industrias de fermentación.
B1301 | Fabricación de alcohol etílico.
B1302 | Fabricación de alcohol butílico y acetona.
B1303 | Fabricación de ácido acético y vinagre.
B1304 | Fabricación de ácido cítrico.
B1305 | Fabricación de ácido láctico.
B1306 | General industrias de fermentación.
###### Fabricación de la cerveza.
B1401 | Envasado.
B1402 | Malteado.
B1403 | cocimiento.
B1404 | Remojo.
B1405 | Lavado de envases.
B1406 | Limpieza de malta, cebada, etc. Clasificación.
B1407 | Refrigeración, generación de frío.
B1408 | Transformado materias primas y recepción.
B1409 | Fermentación y germinación.
B1410 | Desecación.
B1411 | Transporte.
B1412 | General fabricación de cerveza.
Energía (2000)
###### Minería del carbón.
B2001 | General minería carbón.
B2002 | Minas ácidas o ferruginosas.
B2003 | Minas alcalinas.
B2004 | Explotación del carbón a cielo abierto.
B2005 | Explotación del carbón subterráneo.
B2006 | Lavado del carbón.
B2007 | Drenaje mina carbón subterránea alcalina.
B2008 | Drenaje mina carbón subterránea ácida.
B2009 | Clasificación carbón.
B2010 | Drenaje mina carbón cielo abierto alcalina.
B2011 | Drenaje mina carbón cielo abierto ácida.
B2012 | Aglomerado de carbón.
B2013 | Tratamiento.
B2014 | Plantas de preparación del carbón.
B2015 | Restauración de espacios mineros.
###### Destilación seca del carbón
B2101 | Obtención de coque.
B2102 | Obtención de breas.
B2103 | Obtención de alquitrán.
B2104 | Obtención de aceites ligeros.
B2105 | Obtención de gas de carbón.
B2106 | General destilación seca del carbón.
###### Refinerías de petróleo
B2201 | Almacenamiento de crudos y productos.
B2202 | Calderas y procesos de calor (fuel-oil).
B2203 | Calderas y procesos de calor (fuel-gas).
B2204 | Aguas de deslastre.
B2205 | Desalado de crudos.
B2206 | Destilación fraccionada.
B2207 | <cracking> tarmac.
B2208 | <cracking> catalítico.
B2209 | <hidrocracking>.
B2210 | Polimerización.
B2211 | Alquilación.
B2212 | <coking> fluidificado.
B2213 | Isomerización.
B2214 | <reforming>.
B2215 | Refinado mediante disolventes.
B2216 | Hidrotratamiento.
B2217 | Fabricación de aceites lubricantes.
B2218 | Producción de asfalto.
B2219 | Secado y desmercaptanización.
B2220 | Purificación final de aceites lubricantes.
B2221 | Mezclado y envasado.
B2222 | Fabricación de hidrogeno.
B2223 | Desulfuración.
B2224 | Fabricación de productos básicos para síntesis o polimerización.
B2225 | Destilación a vacío.
B2226 | Concentración de gases.
B2227 | Otros procesos no incluidos en esta lista.
###### Centrales térmicas.
B2301 | Combustible sólido en circuito abierto.
B2302 | Combustible sólido en circuito cerrado.
B2303 | Combustible liquido en circuito abierto.
B2304 | Combustible liquido en circuito cerrado.
B2305 | Mixta.
B2306 | Limpieza del sistema de refrigeración.
B2307 | Transporte de cenizas.
B2308 | Limpieza de la caldera.
B2309 | Limpieza de equipos.
B2310 | Lavado de gases.
B2311 | Otros procesos no incluidos en esta lista.
Metalurgia-construcción
Mecánica y eléctrica (3000)
###### Minería metálica.
B3001 | General minería metálica.
B3002 | Minería plomo-cinc.
B3003 | Molienda y trituración.
B3004 | Sinterización CO 3 mg.
B3005 | Flotación.
B3006 | Minería del aluminio.
B3007 | Minería del cobre.
B3008 | Minería del mercurio.
B3009 | Minería de metales preciosos.
###### Siderurgia.
B3101 | Fabricación de coque.
B3102 | Fabricación de sinter y peletización.
B3103 | Hornos altos.
B3104 | Convertidores.
B3105 | Hornos de inyección de oxigeno (vía seca).
B3106 | Hornos de inyección de oxigeno (vía húmeda).
B3107 | Fundición de hierro-cubilote.
B3108 | Fundición de hierro-reverbero.
B3109 | Fundición de hierro-inducción.
B3110 | Fundición de acero-arco eléctrico.
B3111 | Fundición de acero-inducción.
B3112 | Hornos de solera abierta.
B3113 | Hornos de arco eléctrico (vía húmeda).
B3114 | Hornos de arco eléctrico (vía seca).
B3115 | Desgasificación al vacío.
B3116 | Afino en cuchara.
B3117 | Fusión.
B3118 | Colada en lingotes y moldes.
B3119 | Colada continua.
B3120 | Laminación en caliente de desbaste.
B3121 | Laminación en caliente de perfiles.
B3122 | Laminación en caliente de bandas.
B3123 | Laminación en caliente de chapas.
B3124 | Fabricación de tubos.
B3125 | Laminado en frío.
B3126 | Recubrimientos galvanizados.
B3127 | Tratamientos superficiales con ácidos.
B3128 | Tratamientos superficiales con álcalis.
B3129 | Tratamientos superficiales con sales.
B3130 | Recubrimiento plomo-estaño.
B3131 | Ferroaleaciones-silicato metal.
B3132 | Ferroaleaciones-silicio manganeso.
B3133 | Ferro-manganeso.
B3134 | Ferro-silicio (50 por 100).
B3135 | Ferro-silicio (75 por 100).
B3136 | Ferro-silicio (90 por 100).
B3137 | Decapado.
B3138 | Forja.
B3139 | Malderia.
B3140 | Mecanizado.
B3141 | Terminado superficial.
B3142 | Esmaltes sobre acero.
B3143 | Esmaltes sobre fundición de hierro.
B3144 | Otros procesos no especificados en esta lista.
###### Metalurgia.
B3201 | Procesos pirometalúrgicos en general.
B3202 | Procesos hidrometalúrgicos en general.
B3203 | Aluminio-molienda bauxita.
B3204 | Aluminio-calcinación hidróxido aluminio.
B3205 | Aluminio-horno de cocción.
B3206 | Aluminio-celda reducción de precocción.
B3207 | Bronce / latón-alto horno.
B3208 | Bronce / latón-crisol.
B3209 | Bronce/latón-cubilote.
B3210 | Bronce/latón-inducción eléctrica.
B3211 | Bronce/latón-reverbero.
B3212 | Bronce/latón-horno rotatorio.
B3213 | Cinc-fundición-tostación.
B3214 | Cinc-fundición-sinterizado.
B3215 | Cinc-fundición-retortas horizontales.
B3216 | Cinc-fundición-retortas verticales.
B3217 | Cinc-fundición-proceso electrolítico.
B3218 | Cinc-procesado secundario-horno de retorta reducción.
B3219 | Cinc-procesado secundario-mufla.
B3220 | Cinc-procesado secundario-horno de sales (crisol).
B3221 | Cinc-procesado secundario-cuba galvanizado.
B3222 | Cinc-procesado secundario-horno calcinación.
B3223 | Cobre-tostación.
B3224 | Cobre-fusión (horno de reverbero).
B3225 | Cobre-conversión.
B3226 | Cobre-afino.
B3227 | Latón (ver bronce).
B3228 | Magnesio-fundición secundaria-horno de sales.
B3229 | Plomo-fundición-sinterizado.
B3230 | Plomo-fundición-alto horno.
B3231 | Plomo-fundición-horno de reverbero.
B3232 | Plomo-fundición secundaria-horno de sales (crisol).
B3233 | Plomo-fundición secundaria-horno de reverbero.
B3234 | Plomo-fundición secundaria-cubilote.
B3235 | Plomo-fundición secundaria-reverbero rotatorio.
B3236 | Aluminio-segunda fusión.
B3237 | Laminación de aluminio con aceites.
B3238 | Laminación de aluminio con emulsiones.
B3239 | Extrusión del aluminio.
B3240 | Forja de aluminio.
B3241 | Tratamiento de superficie del aluminio.
B3242 | Fusión de metales preciosos.
B3243 | Tratamiento de secado.
B3244 | Calderas de calefacción.
B3245 | Decapado de metales no férreos.
B3248 | Conformado.
B3249 | Fusión.
B3250 | Colada en lingotes y moldes.
B3251 | Terminado superficial.
B3252 | Electrolisis en general.
B3253 | Pulido.
B3254 | Desmoldeo de piezas.
B3255 | Impregnación.
B3256 | Afinado de metales.
B3257 | Fabricación de sales.
B3256 | Esmaltes sobre aluminio.
B3257 | Esmaltes sobre cobre.
B3258 | Otros procesos no especificados en esta lista.
###### Galvanizado
B3301 | General de galvanizados.
B3302 | Decapado hierro con ácido clorhídrico.
B3303 | Curado.
B3304 | Tufilado y esmaltaje.
B3305 | Otros procesos no especificados en esta lista.
###### Fabricación de pilas y baterías
B3401 | Producción de pilas con ánodo de cadmio.
B3402 | Producción de pilas con ánodo de calcio.
B3403 | Producción de pilas con ánodo de plomo.
B3404 | Producción de pilas con ánodo de cinc.
B3405 | Producción de pilas con ánodo de litio.
B3406 | Producción de pilas con ánodo de magnesio.
B3407 | General fabricación de pilas y baterías.
###### Fabricación de componentes eléctricos y electrónicos
B3501 | Fabricación de semiconductores.
B3502 | Fabricación de cristales electrónicos.
B3503 | Fabricación de tubos electrónicos.
B3504 | Fabricación de recubrimientos fosforescentes.
B3505 | Fabricación de capacitancias secas.
B3506 | Fabricación de capacitancias con fluido dieléctrico.
B3507 | Fabricación de productos de carbón y grafito.
B3508 | Fabricación de papel de mica.
B3509 | Fabricación de lámparas incandescentes.
B3510 | Fabricación de lámparas fluorescentes.
B3511 | Fabricación de grupos electrógenos.
B3512 | Fabricación de recubrimientos magnéticos.
B3513 | Fabricación de resistencias y resistores.
B3514 | Fabricación de transformadores secos.
B3515 | Fabricación de transformadores con fluido dieléctrico.
B3516 | Fabricación de aislantes plásticos.
B3517 | Fabricación de cables aislados no férreos.
B3518 | Fabricación de piezas electrónicas con ferrita.
B3519 | Fabricación de motores, generadores y alternadores.
B3520 | Fabricación de calentadores de resistencia.
B3521 | Fabricación de interruptores, aparatos de control de fluido eléctrico o protección de equipos.
B3522 | General de fabricación de componentes eléctricos y electrónicos.
Minerales no metálicos. Materiales de construcción, cerámica y vidrio (4000)
###### Fabricación de cales
B4001 | General fabricación cales.
B4002 | Clasificación.
B4003 | Calcinación.
B4004 | Molienda.
###### Fabricación de yesos
B4101 | General fabricación yesos.
B4102 | Hornos rotativos.
B4103 | Fabricación de SO4NA2
B4104 | Fabricación de oxido de magnesio.
###### Fabricación de productos cerámicos
B4201 | General cerámica.
B4202 | Cerámica blanca.
B4203 | Fabricación de azulejos.
B4204 | Fabricación de ladrillos.
B4205 | Fabricación de refractarios.
B4206 | Esmaltes.
###### Fabricación de cementos
B4301 | General de fabricación de cementos.
B4302 | Proceso de vía seca.
B4303 | Proceso de vía húmeda.
B4304 | Trituraciones.
B4305 | Molinos de crudo. Preparación de crudo.
B4306 | Molinos de cemento.
B4307 | Molinos de carbón.
B4308 | Hornos.
B4309 | Enfriadoras.
B4310 | Homogeneización.
B4311 | Cocción.
B4312 | Almacenaje.
B4313 | Envasado. Ensacado.
###### Carga. Descarga.
B4314 | Transporte.
###### Distribución. Expedición. Granel.
###### Fabricación de productos a base de amianto
B4401 | Fabricación de cartón con asbestos.
B4402 | Recuperación de disolventes.
B4403 | Procesado textil.
B4404 | Laminado de planchas.
B4405 | Combustión.
B4406 | Purificación de gases.
B4407 | Producción de amianto.
B4408 | Fabricación de placas de fibrocemento.
B4409 | Fabricación de tubos de fibrocemento.
B4410 | Fabricación fibrocemento.
B4411 | Fabricación de amianto cemento.
B4412 | Fabricación planchas poliéster.
B4413 | Fabricación asbestos con polivinilo.
B4414 | Fraguado.
B4415 | Mecanizado tubería.
B4416 | Otros procesos no especificados en esta lista.
###### Industria del vidrio
B4501 | General de vidrio.
B4502 | Vidrio de uso común.
B4503 | Vidrio de seguridad.
B4504 | Vidrio óptico.
B4505 | Lana y seda de vidrio.
B4506 | Fusión de vidrio.
B4507 | Soplado de vidrio.
B4508 | Tallado de lentes.
B4509 | Lavado de vidrio. Lavado de humos.
B4510 | Recocido del vidrio. Hornos de recuperación.
B4511 | Embalaje. Estuchado.
B4512 | Mezcla de materias primas.
B4513 | Inyección.
B4514 | Montaje.
B4515 | Esterilizado.
B4516 | Elaboración de fibra de vidrio.
B4517 | Polimerización.
B4518 | Deslustrado.
B4519 | Plateado.
Industria química (5000)
###### Industria química inorgánica
B5001 | General química inorgánica.
B5002 | Fabricación de ácido nítrico.
B5003 | Fabricación de ácido nítrico proceso lumimus.
B5004 | Fabricación de ácido nítrico proceso spindesa.
B5005 | Reformado con vapor.
B5006 | Recuperación de hidrogeno.
B5007 | Síntesis de amoniaco.
B5008 | Denitración basuras.
B5009 | Nitración glicerina.
B5010 | Nitración tolueno.
B5011 | ácido sulfúrico.
B5012 | ácido sulfúrico por contacto.
B5013 | ácido sulfúrico por cámaras.
B5014 | Horno de secado.
B5015 | Tostación de piritas.
B5016 | Depuración de gases.
B5017 | Absorción.
B5018 | Purificación de ácidos.
B5019 | Fabricación de anhídrido sulfuroso liquido.
B5020 | Fabricación de abonos fosfatados.
B5021 | ácido fosfórico.
B5022 | ácido fosfórico vía húmeda.
B5023 | Fabricación de fosfato monoamonico.
B5024 | Fabricación de fosfato diamonico.
B5025 | Fabricación de superfosfatos.
B5026 | Mezcla de materia prima.
B5027 | Fabricación de sal común.
B5028 | Fabricación de sulfato sódico.
B5029 | Fabricación de bisulfito y sulfito sódico.
B5030 | Fabricación de sulfuro sódico.
B5031 | Fabricación de tiosulfato sódico.
B5032 | Fabricación de nitrito sódico.
B5033 | Fabricación de silicato sódico.
B5034 | Fabricación de nitrato cálcico.
B5035 | Fabricación de nitrato amónico.
B5036 | Fabricación de nitrosulfato amónico.
B5037 | Fabricación de sulfato amónico.
B5038 | Fabricación de urea.
B5039 | Fabricación de cianamida cálcica.
B5040 | Fabricación de fosfato potásico.
B5041 | Fabricación de sulfato potásico.
B5042 | Fabricación de fluosilicato sódico.
B5043 | Fabricación de fosfato trisódico.
B5044 | Fabricación de polifosfato.
B5045 | Fabricación de fosfato bicálcico.
B5046 | Secado.
B5047 | Reactores.
B5048 | Separación por vía húmeda.
B5049 | Sistema de evacuación de yeso.
B5050 | Retrogradados.
B5051 | Calcinación TPF.
B5052 | Molienda.
B5053 | Granulación.
B5054 | Síntesis de clorhídrico.
B5055 | Purificación de clorhídrico.
B5056 | Destilación de ácidos.
B5057 | Producción de sosa cáustica sólida.
B5058 | Producción electrolítica de cloro.
B5059 | Producción electrolítica de sosa cáustica.
B5060 | Producción de hipoclorito sódico absorción.
B5061 | Producción de clorito sódico.
B5062 | Producción de clorato sódico.
B5063 | Fabricación de nitratos.
B5064 | Filtración.
B5065 | ácido cianhídrico y obtención de cianuros.
B5066 | Fabricación de dióxido de titanio.
B5067 | Fabricación de sulfato de cobre.
B5068 | Producción de sulfato de níquel.
B5069 | Producción de dicromato sódico.
B5070 | Producción de sulfato de aluminio.
B5071 | Producción de bórax.
B5072 | Producción de carbonato cálcico.
B5073 | Concentración sosa cáustica.
B5074 | Electrolisis.
B5075 | Pirolisis clorada.
B5076 | Obtención de dicloruro de etileno.
B5077 | Obtención de bicarbonato y carbonato sódico.
B5078 | Condensación ácido fluorhídrico y fabricación FH.
B5079 | Rebajado de ácidos.
B5080 | Secado.
B5081 | Transporte.
B5082 | Refrigeración.
B5083 | Producción de fluoruros.
B5084 | Cloro-sosa.
B5085 | Fabricación de ácido bórico.
B5086 | Purificación de materias primas.
B5087 | Fabricación de pigmentos de cromo.
B5088 | Calcinación pigmentos.
B5089 | Digestión ilmenita.
B5090 | Precipitación.
B5091 | Hidrogenación cetolítica.
B5092 | Deshidratación.
B5093 | Rectificación.
B5094 | Fabricación de cloruro amónico.
B5095 | Fabricación de tricloroetileno.
B5096 | Fabricación de tetracloruro de carbono.
B5097 | Fabricación de oxido de cinc.
B5098 | Recuperación de materias primas.
B5099 | Fabricación de tripolifosfatos sódicos.
B5100 | Producción de dióxido de carbono.
B5101 | Producción de hidrogeno.
B5102 | Producción de hielo.
B5103 | Producción de nitrógeno.
B5104 | Producción de oxigeno.
B5105 | Producción de argón.
B5106 | Producción de acetileno.
B5107 | Producción de monóxido de carbono.
B5108 | Producción de dióxido de azufre.
###### Industria petroquímica.
B5201 | General.
B5202 | Secado y lavado.
B5203 | Transporte y saneamiento.
B5204 | Polinización.
B5205 | Absorción.
B5206 | Licor de reservas.
B5207 | Sales fundadas.
B5208 | Oleum.
B5209 | Sulfato amónico.
B5210 | Catálisis.
B5211 | Destilación.
B5212 | Oxidación.
B5213 | Anhídrido ftálico.
B5214 | Polietileno y polipropileno.
B5215 | Incineración.
B5216 | ácido nítrico.
B5217 | Alcoholes.
B5218 | Filtración.
###### Carboquimica.
B5301 | Producción de carbono amorfo.
B5302 | Producción de carbono activo.
B5303 | Producción de carbono de sodio.
B5304 | Producción de carbono cálcico.
###### Industria química orgánica.
B5401 | Producción de derivados del benceno, tolueno, naftaleno y otros productos cíclicos.
B5402 | Producción de tintas orgánicas sintéticas.
B5403 | Producción de pigmentos y colorantes orgánicos sintéticos.
B5404 | Producción de crudos cíclicos a partir de alquitrán, tales como aceites ligeros, ácidos de alquitrán, creosotas, naftaleno, antraceno y sus homólogos.
B5405 | Producción de productos orgánicos no cíclicos, tales como ácido acético, cloroacético, fórmico, oxálico, tartárico y sus sales metálicas, formaldehído y metilamina.
B5406 | Producción de disolventes, tales como alcohol etílico, butílico y amílico, metanol, acetatos etílico, butílico y amílico, éteres, acetona y otros disolventes halogenados.
B5407 | Producción de alcoholes polihidricos, tales como glycol, sorbitol, glicerina sintética.
B5408 | Producción de perfumes y sabores sintéticos, tales como salicilato de metilo, sacarina, citral, vainilla sintética.
B5409 | Fabricación de productos químicos para transformación del caucho, tales como aceleradores y antioxidantes.
B5410 | Producción de plastificantes, tales como esteres de ácido fosfórico, anhídrido ftálico, ácido adípico, ácido oleico, ácido esteárico.
B5411 | Producción de productos sintéticos para curtido.
B5412 | Producción de esteres y aminas de alcoholes polihidricos y ácidos grasos.
B5413 | Otros procesos no especificados en esta lista.
###### Fabricación de materias plásticas.
B5501 | Producción de resinas fenólicas.
B5502 | Producción de urea-formaldehído.
B5503 | Producción de melamina.
B5504 | Producción de resinas de acetato de celulosa.
B5505 | Producción de resinas acrílicas.
B5506 | Producción de resinas alquídicas.
B5507 | Producción de resinas epoxy.
B5508 | Producción de resinas de poliamida.
B5509 | Producción de resinas de hidrocarburos del petróleo.
B5510 | Producción de resinas de policrilato/metacrilato.
B5511 | Producción de resinas de poliéster.
B5512 | Producción de resinas de polietileno.
B5513 | Producción de resinas de polipropileno.
B5514 | Producción de resinas de poliestireno.
B5515 | Producción de resinas de acetato de polivinilo.
B5516 | Producción de resinas de alcohol vinílico.
B5517 | Fabricación de cloruro de polivinilo (P.V.C.).
B5518 | Fabricación de resinas de estireno / butadieno.
B5519 | Fabricación de resinas de poliésteres no saturados.
B5520 | Otros procesos no especificados en esta lista.
Fabricación de fibras sintéticas.
B5601 | General fibras sintéticas.
B5602 | Fabricación de fibras vinílicas.
B5603 | Fabricación de fibras de poliéster.
B5604 | Fabricación rayón.
B5605 | Fabricación nylon.
B5606 | Fabricación vinyon.
B5607 | Fabricación fibras acrílicas.
B5608 | Fabricación fibras acetato celulosa.
B5609 | Fabricación de fibras de polipropileno.
B5610 | Fabricación de fibra poliamida.
B5611 | Fabricación integrada fibra celulósica de pasta de madera.
B5612 | Fabricación de fibras de caseína.
B5613 | Fabricación de fibras vulcanizadas.
Fabricación de productos farmacéuticos.
B5701 | General farmacéuticos.
B5702 | Productos de fermentación.
B5703 | Productos biológicos y de extracción natural.
B5704 | Productos de síntesis química.
B5705 | Formulación de productos.
B5706 | Investigación farmacéutica.
B5707 | Mezcla.
B5708 | Incinerador.
B5709 | Fermentación antibióticos y enzimas.
B5710 | Filtración de antibióticos.
B5711 | Refino de antibiótico y enzimas.
B5712 | Preparación y dosificación de soluciones y emulsiones.
B5713 | Síntesis.
B5714 | Envasado y lavado.
B5715 | Fabricación de jarabes y pomadas.
B5716 | Fabricación de inyectables y líquidos.
B5717 | Fabricación hematológicos.
B5718 | Fraccionamiento plasma humano.
B5719 | Secado.
B5720 | Grageados preparación comprimidos (f. Sólidas).
B5721 | Granulado.
B5722 | Precipitación de geles.
B5723 | Extracción.
B5724 | Descalcificador.
B5725 | Recuperación disolvente.
B5726 | Producción agua osmótica.
B5727 | Reutilización y/o eliminación de productos caducados.
###### Fabricación de pesticidas.
B5801 | General pesticidas.
B5802 | Formulación y envasado de pesticidas.
B5803 | Producción de herbicidas.
B5804 | Producción de fungicidas.
B5805 | Producción de insecticidas.
B5806 | Producción de aracnicidas.
B5807 | Producción de molusquicidas.
B5808 | Producción de alguicidas.
B5809 | Obtención de pesticidas organofosfóricos.
B5810 | Obtención de pesticidas carbonatados.
B5811 | Obtención de herbicidas benzoicos.
B5812 | Obtención de herbicidas alifáticos clorados.
B5813 | Obtención de fumigantes con hidrocarburos alifáticos halogenados.
B5814 | Obtención de herbicidas de fenil-urea.
B5815 | Obtención de herbicidas fenoxilicos.
B5816 | Obtención de pesticidas de hidrocarburos policlorados.
B5817 | Obtención de pesticidas nítricos.
B5818 | Obtención de pesticidas con arsénico o arseniatos.
B5819 | Obtención de pesticidas con mercurio.
Industria paraquímica (6000)
###### Procesos paraquímicos generales.
B6001 | General.
B6002 | Secado.
B6003 | Molienda o molturación.
B6004 | Purificación.
B6005 | Lavado.
B6006 | Limpieza.
B6007 | Dispersión.
B6008 | Cristalización.
B6009 | Cristalización.
B6010 | Disolución.
B6011 | Envasado. Mezclado.
B6012 | Incineración.
###### Calcinación.
B6013 | Nitración.
B6014 | Limación.
B6015 | Fusión.
###### Fabricación de productos fotográficos.
B6101 | Fabricación de superficies sensibles con sales de plata.
B6102 | Fabricación de superficies sensibles con sales de diazonio por procesos acuosos.
B6103 | Fabricación de superficies sensibles con sales de diazonio por disolventes.
B6104 | Fabricación de productos químicos de revelado.
B6105 | Fabricación de productos térmicos.
B6106 | General de fabricación de productos fotográficos.
###### Industria del caucho.
B6201 | Fabricación de neumáticos.
B6202 | Polimerización por emulsión.
B6203 | Polimerización por solución.
B6204 | Producción de látex.
B6205 | Elaboración, extrusión y fabricación de productos de caucho.
B6206 | Elaboración, extrusión y fabricación de productos de látex.
B6207 | Negro de humo (almacenamiento. Limpieza).
B6208 | Preparación y mezclas de caucho.
B6209 | Preparación productos químicos.
B6210 | Otros procesos no especificados en esta lista.
Fabricación de pólvoras y explosivos.
B6301 | Producción de nitroglicerina y dinamita.
B6302 | Producción de nitrocelulosa.
B6303 | Producción de trinitrotolueno.
B6304 | Producción de tetryl.
B6305 | Producción de ácido pícnico y picnato amónico.
B6306 | Producción de petn.
B6307 | Producción de fulminato de mercurio.
B6308 | Producción de productores de humos.
B6309 | Producción de productos incendiarios.
B6310 | Producción de productos pirotécnicos.
B6311 | Producción de cerillas y fósforos.
B6312 | Mezcla y empaquetado de explosivos.
B6313 | General de fabricación de pólvoras y explosivos.
###### Fabricación de tintes, barnices, pinturas y colas.
B6401 | Lavado de tanques con disolventes.
B6402 | Lavado de tanques con solución cáustica.
B6403 | Lavado de tanques con solución acuosa.
B6404 | General de fabricación de tintes, barnices, pinturas y colas.
###### Fabricación de jabones y detergentes.
B6501 | Producción de jabones en caldera.
B6502 | Producción de ácidos grasos.
B6503 | Producción de jabones por neutralización de ácidos grasos.
B6504 | Concentración de glicerina.
B6505 | Destilación de glicerina.
B6506 | Fabricación de jabón en polvo.
B6507 | Fabricación de jabón en barra.
B6508 | Fabricación de jabón liquido.
B6509 | Sulfatación con óleo.
B6510 | Sulfatación con aire y SO3
B6511 | Sulfatación en vacío y SO3 disuelto.
B6512 | Sulfatación con ácido sulfónico.
B6513 | Sulfatación con ácido clorosulfónico.
B6514 | Neutralización de ácidos sulfónicos y esteres de ácido sulfúrico.
B6515 | Fabricación de detergentes en polvo.
B6516 | Fabricación de detergentes líquidos.
B6517 | Mezcla de detergentes en polvo.
B6518 | Fabricación de detergentes en barra.
B6519 | Otros procesos no especificados en esta lista.
Textiles, cueros, madera y muebles (7000) .
###### Industria textil.
B7001 | General industria textil.
B7002 | Lavado de lana.
B7003 | Peinado de lana.
B7004 | Limpieza de lana.
B7005 | Lavado de fibra sintética y artificial.
B7006 | Tintado de fibra sintética y artificial.
B7007 | Acabado de fibra sintética y artificial.
B7008 | Bobinado de hilados.
B7009 | Aprestado.
B7010 | Vaporización.
B7011 | Secado.
B7012 | Encolado.
B7013 | Tisaje.
B7014 | Climatización.
B7015 | Carbonizado.
B7016 | Blanqueado.
B7017 | Teñido.
B7018 | Estampación.
B7019 | Fabricación y confección de prendas de vestir.
###### Industria del curtido.
B7101 | General de curtidos.
B7102 | Industrias con pelado mecánico. Curtición al cromo.
B7103 | Industrias con pelado químico por disolución. Curtición al cromo.
B7104 | Curtición sin cromo.
B7105 | Industrias de recurtición y acabado.
B7106 | Industrias de curtición de pieles sin pelo.
B7107 | Piquelado.
B7108 | Pigmentadoras.
###### Industrias de la madera.
B7201 | General de industrias de la madera.
B7202 | Preservación de la madera.
B7203 | Fabricación de paneles aislantes.
B7204 | Fabricación de paneles endurecidos.
B7205 | Fabricación de productos semielaborados en madera.
Papel, cartón, imprenta (8000) .
###### Fabricación de pasta de papel.
B8001 | Preparación de madera.
B8002 | Defibrado mecánico.
B8003 | Cocción de la madera.
B8004 | Lavado y depuración de pasta.
B8005 | Blanqueo de pasta.
B8006 | Secado.
B8007 | Recuperación de lejías.
B8008 | Evaporación de licor negro.
B8009 | Combustión de licor negro.
B8010 | Horno de cal.
B8011 | Fabricación de pasta kraft.
B8012 | Fabricación de papel.
B8013 | Tratamiento de productos químicos de blanqueo.
B8014 | Fabricación de pasta al bisulfito.
B8015 | Fabricación de pasta de papeles recuperados.
B8016 | Fabricación de pasta mecánica.
B8017 | Fabricación de pasta mecánica y papel.
B8018 | Otros procesos no especificados en esta lista.
Descontaminación. Eliminación de residuos (9000)
###### Estaciones de depuración urbana.
B9001 | Decantación.
B9002 | Filtración.
B9003 | Cloración.
B9004 | Ozonificación.
B9005 | Digestión aerobia de fangos.
B9006 | Digestión anaerobia de fangos.
B9007 | Eras de secado.
B9008 | Filtros prensa.
B9009 | Otros procesos no mencionados en esta lista.
###### Tratamiento de residuos urbanos.
B9101 | Incineración.
B9102 | Tratamientos biológicos.
B9103 | Compostaje.
B9104 | Agrupamiento de residuos.
B9105 | Aplicación o riego sobre el terreno.
B9106 | Deposito en el suelo.
B9107 | Deposito en vertedero controlado.
B9108 | Inyección en profundidad.
B9109 | Lagunaje.
B9110 | Vertido al medio acuático.
B9111 | Filtros verdes.
B9112 | Almacenamiento temporal
B9113 | Tratamiento de lixiviados de vertederos.
B9114 | Otros procesos de tratamiento no especificados.
###### Tratamiento de efluentes y residuos industriales.
###### Incineración.
B9201 | Fluidificación previa de residuos.
B9202 | Trituración-homogeneización previa de residuos.
B9203 | Incineración en horno rotatorio.
B9204 | Incineración en horno fijo.
B9205 | Incineración en horno de lecho fluidificado.
B9206 | Incineración en horno de inyección liquida.
B9207 | Incineración en alta mar.
B9208 | Lavado y filtrado de gases.
B9209 | Otros procesos no especificados.
###### Tratamiento físico-químico.
B9301 | Neutralización.
B9302 | Precipitación.
B9303 | Oxidación.
B9304 | Reducción.
B9305 | Clorolisis.
B9306 | Oxidación por aire húmedo.
B9307 | Otros procesos químicos no especificados.
B9308 | Desorción por aire.
B9309 | Adsorción con carbono activo.
B9310 | Filtración.
B9311 | Floculación.
B9312 | Intercambio iónico.
B9313 | Sedimentación.
B9314 | Otros procesos físicos no especificados.
###### Tratamientos biológicos.
B9401 | Lodos activados.
B9402 | Filtros percoladores.
B9403 | Contactor biológico rotativo.
B9404 | Tratamiento anaerobio.
B9405 | Organismos modificados para descomposición de residuos.
B9406 | Otros tratamientos biológicos no especificados.
Eliminación por vertido en tierra.
B9501 | Deposito sobre o en suelo (vertederos).
B9502 | Aplicación por riego sobre el terreno.
B9503 | Inyección o deposito en profundidad.
B9504 | Lagunaje.
B9505 | Depósitos de seguridad de barrera arcillosa.
B9506 | Depósitos de seguridad de barrera sintética.
B9507 | Depósitos de seguridad de doble barrera arcillosa/sintetica.
B9508 | Depósitos de seguridad de doble barrera sintética.
B9509 | Balsa de seguridad de barrera arcillosa.
B9510 | Balsa de seguridad de barrera sintética.
B9511 | Balsa de doble barrera arcillosa/sintetica.
B9512 | Balsa de seguridad de doble barrera sintética.
B9513 | Otros procesos de eliminación por vertido en tierra no especificados.
###### Eliminación por vertido o deposito en medios acuosos.
B9601 | Vertido en aguas continentales.
B9602 | Vertido de líquidos en línea de costa.
B9603 | Vertido de líquidos mediante emisario submarino.
B9604 | Vertido de líquidos en alta mar.
B9605 | Vertido de residuos sólidos o fangos en línea de costa.
B9606 | Vertido de residuos sólidos o fangos en la plataforma continental.
B9607 | Vertido de residuos encapsulados.
B9608 | Enterramiento o inyección de residuos en el fondo marino.
B9609 | Otros métodos de eliminación por vertido a medios acuosos.
###### Operaciones de almacenaje o preparación de residuos.
B9701 | Almacenamiento temporal o permanente a la intemperie, sin preparación previa.
B9702 | Almacenamiento temporal o permanente a la intemperie, en emplazamiento preparado.
B9703 | Almacenamiento temporal o permanente en recintos cubiertos en superficie.
B9704 | Almacenamiento temporal o permanente en recintos enterrados.
B9705 | Homogeneización de residuos.
B9706 | Mezcla de residuos compatibles.
B9707 | Mezcla con residuos inertes.
B9708 | Mezcla con residuos asimilables a urbanos.
B9709 | Solidificación e inertización por mezcla con hormigones, cementos, suelos u otros materiales inertes.
B9710 | Reempaquetado de residuos en contenedores, bidones, etc.
B9711 | Otros procesos de almacenaje o preparación de residuos.
Recuperación de residuos (10000)
###### Recuperación de disolventes.
B10001 | Recuperación de disolventes alifáticos.
B10002 | Recuperación de disolventes aromáticos.
B10003 | Recuperación de disolventes halogenados.
B10004 | Recuperación de alcoholes.
B10005 | Recuperación de cetonas.
B10006 | Recuperación por desorción con vapor.
B10007 | Recuperación por rectificación.
B10008 | Otros procesos de recuperación de disolventes.
###### Recuperación de sustancias orgánicas no utilizadas como disolventes.
B10101 | Recuperación de materias grasas animales o vegetales para reutilizaciones químicas o alimentación animal.
B10102 | Extracción de proteínas de materias orgánicas animales.
B10103 | Fabricación de colas o gelatinas a partir de residuos de ganaderías, mataderos y aves de corral.
B10104 | Metanización de residuos de ganaderías y aves de corral.
B10105 | Recuperación de residuos de cueros y pieles.
B10106 | Producción de compostaje o metanización a partir de materias orgánicas vegetales.
B10107 | Reciclado de cauchos y plásticos.
B10108 | Recuperación de glicerina a partir de residuos de jabones y detergentes.
B10109 | Reutilización de fangos de estaciones depuradoras para la agricultura o metanización.
B10110 | Otros procesos de recuperación de sustancias orgánicas no utilizadas como disolventes.
###### Recuperación de metales o compuestos metálicos.
B10201 | Recuperación de metales ferrosos.
B10202 | Recuperación de metales no ferrosos.
B10203 | Recuperación de mercurio procedente de baterías, termómetros, laboratorios y odontología.
B10204 | Recuperación de plata.
B10205 | Recuperación de cadmio.
B10206 | Recuperación de cobalto.
B10207 | Recuperación de cobre.
B10208 | Recuperación de sales sólidas de esta
B10209 | Recuperación de sulfatos de hierro.
B10210 | Recuperación de sales de magnesio.
B10211 | Recuperación de molibdeno.
B10212 | Recuperación de níquel.
B10213 | Recuperación de oro.
B10214 | Recuperación de plomo.
B10215 | Recuperación de permanganato potásico.
B10216 | Recuperación de bisulfito sódico.
B10217 | Recuperación de sales sólidas de cinc.
B10218 | Recuperación de otros metales o compuestos metálicos.
###### Recuperación de otras materias inorgánicas.
B10301 | Recuperación de sales de amonio para su utilización en la agricultura.
B10302 | Recuperación de compuestos de fósforo y azufre para su utilización en agricultura o abonos.
B10303 | Otros procesos no especificados anteriormente.
###### Recuperación de ácidos y bases.
B10401 | Recuperación de ácido clorhídrico.
B10402 | Recuperación de ácido sulfúrico.
B10403 | Recuperación de ácido nítrico.
B10404 | Recuperación de otros ácidos.
B10405 | Recuperación de baños de hidróxido sódico.
B10406 | Recuperación de baños de bórax.
B10407 | Recuperación de otros baños básicos.
###### Recuperación de productos descontaminantes.
B10501 | Recuperación de resinas de intercambio iónico.
B10502 | Regeneración de filtros de plantas de tratamiento o depuración.
B10503 | Regeneración de filtros de gases.
B10504 | Regeneración de mantos de carbón activo.
B10505 | Regeneración de lodos de tratamiento biológico.
B10506 | Recuperación de otros productos descontaminantes.
Recuperación de productos provenientes de catalizadores.
B10601 | Recuperación de cobalto a partir de residuos de catálisis.
B10602 | Recuperación de molibdeno a partir de residuos de catálisis.
B10603 | Recuperación de cobre a partir de catalizadores usados.
B10604 | Recuperación de vanadio a partir de catalizadores usados.
B10605 | Recuperación de otros productos provenientes de catalizadores.
###### Recuperación de aceites.
B10701 | Decantación.
B10702 | Centrifugación.
B10703 | Filtración.
B10704 | Tratamiento físico-químico.
B10705 | Adición de sal.
B10706 | Floculación con sales metálicas.
B10707 | Flotación con aire.
B10708 | Adsorción con sílice activada.
B10709 | Acidificación.
B10710 | Ultrafiltración.
B10711 | Destilación.
B10712 | Otros procesos de recuperación de aceites.

### Anexo II. Pictogramas o indicadores de riesgo

E |  |  | O |
| EXPLOSIVO |  |  | COMBURENTE
F |  |  | T |
| FÁCILMENTE INFLAMABLES |  |  | TÓXICO
F+ |  |  | C |
| INFLAMBLES Y EXTREMADAMENTE INFLAMABLES |  |  | CORROSIVO

Xn

Xi

NOCIVO

IRRITANTE

### Anexo III. Declaración anual de productores

1. Este documento constituye la base de la información que obtendrá la administración en relación con la producción de los residuos tóxicos y peligrosos (RTP).

2. El documento incluye todos los datos que se han considerado relevantes para un conocimiento adecuado de los RTP producidos, sus características principales y la forma en que se producen. En base a la experiencia obtenida con la aplicación de estos sistemas de información, los formulados serán revisados consecuentemente.

3. El documento recoge la información de todo un año, por lo que el productor deberá tenerlo presente para obtener y conservar toda la información que necesitara para su cumplimentación al finalizar el año cubierto por la declaración.

4. El productor del RTP es el titular y responsable del RTP hasta que este es transferido y aceptado por gestor en un proceso cubierto por una autorización previa de la administración.

5. Consecuentemente, el signatario de la declaración anual es el representante del titular y la declaración es única para cada productor de RTP, independientemente del número de residuos y centros productores que dependan de el. La declaración se identifica con un número exclusivo del titular, que será el número de identificación fiscal.

6. La declaración anual comienza con el apartado a, correspondiente a los datos del titular inicial o productor, este se responsabiliza de la exactitud de todos los datos de la declaración provenientes de los centros productores que dependan del mismo titular.

7. La producción RTP esta relacionada con una determinada actividad de producción, transformación y/o consumo, que ha de desarrollarse necesariamente en un determinado emplazamiento o centro productor del RTP. Asimismo, el control de seguimiento de un RTP requiere controlar sus desplazamientos fuera de los centros donde este se produjo.

8. Por el motivo expuesto, la declaración contiene unos apartados b, que corresponden a cada centro productor de uno o varios RTP, que contienen los datos para la adecuada identificación y localización del centro, la evaluación y comparación de los datos aportados y la identificación y localización de la persona responsable de los RTP por delegación del titular en el centro productor.

9. Los RTP se producen en determinados procesos de los desarrollados en el centro, denominados procesos productivos. A efectos estadísticos y comparativos, es necesario distinguir los procesos productores, que son los generadores del RTP. Por este motivo, la declaración incluye una serie de apartados c, uno por proceso productor, que contienen los datos que se han considerado útiles para el control e información de la administración, así como para la adecuada caracterización del residuo según su origen, dado por el tandem actividad productora-proceso productor. El apartado c termina con un listado de los residuos tóxicos y peligrosos producidos en el proceso.

   Esta división en procesos implica que residuos similares con origen en procesos distintos de un mismo centro productor son residuos distintos a todos los efectos de identificación y control.

10. Finalmente, cada RTP distinto aparece en la declaración anual en un apartado d, donde se contienen los datos generales, de codificación y otros datos específicos.

    Consecuentemente, cada RTP queda biunivocamente identificado por la secuencia de los siguientes datos:

    Número de identificación fiscal del titular.

    Número de Orden del centro productor en la declaración anual.

    Número de Orden del proceso productor en la declaración anual.

    Número de Orden del residuo en la declaración anual.

    Los números de Orden para nuevos residuos surgidos antes de la presentación de una declaración anual serán correlativos y asignados en el proceso de la autorización al gestor y del acuerdo de aceptación entre gestor y productor o entre gestores.

11. Los número de Orden serán mantenidos en sucesivas declaraciones anuales o modificados correlativamente en caso de desaparición de algún centro, proceso o residuo.

    Los códigos o subcódigos para los que no se disponga de la tabla correspondiente serán asignados por la administración.

12. El titular deberá incorporar a la declaración anual todas aquellas informaciones relativas el RTP que considere de interés, y en particular todas las que siendo relativas a la peligrosidad del residuo no queden adecuadamente cubiertas por los códigos o epígrafes estándar de la declaración.

13. La importación de un RTP se considera un proceso productor y el importador se convierte en productor y titular del RTP. El centro donde se recoja y almacene por primera vez el RTP, dependiente del titular, se considera centro productor.

### Anexo V. Documento de control y seguimiento

1. Este documento constituye el instrumento de seguimiento del residuo tóxico y peligroso (RTP) desde su origen a su tratamiento o eliminación, pero especialmente pretende controlar los procesos de transferencia del RTP entre el centro productor y el centro gestor o entre centros gestores, de manera que la titularidad y responsabilidad del RTP estén perfectamente identificadas.

2. El documento de control y seguimiento estará constituido por seis ejemplares idénticos en papel autocopiativo que se divide en dos grupos de datos, según que hayan de ser cumplimentados por el remitente (productor o gestor) o por el destinatario (necesariamente un gestor). Estos seis ejemplares serán de distinto color: (1) blanco, (2) rosa, (3) amarillo, (4) verde, (5) azul y (6) amarillo con franja roja.

   Las casillas reservadas para las firmas no son autocalcables, debiendo cumplimentarse con carácter individual en cada uno de los seis ejemplares de que se compone el documento.

3. El proceso seguido será esquemáticamente el siguiente:

   El remitente de una cantidad de un RTP determinado cumplimentara el grupo de datos que le corresponde como tal, en su totalidad, incluida la firma autorizada por la empresa para ello.

   El remitente conservara para su archivo la copia de color rosa (2).

   El remitente enviara una copia a la comunidad autónoma (3) amarilla, donde se encuentre el centro de origen del RTP, que será el que expida el envío; para la administración central dirección general de medio ambiente (DGMA) será la copia blanca (1).

   El remitente entregara las tres copias restantes (4), (5) y (6) al transportista para que acompañen al residuo hasta su destino.

   El destinatario recibirá conjuntamente con el residuo las tres copias del documento y tras la verificación de los datos declarados por el remitente, y solo en caso de aceptar la transferencia de titularidad del residuo cumplimentara el grupo de datos que le corresponde en su totalidad, incluida la firma autorizada por la empresa para ello.

   El destinatario conservara en su archivo la copia azul (5) y enviara a la comunidad autónoma en que este ubicado el centro receptor del residuo la copia amarilla con franja roja (6); para la administración central (DGMA) será la copia verde (4).

   El documento a que se refiere el presente anexo estará a disposición de los productores y gestores de residuos tóxicos y peligrosos en la dirección general del medio ambiente del ministerio de obras públicas y urbanismo y en los órganos de medio ambiente de las Comunidades Autónomas.

   Los ejemplares del documento que quedan en poder del productor y gestor para su propio registro deben ser conservados durante un tiempo no inferior a cinco años.

4. El proceso anterior implica que la relación entre un determinado envío de una cantidad de un RTP y su documentación es biunívoca.

   Cada documento de control y seguimiento:

   - Cubre únicamente sustancias homogéneas, en cuanto que tienen un único código de identificación como RTP. El envío de varios RTP requiere la cumplimentación de tantos documentos como residuos diferentes se envíen, entendiendo por diferentes los que no tienen un mismo código de identificación o, aun teniéndolo, no están cubiertos por el mismo acuerdo de aceptación.

   - Cubre únicamente envíos de cantidades que han de permanecer juntas durante todo el proceso de transporte, ya que el documento debe acompañar al residuo correspondiente. Por este motivo se requerirán documentos independientes para cada cantidad que se transporte, con independencia de las demás. El remitente ha de conocer a priori, ya que se incluyen entre los datos a ser cumplimentados por el, el proceso completo de transporte hasta el destinatario. Las incidencias que pudieran producirse durante el transporte, que pudieran afectar a las características, cantidades o medio de transporte final, serán necesariamente reflejadas por el destinatario, aunque estas no originen el rechazo del envío.

5. En el apartado de incidencias a cumplimentar por el destinatario, este describirá cualquier incidencia o variación que se detecte en relación con los datos del remitente con anterioridad a la firma y envío de las copias correspondientes. Para verificación de los datos más relevantes, estos han sido incluidos en el grupo de datos a cumplimentar por el destinatario, aunque ya figuren dentro del grupo cumplimentado por el remitente.

6. En caso de detectarse una incidencia con posterioridad a la firma y envío de las copias del documento, el destinatario, titular legal del residuo, lo comunicara inmediatamente a la comunidad autónoma y a la DGMA, adjuntando fotocopia del documento en su poder.

7. Cuando las incidencias registradas den lugar a la denegación de la aceptación del envío el destinatario lo expresara en el documento y lo comunicara de forma urgente a los organismos correspondientes (comunidad autónoma y DGMA). Se indicara si el envío retorna con el mismo transportista al centro de origen del remitente o, cuando esto no sea posible, si queda en almacenamiento temporal en la instalación del destinatario hasta que sea retirado por su titular.

8. Los acuerdos entre remitente y destinatario relativos a los detalles de los casos anteriores y a la comunicación al remitente de la aceptación o no del envío quedaran cubiertos por las cláusulas del correspondiente acuerdo de aceptación.

9. Dado el seguimiento que se pretende, no se admite un movimiento incontrolado del RTP entre centros productores de la empresa generadora; para estos movimientos el centro receptor deberá contar con la correspondiente autorización de la comunidad autónoma para actuar como gestor.