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ANEXO A-PPT. Alcance Desarrollo BIM

[bookmark: __RefHeading___Toc3111_2720200981]La metodología openBIM está basada en el uso de estándares abiertos como el IFC, que sirve como formato de intercambio de datos entre agentes, procesos y aplicaciones, y que viene definido por la Norma ISO16739:2013.
Toda la documentación generada se presentará en ficheros IFC y otros tipos de ficheros de software libre.  Toda la documentación generada se presentará en ficheros nativos.

CONTENIDO DEL PROYECTO:

Se empleará metodología BIM para la elaboración y actualización del Proyecto en sus distintas fases. La documentación del Proyecto se elaborará en modelo digital BIM. El alcance de los modelos será LOD 200 y LOD  300, según lo establecido en Level of Development Specifications del BIM FORUM, en el Proyecto de Ejecución.

La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un modelo de información. Este modelo será actualizado durante el transcurso del proyecto y será la base con la información necesaria para generar los entregables según  los usos BIM descritos en los apartados siguientes, en fase diseño y de ejecución.

OBJETIVOS DEL MODELO:

Los objetivos son principalmente los siguientes:

· Poseer un modelo de información centralizada.
· Visualizar soluciones y proporcionar soporte a los procesos de toma de decisiones. 
· Generar información y visualización de la misma para facilitar la toma de decisiones en fase de diseño, así como mejorar la capacidad de reacción ante posibles imprevistos, y también la comunicación entre los diferentes agentes implicados.
· Asegurar la coordinación de disciplinas en el diseño: Asegurar la coherencia y fiabilidad entre las soluciones de las diferentes disciplinas, así como la comunicación entre los agentes implicados.
· Apoyar el análisis de coste y ciclo de vida del proyecto.
· Apoyar la transferencia de información desde el diseño a la fase de operación y mantenimiento.
· Asegurar la entrega de una fuente de información única fiable y coherente entre sí, así como mejorar la comunicación entre los agentes implicados.

REQUISITOS BIM:

Al inicio de la elaboración del Proyecto se entregará un Plan de Ejecución BIM, especificando aspectos concretos sobre fechas de inicio, hitos intermedios y finalización, organigramas, etc. del siguiente contenido mínimo:

Información General del Proyecto:

· Objetivos BIM.
· Usos de los modelos.
· Roles y Responsabilidades BIM.
· Equipo BIM Propuesto. Organigrama.
· Alcance BIM de los Modelos. LOD.
· Organización y estructuración de los modelos.
· Gestión de Información. Sistema de Clasificación de Carpetas.
· Flujo de trabajo BIM Propuesto. Especificación del flujo de trabajo de cómo se van a crear los modelos.

BIM y su vinculación con los sistemas de coordinación y presupuestos:

· Matriz de Interferencias.
· Recursos Software y Hardware.
· Entregables BIM.
· Estándares y Sistema de Nomenclatura (modelos, componentes, sistemas…).

ENTREGABLES BIM:

El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas seguirá lo especificado en la siguiente tabla de acuerdo con los niveles de desarrollo incluidos en el último estándar publicado de Level of Development Specifications del BIM Forum Specs, mayo 2018, referencia a nivel mundial. 

Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development, LOD) acorde con las siguientes instrucciones:

Edificaciones existentes y urbanización: LOD 200 Genérico, pero suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Dimensiones reales según planimetría aportada. El elemento objeto quedará determinado por su forma y posición y ya posee una definición geométrica concreta.

Proyecto de Ejecución: LOD 300
Modelo federado con un LOD 300 en formato IFC 4, con un tamaño máximo de 250MB, con el nivel de información correspondiente por disciplina, y los modelos nativos individuales con el nivel de información correspondiente por disciplina. Modelo de componentes específicos con definición de geométrica, tamaño, localización, orientación y material preciso.

Se presentarán los modelos con el nivel requerido en los párrafos anteriores, según estándar BIM Forum. Los modelos de situación existente recogerán todos los elementos que se vean afectados por la ejecución de la obra.

VISUALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN:

Se usará durante todo el proceso de diseño una metodología basada en modelos abiertos de intercambio, priorizando el intercambio de información mediante archivos OpenBIM (*.IFC) para el visualizado y seguimiento de los trabajos.

Estos modelos en formato abierto estarán subidos al entorno colaborativo para revisión y coordinación periódica de los trabajos mediante Software de gestión y visualizado gratuitos. Con la periodicidad oportuna se suministrará una actualización de los modelos en formato abierto en el entorno común de datos, que serán usados durante las reuniones periódicas de seguimiento del Proyecto.

Se evitará en la medida de lo posible el intercambio de información mediante correo electrónico, o cualquier otro medio que no sea el repositorio común de información. El redactor del Proyecto deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la estructura de información de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos OpenBIM cumpla con los requerimientos de la Administración.
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